Title: PREFAZIONE
Author: mastrorilli
Last saved by: barra
Company: CSI Piemonte

Impianti tranviari
Sezione: 16

I PROMOTORI DELL’ INIZIATIVA

Regione Piemonte
Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la valle d’Aosta
Assistal
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino
Comune di Torino
Comunità Montane
Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali
Ministero delle Finanze
Politecnico di Torino
ANCE Piemonte e Valle d’Aosta
Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani
Unione Regionale Province Piemontesi

Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

La successiva edizione 2001 e la presente edizione 2002, assicurando l’aggiornamento tecnico economico del documento alla dinamica evolutiva del mercato delle opere pubbliche, garantiscono una sostanziale ottimizzazione dei singoli articoli contemplati e delle rispettive sezioni tematiche.

Come per le precedenti edizioni, il positivo risultato conseguito va ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che, pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge  nuovamente un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici
Caterina FERRERO

Premessa

La Regione Piemonte alla luce di quanto previsto dall’art. 14, comma 1 della L.R. 18/84 e dell’art. n. 25, comma 1, del relativo regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. del 29/04/1985, n. 3791, aveva disposto la realizzazione di un elenco prezzi regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati del settore.
Tale prezziario doveva contemplare tutti i lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi, comprese le relative attrezzature impiantistiche; inoltre, si sottolinea, le singole voci ed articoli dovevano rappresentare i requisiti e le caratteristiche minimi richiesti dalla pubblica amministrazione per l’esecuzione degli stessi.
Per la predisposizione del progetto, la Giunta Regionale si era avvalsa della collaborazione:
•	degli Enti locali che con acquisita esperienza in materia e che abbiano dotazioni strumentali per la rilevazione dei dati;
•	del C.S.I. Piemonte  e degli Enti strumentali che statutariamente hanno competenza in materia.

Con D.G.R. n. 154-25338 del 05/08/1998 era stata individuata la Direzione regionale Opere Pubbliche, come struttura competente a svolgere le funzioni di coordinamento di tutte le azioni in corso, al fine di omogeneizzare le stesse, tenendo conto delle peculiarità di ogni tipologia di opera.

In relazione a tutte le attività connesse era stato sottoscritto e formalizzato, in data 12/03/1999, un PROTOCOLLO DI INTESA tra la Regione Piemonte, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta, la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il Ministero delle Finanze – Ufficio del territorio di Torino -, il Politecnico di Torino – Dipartimento di ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali -, l’Unione nazionale comuni e comunità ed enti montane (UNICEM), l’Unione edilizia del Piemonte e delle Valle d’Aosta ora Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l’Unione regionale delle province piemontesi (URPP).
Successivamente avevano aderito all’iniziativa anche il Comune di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL-Piemonte e Valle d’Aosta).
Per la gestione delle fasi istruttorie inerenti la formulazione del prezzario era stata costituita, all’interno dell’organizzazione dei servizi regionali, un’apposita struttura tecnico amministrativa e, tra i soggetti firmatari il protocollo d’intesa, un tavolo permanente di lavori, con il compito di:
•	vagliare e coordinare i contributi diversi già esistenti e in funzione presso i  vari enti ed organismi, estraendo dalle singole esperienze quegli elementi metodologici e puntuali da assumere a riferimento per tutto il territorio regionale;
•	definire lo schema tipo di prezziario (con relative metodologie di analisi e di valutazione) e gli aggiornamenti con cadenza annuale attraverso un gruppo ristretto di lavoro composto da alcuni rappresentanti delle parti firmatarie dal protocollo, coordinato dal Settore regionale  Opere Pubbliche;
•	sollecitare per gli ambiti di specifica competenza tutti gli enti appaltanti operanti sul territorio della Regione Piemonte al recepimento del prezziario regionale, ferme restando l’autonoma responsabilità dei funzionari degli Enti e dei progettisti incaricati ai sensi della normativa vigente;
•	favorire la circolazione e pubblicizzazione del prezziario, così come definito, fra gli operatori del settore, approntando appositi supporti informatici anche attraverso la messa in rete dello stesso.
•	
Nell’ambito delle attività del tavolo di lavoro permanente, era stato individuato inoltre un gruppo di lavoro ristretto e che continua ad operare con la seguente composizione:
•	Boris Cerovac	Direzione regionale Opere Pubbliche (Coordinatore);
•	Attilio Aimo	A.E.S. di Torino – Azienda Energia e Servizi Torino;
•	Vincenzo M. Molinari	Settore regionale Politiche di Prevenzione, Tutela e Ris.to Ambientale;
•	Teresio Rainero	Associazione Nazionale Costruttori Edili-Piemonte (A.N.C.E. Piemonte);
•	Massimo Ghelfi	ASSISTAL- Piemonte e Valle d’Aosta;
•	Gian Piero Gerio	Città di Torino-Settore Ispettorato Tecnico.
L’adozione della prima edizione (gennaio 2000) del Prezziario in argomento, quale riferimento per tutte le opere e i lavori pubblici nella Regione Piemonte veniva approvata con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999.

Con successiva D.G.R. DGR n. 67-4437 del 12/11/2001 veniva approvata l’edizione di aggiornamento denominata “Dicembre 2001”.

Stante la necessità di procedere all’aggiornamento dell’edizione sopraccitata alle variazioni tecnico-economiche intervenute nell’anno in corso ed al fine di assicurare una sempre maggiore completezza dell’insieme, è stata predisposta la presente edizione, denominata (Dicembre 2002). Tale edizione assicura una completa ridefinizione delle sezioni n. 8 (Fognature), n. 12 (Teleriscaldamento) e n. 15 (Impianti semaforici) oltre che una serie di aggiornamenti e variazioni minori, intervenute in alcune delle altre sezioni.
Premesso quanto sopra si sottolinea, tuttavia, che la strutturazione dell’opera ha mantenuto sostanzialmente la medesima articolazione:

Sezione 1	Opere edili					Città di Torino
Sezione 2	Opere di restauro					CCIAA di Torino
Sezione 3	Bioedilizia					Environment Park (E.C.J.)
Sezione 4	Segnaletica					Città di Torino
Sezione 5	Impianti termici					Città di Torino
Sezione 6	Impianti elettrici speciali 				Città di Torino
Sezione 7	Acquedotti					S.M.A.T. (Soc. Metropolitana Acque Torino)
Sezione 8	Fognature					S.M.A.T. (Soc. Metropolitana Acque Torino)
Sezione 9	Depurazione					S.M.A.T. (Soc. Metropolitana Acque Torino)
Sezione 10	Impianti a interram. controllato			A.M.I.A.T. di Torino
Sezione 11	Gas						CISI di Alessandria
Sezione 12	Teleriscaldamento				A.E.S. di Torino
Sezione 13	Illuminazione pubblica				A.E.M. di Torino
Sezione 14	Reti elettriche					A.E.M. di Torino
Sezione 15	Impianti semaforici				A.E.M. di Torino
Sezione 16	Impianti Tranviari					A.T.M. di Torino
Sezione 17	Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche		A.N.I.S.I.G.
Sezione 18	Pronto intervento					Regione Piemonte
Sezione 19	Impianti sportivi					Politecnico di Torino
Sezione 20	Opere da giardiniere –verde pubblico urbano	Città di Torino
Sezione 21	Recupero ambientale – Ingegneria Naturalistica	Regione Piemonte
Sezione 22	Bonifica di siti contaminati				Regione Piemonte
Sezione 23	Economia montana e foreste			Regione Piemonte
Sezione 24	Agricoltura					Regione Piemonte

L’attuale edizione prevede anche la successiva prossima implementazione con una nuova sezione, n. 25 (Grande viabilità), esclusivamente dedicata alla realizzazione di opere inerenti la viabilità extracittadina (ex ANAS); infatti, dato l’attuale elevato grado di definizione della sua articolazione, ne viene prevista la ratifica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dell’edizione in argomento.

Come per le precedenti edizioni, la Regione Piemonte, in quanto Ente promotore e coordinatore dell’iniziativa, si assume l’onere della pubblicizzazione del documento.

L’Elenco prezzi 2002 sarà pertanto disponibile, per la consultazione, direttamente sul sito web ufficiale della Regione Piemonte-Direzione Opere Pubbliche all’indirizzo http www.regione.piemonte.it/oopp. Dal citato sito sarà possibile, inoltre, registrare le richieste di “downloading” da parte di tutti i contatti. 

La sua diffusione sarà assicurata anche mediante la distribuzione di supporti informatici agli Enti pubblici Territoriali e agli altri soggetti che rivestono la funzione di stazione appaltante in ambito regionale, ai sensi della L. n. 109/94 e s.m.i. e, sino ad esaurimento, a tutti i soggetti interessati.
Tali supporti informatici potranno essere acquisiti gratuitamente presso il Settore Opere Pubbliche (referente Sig.ra Lo Buono – Tel. 011.432.3647 – e mail: settore.25-1@regione.piemonte.it - C.so Bolzano, 44-3° piano-10121 Torino), previa compilazione, da parte del soggetto richiedente, di un modello riportante i dati anagrafici e alcune altre informazioni di rilievo statistico.

Il C.S.I. Piemonte ha curato l’allestimento informatico e grafico.

l’Amministrazione regionale, nell’ambito del citato “Protocollo di Intesa”, si è impegnata a favorire l’adozione del prezzario, per i lavori di interesse regionale, anche mediante specifici atti normativi. Le strutture e gli enti direttamente dipendenti o collegati alla Regione Piemonte, devono applicare i prezzi di riferimento in modo da uniformare i relativi comportamenti. Le singole voci rappresentano i requisiti e le caratteristiche minimi richiesti dalla pubblica amministrazione per l’esecuzione dei lavori; nel caso vengano adottati prezzi e voci diversi, gli stessi dovranno essere giustificati dal progettista incaricato con uno specifico documento di analisi, ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda infine che nella elaborazione del progetto, il professionista deve effettuare le scelte delle lavorazioni e delle metodologie di esecuzione dei lavori, in base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare. Le responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati, resta a totale carico del progettista. Il prezziario regionale, essendo guida e riferimento e contemplando, come già precisato, requisiti e caratteristiche minimi attinenti alle singole forniture o lavorazioni, fornisce, in generale, voci e prezzi applicabili a situazioni di caratteristiche medie che non sempre sono riscontrabili e direttamente applicabili ad ogni realtà.

Utilizzo
I prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, edizione 2002, sono in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione.
In particolare si ricorda che l'impiego di tali prezzi riguarda tutti i nuovi progetti affidati dalla citata data.
Per i progetti già affidati valgono i prezzi adottati con la precedente DGR n. 67-4437 del 12.11.2001, salvo casi particolari valutati dai rispettivi Responsabili del Procedimento.
Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.
In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.
Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.
I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici -  Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.
Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.
Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, da intendersi sempre franco cantiere, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.
I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa con l’esclusione della sezione 24 (Agricoltura) ove, per la particolare natura della sua costituzione, non sono previsti oneri aggiuntivi e per la sezione 2 (Opere di restauro) che comprende una percentuale corrispondente al 26,5.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potranno eventualmente adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi prezzi riferite alle intrinseche specificità.
Si sottolinea ancora che le voci comprese nel prezzario definiscono caratteristiche, metodologie e prestazioni, ovvero la qualità dell'intervento da eseguire e le caratteristiche minime richieste dalla pubblica amministrazione. L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti, così come peraltro previsto dall’art. 16 del regolamento di attuazione della L. n. 109/94 e s.m.i., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000. Si raccomanda di dare un'attenta lettura alle voci inserite nell'elaborato in quanto i materiali e le modalità esecutive sono determinanti per la definizione del prezzo. L'eventuale modifica o integrazione della voce, da parte del progettista, comporta l'identificazione di una nuova voce per la quale si dovranno fornire adeguate motivazioni da riportare negli elaborati idonei ai sensi della normativa vigente.
In alcune voci sono contenuti metodi di misurazione e riferimenti a normative in vigore.

Raccomandazioni
Nell'elaborazione del progetto, il professionista deve effettuare le scelte delle lavorazioni e delle metodologie di esecuzione dei lavori in base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare.
La responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati resta a totale carico del progettista.
Aggiornamento
Gli aggiornamenti del prezzario saranno predisposti dal gruppo ristretto di lavoro e quindi formalizzati dal Protocollo di Intesa e dalla Regione con appositi provvedimenti di adozione.
Notizie utili per la consultazione su supporti CD
Il prezzario 2002 è inoltre disponibile su compact disk utilizzabile tramite programma di visualizzazione in ambiente Microsoft Windows.
Il programma per la consultazione del Prezzario regionale (su CD) ed il relativo aggiornamento funzionano solo sui computer in cui è stata installata una delle seguenti versioni di Windows:
Windows 95 4.00.950 B - non aggiornato attraverso dei SP da versioni precedenti
Windows 98 o superiore - non aggiornato attraverso dei SP da versioni precedenti
Windows NT 4.04.72.31108 con SP3 o successivo (raccomandato SP5)
Su altre versioni diverse da quelle indicate, o da versioni ricavate attraverso degli aggiornamenti, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.
Nel caso in cui una volta installato Prezzario 1.0 e l'aggiornamento alla versione 1.1, il programma per la consultazione non funzionasse risulterà necessario seguire i passi indicati nel documento: Patch per Prezzario.

Manuale  (222 kb)
Manuale  (705 Kb)

Per l’utilizzo della versione 1.2 che rende più agevole la navigazione sui dati, risulta necessario procedere all’aggiornamento, da eseguirsi scaricando e seguendo le istruzioni contenute nel manuale (formato Word o PDF) e nel file  “Aggiorna Elenco Prezzi.exe” sottoriportati
Si precisa che, operando l’aggiornamento, vengono inoltre semplificate tutte le funzioni di estrazione dei dati e di export, in formato CSV, anche di parti di Sezioni (capitolo, paragrafi o singole voci).

Patch per prezzario      (36 Kb)b)
Patch per prezzario      (29 Kb)
dcom98.exe                  (1.194 Kb)
mdac_typ.exe              (6.388 Kb)

Impianti tranviari
Sezione: 16

 Premessa
La presente sezione è il frutto dell’analisi e dell’esperienza maturata nel settore da parte di A.T.M. di Torino,
Per quanto non contenuto nella sezione in oggetto si fa riferimento alle sezioni facenti parte integrante del presente elenco prezzi, in particolare a quelle riferite ai “Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche” e “Opere edili”.

16.P01 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ARMAMENTO TRANVIARIO | |
| A     OPERE CIVILI - STRADALI E VARIE. | |
| A-01 Scavi. | |
16.P01.A 01 005 | Scavo per formazione cassonetto binari. | mc | € 13,61

Scavo di materiali di qualsiasi natura per la formazione del cassonetto della sede binari, eseguito a macchina con l'intervento manuale ove occorra, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa con spessore fino a 8 c m., l'accumulo, il carico, ed il trasporto alla discarica del materiale, eseguito secondo le prescrizioni di capitolato, anche in presenza di sotto servizi, compresa la cilindratura del fondo con rullo pesante o vibrante per la durata minima di 2 ore ogni 100 mq. 
 Riferimento codice originario: A-01-01

| A-02 Demolizioni e rimozioni. | |
16.P01.A 02 005 | Rifilatura scavi. | ml | € 4,25

Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a la ma circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm. 10 : - in conglomerato bituminoso. 
 Riferimento codice originario: A-02-01

| A-03 Conglomerati - casserature ed opere in c.a. | |
16.P01.A 03 005 | Misto cementato per sottofondo fondazione sede binari. | mc | € 57,72

Fornitura e getto in opera di misto cementato per strati di fondazione sede binari, dosato a 80 kg. di cemento e 100 kg. di filler pozzolanico per ogni mc. di inerte per : - sottofondo steso a macchina o mano e successivamente compattato con rullo vibrant e da 8 ton. per uno   spessore medio misurato dopo la rullatura di cm. 20,  compreso il ricarico a mano dopo la rullatura per la   determinazione dello spessore di progetto. 
 Riferimento codice originario: A-03-01

16.P01.A 03 010 | Misto cementato per formazione piano posa pavimentazione bituminosa. | mc | € 75,47

Fornitura e getto in opera di misto cementato per strati di fondazione sede binari, dosato a 80 kg. di cemento e 100 kg. di filler pozzolanico per ogni mc. di inerte per : - formazione del piano di posa della pavimentazione per uno spessore medio misurato dopo la rullatura di   cm. 10, compreso lo svuotamento dei camerini per il getto del misto ed il ricarico a mano degli avvallamenti   tra le traverse dopo la rullatura e l'insaccatura sotto la suola della rotaia. 
 Riferimento codice originario: A-03-02

16.P01.A 03 015 | Formazione di soletta per sede binario. | mq | € 37,56

Formazione di soletta per sede binario sia in linea che in fermata, costruita sia in retta che in curva, in calcestruzzo dosato a ql. 3,50 di cemento 425 con R'bK dopo 28 giorni di stagionatura uguale o superiore a 250 kg/cmq. di altezza variabile da cm. 20 a cm. 22 per effetto della pendenza trasversale dell' 1%; con giunti di interruzione del getto ogni 6 m. comprese le casserature metalliche, il ferro di armatura in barre di acciaio Feb44k secondo le indicazioni del progettista, la vibratura del getto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni del capitolato. 
 Riferimento codice originario: A-03-03

16.P01.A 03 020 | Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale. | mq | € 12,87

Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale, in ragione di kg./mq. 2,00 di quarzo eseguito a massetto fresco su fresco con calcestruzzo Rck 250/425 spessore 3 cm. su soletta in cemento armato con frattazzatura e lisciatura meccanica o manuale finale, la cre azione di giunti superficiali e compresa ogni altra fornitura o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguito in presenza di binari con superficie calcolata vuoto per pieno. 
 Riferimento codice originario: A-03-04

| A-04 Marciapiedi e banchine. | |
16.P01.A 04 005 | Posa cordoli prefabbricati cm. 20x40/60. | ml | € 16,75

Posa di cordoli prefabbricati in cls cementizio armati con ferro FeB44K, secondo disegno della Città,  gettati in casseri metallici e vibrati, aventi resistenza caratteristica R'bK 300 kg/cmq. posati su fondazione di cls cementizio dosato a kg. 150/mc. d i cemento, dello spessore di cm. 20 e della larghezza di cm. 40, compreso lo scavo a macchina o a mano, la sigillatura delle superfici di combacio con malta dosata a kg. 500/mc. e la rifilatura dei giunti : - cordoli dello spessore di cm. 20, altezza vari abile da cm. 40 a cm. 60 e lunghezza cm. 200. 
 Riferimento codice originario: A-04-01

16.P01.A 04 010 | Posa guide rette - curve cm. 12 x 40. | ml | € 15,23

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm. 12 di gneiss e simili, altezza cm. 40, in pezzi di lunghezza non inferiore a cm. 90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm. 15 e della larghezza di cm. 22 (cemento kg. 150, sabbia mc. 0.400, giaietto mc 0.800) compreso : - l'eventuale scavo a macchina o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle località indicate o alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con malta di pastina di cemento; - ogni opera di scalpellino. 
 Riferimento codice originario: A-04-02

16.P01.A 04 015 | Fornitura e posa guide rette o curve cm. 30 x 40. | ml | € 118,29

Fornitura e posa di guide rette o curve dello spessore di cm. 30 di gneiss e simili, altezza cm. 40 in pezzi di lunghezza non inferiore a cm. 90 con smusso di cm. 2 lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per un altezza di almeno cm. 18 rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm. 3 sulla faccia opposta a quella a vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose; posate su strato di calcestruzzo Rck 200 kg/cmq dello spessore di cm. 20 e della larghezza di cm. 40 (cemento kg. 150, sabbia mc. 0.400,  ghiaietto mc. 0.800) compreso : - l'eventuale scavo a macchina o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle località indicate o alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento; - ogni opera di scalpellino. 
 Riferimento codice originario: A-04-03

16.P01.A 04 020 | Posa cubetti porfido 10 - 12 con sigillatura a cemento. | mq | € 35,35

Posa di cubetti in porfido, sienite, diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari sul letto di posa di sabbia del Po o della Stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, miscelatura della stessa, le battiture a regola d'arte, ulteriore stesura di malta di sabbia e cemento 425 Rck 250 in boiacca, la scopatura, il ricarico e il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che Sara' compensata a parte : - cubetti con spigolo variabile da cm. 10 a cm. 12. 
 Riferimento codice originario: A-04-04

| A-06 Lavori vari. | |
16.P01.A 05 005 | Posa pavimentazione piste riservate. | mq | € 32,62

Posa di pavimentazione per piste riservate ATM, in lastre in c.a.v. compreso la fornitura e la posa, o la sostituzione dei manufatti in gomma granulare a fianco della rotaia, la sigillatura con mastice bituminoso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: A-06-10

16.P01.A 05 010 | Rimozione pavimentazione piste riservate. | mq | € 13,08

Rimozione piste riservate ATM, in lastre prefabbricate in c.a.v. compresi gli oneri di: demolizione dei giunti in mastice, accatastamento delle lastre nell'ambito del cantiere o fino alla distanza di 300 m. ed eventuale numerazione secondo le disposizioni della D.L. 
 Riferimento codice originario: A-06-11

| B     OPERE E MATERIALI FERROVIARI. | |
| B-01 Posa binari - deviatoi - incroci. | |
16.P01.B 01 005 | Posa binario in retta o curva. | ml | € 36,82

Posa binario in retta od in curva con rotaie di qualunque tipo, traverse di qualunque tipo posate a 0.75 m. e tiranti posati sull'armamento in legno a 1.80 m. Posato secondo le prescrizioni del Capitolato. 
 Riferimento codice originario: B-01-01

16.P01.B 01 010 | Posa binario: aumento o diminuzione per traverse. | cad | € 8,72

Aumento o diminuzione per ogni traversa posata in più od in meno durante la posa dei binari, rispetto a quanto prescritto in Capitolato. 
 Riferimento codice originario: B-01-02

16.P01.B 01 015 | Posa binario: aumento per impiego di rotaie usate. | ml | € 3,47
| Riferimento codice originario: B-01-03 | |
16.P01.B 01 020 | Posa binario: aumento per posa di binario in curva con raggio inferiore a 110 mt. | ml | € 1,79
| Riferimento codice originario: B-01-04 | |
16.P01.B 01 025 | Posa di una coppia di aghi secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 656,54
| Riferimento codice originario: B-01-05 | |
16.P01.B 01 030 | Posa di un cuore secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 194,34
| Riferimento codice originario: B-01-06 | |
16.P01.B 01 035 | Aumento per ogni cuore posato in più. | cad | € 98,32

Aumento per ogni cuore posato in più rispetto al gruppo principale. 
 Riferimento codice originario: B-01-07

16.P01.B 01 040 | Posa di un deviatoio semplice lunghezza massima m. 16 secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 1.376,12
| Riferimento codice originario: B-01-08 | |
16.P01.B 01 045 | Posa di una comunicazione o di due deviatoi semplici secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 2.406,11
| Riferimento codice originario: B-01-09 | |
16.P01.B 01 050 | Posa di deviatoio doppio (triplino) secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 2.229,63
| Riferimento codice originario: B-01-10 | |
16.P01.B 01 055 | Posa di una doppia comunicazione secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 4.066,38
| Riferimento codice originario: B-01-11 | |
16.P01.B 01 060 | Posa di un deviatoio con cinque cuori secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 2.576,81
| Riferimento codice originario: B-01-12 | |
16.P01.B 01 065 | Posa di un incrocio a quattro cuori secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 819,37
| Riferimento codice originario: B-01-13 | |
16.P01.B 01 070 | Posa di un incrocio a otto cuori secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 1.493,52
| Riferimento codice originario: B-01-14 | |
16.P01.B 01 075 | Posa di un incrocio a sedici cuori secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 2.681,54
| Riferimento codice originario: B-01-15 | |
16.P01.B 01 080 | Posa di deviatoio su solettone. | cad | € 7.636,94

Posa di deviatoio su soletta di c.a. gettata in opera, esclusa la fornitura dei materiali di armamento. Compresi gli oneri di : - posa del deviatoio; - esecuzione dei fori per alloggiamento nella piastra in c.a.; - fornitura e posa in opera di fialoidi per bloccaggio chiavarde; - posa in opera delle chiavarde d'ancoraggio; - fornitura e posa in opera di masselli in resina poliuretanica; - regolazione delle tensioni; - fornitura dei materiali di consumo ed impiego dei mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori; - posa in opera della cassa di comando, di qualunque tipo, sia meccanica che elettromeccanica compresa la tubazione di scarico acque fino a mt. 0.50 dal binario; - posa degli inserti in ghisa al tallone aghi; - le saldature di qualunque tipo per l'assemblaggio del deviatoi, escluse quelle estreme di collegamento al binario; - fornitura e posa pannelli separatori spessore da 4 a 6 cm.  
 Riferimento codice originario: B-01-16

16.P01.B 01 085 | Posa incrocio a quattro cuori su solettone. | cad | € 4.944,05

Posa di incrocio a quattro cuori su soletta in c.a. gettata in opera, esclusa la fornitura dei materiali di armamento. Compresi gli oneri di : - posa dell'incrocio e degli eventuali spezzoni di rotaia sino al limite della quadratura dei gambotti; - esecuzione dei fori per alloggiamento nella piastra in c.a.; - fornitura e posa in opera di fialoidi per bloccaggio chiavarde; - posa in opera di chiavarde di ancoraggio; - fornitura e posa in opera di masselli in resina poliuretanica; - regolazione delle tensioni; - saldature alluminotermiche di assemblaggio, escluse quelle estreme di collegamento al binario; - fornitura di materiali di consumo ed impiego dei mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori; - fornitura e posa pannelli separatori spessore da 4 a 6 cm. 
 Riferimento codice originario: B-01-17

16.P01.B 01 090 | Posa binario su solettone. | ml | € 246,29

Posa di binario in linea, in retta od in curva su soletta in c.a. gettata in opera, esclusa la fornitura dei materiali di armamento. Compresi gli oneri di : - posa del binario; - esecuzione di fori per alloggiamento nella piastra in c.a.; - fornitura e posa in opera di fialoidi per bloccaggio chiavarde; - posa in opera di chiavarde di ancoraggio; - fornitura e posa in opera di masselli in resina poliuretanica; - fornitura e posa di pannelli separatori spessore da 4 a 6 cm.; - saldatura alluminotermica all e rotaie; - regolazione delle tensioni; - fornitura di materiali di consumo ed impiego dei mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori. 
 Riferimento codice originario: B-01-18

16.P01.B 01 095 | Posa binario provvisorio. | ml | € 23,90

Posa in opera di binario provvisorio con rotaie a gola o di tipo ferroviario nuove o usate, con tiranti normali posti ad interasse non superiore a 3.00 mt., posato secondo le indicazioni della Direzione Lavori, e compresa la posa in opera di arpioni forni ti dall'ATM su pavimentazione bituminosa posti ai lati del binario ad una distanza non superiore ad un metro, la formazione delle giunzioni, il livellamento mediante cunei in legno, escluso il trasporto dai magazzini ATM al luogo di posa e la foratura del le rotaie. Nel prezzo e' anche compresa la manutenzione dei cunei di livello, degli ancoraggi e di tutto quanto necessario per mantenere il binario provvisorio nelle condizioni iniziali. 
 Riferimento codice originario: B-01-19

| B-02 Rinnovo binari - deviatoi - incroci. | |
16.P01.B 02 005 | Rinnovo binario in retta o curva. | ml | € 46,38

Rinnovo di binario in retta od in curva con rotaie di qualunque tipo, traverse di qualunque tipo posate a 0.75 m. e tiranti normali posati con armamento in legno a 1.80 m., eseguito secondo le prescrizioni di Capitolato. 
 Riferimento codice originario: B-02-01

16.P01.B 02 010 | Aumento per rinnovo binari con demolizione dei pilastrini in c.a. | ml | € 3,20
| Riferimento codice originario: B-02-02 | |
16.P01.B 02 015 | Rinnovo di una rotaia durante i lavori di livellamento binario. | ml | € 17,91
| Riferimento codice originario: B-02-03 | |
16.P01.B 02 020 | Rinnovo binario: aumento o diminuzione per traverse. | cad | € 11,55

Aumento o diminuzione per ogni traversa posata in più od in meno durante i lavori di rinnovo binario, rispetto a quanto prescritto in Capitolato. 
 Riferimento codice originario: B-02-04

16.P01.B 02 025 | Rinnovo binario: aumento per rotaie usate. | ml | € 3,47

Aumento per rinnovo binari con reimpiego di rotaie usate. 
 Riferimento codice originario: B-02-05

16.P01.B 02 030 | Rinnovo binari : aumento per binario in curva  r< 110 mt. | ml | € 1,79

Aumento per rinnovo binari in curva con raggio inferiore a 110 mt. 
 Riferimento codice originario: B-02-06

16.P01.B 02 035 | Rinnovo di una coppia d'aghi secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 703,81
| Riferimento codice originario: B-02-07 | |
16.P01.B 02 040 | Rinnovo di un cuore secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 245,29
| Riferimento codice originario: B-02-08 | |
16.P01.B 02 045 | Aumento per ogni cuore rinnovato in più. | cad | € 101,48

Aumento per ogni cuore rinnovato in più rispetto al gruppo principale. 
 Riferimento codice originario: B-02-09

16.P01.B 02 050 | Rinnovo di un deviatoio semplice lunghezza massima 16 mt. secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 1.759,54
| Riferimento codice originario: B-02-10 | |
16.P01.B 02 055 | Rinnovo di una comunicazione semplice. | cad | € 2.953,41

Rinnovo di una comunicazione semplice o di due deviatoi semplici secondo prescrizioni di Capitolato. 
 Riferimento codice originario: B-02-11

16.P01.B 02 060 | Rinnovo di un deviatoio doppio (triplino) secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 2.666,11
| Riferimento codice originario: B-02-12 | |
16.P01.B 02 065 | Rinnovo di una doppia comunicazione secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 4.238,13
| Riferimento codice originario: B-02-13 | |
16.P01.B 02 070 | Rinnovo di un deviatoio con cinque cuori secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 2.999,10
| Riferimento codice originario: B-02-14 | |
16.P01.B 02 075 | Rinnovo di un incrocio di quattro cuori secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 919,16
| Riferimento codice originario: B-02-15 | |
16.P01.B 02 080 | Rinnovo di un incrocio con otto cuori secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 1.659,74
| Riferimento codice originario: B-02-16 | |
16.P01.B 02 085 | Rinnovo di un incrocio a sedici cuori secondo prescrizioni di Capitolato. | cad | € 2.888,80
| Riferimento codice originario: B-02-17 | |
16.P01.B 02 090 | Aumento per smussature traverse in legno. | cad | € 3,57

Aumento sul prezzo della nuova posa o del rinnovo per smussatura delle traverse in legno, dove occorresse per pavimentazioni lapidee compresa una ripresa di vernice bituminosa : - per ogni estremità della traversa. 
 Riferimento codice originario: B-02- 18

16.P01.B 02 095 | Sostituzione di sottorotaie: linee in servizio. | cad | € 13,18

Sostituzione di sottorotaie in gomma o similari per sospensione elastica da apporre tra la piastra d'appoggio e la traversa e tra la rotaia e la piastra, compreso gli oneri di svitamento bulloni e caviglie, sollevamento della rotaia, posa in opera dei cuscinetti di sospensione elastica e serraggio degli organi di attacco: - in presenza di una o più linee in servizio. 
 Riferimento codice originario: B-02-19

16.P01.B 02 100 | Sostituzione di sottorotaie: linee non in servizio. | cad | € 9,24

Sostituzione di sottorotaie in gomma o similari per sospensione elastica da apporre tra la piastra d'appoggio e la traversa e tra  rotaia e la piastra, compreso gli oneri di svitamento bulloni e caviglie, sollevamento della rotaia, posa in opera dei cuscinetti di sospensione elastica e serraggio degli organi d'attacco: - per binario non transitato da alcuna linea in esercizio. 
 Riferimento codice originario: B-02-20

16.P01.B 02 105 | Livellamento sistematico di binari. | ml | € 19,38

Livellamento sistematico di binari in sede propria o sede promiscua, armati con qualunque tipo di rotaia e qualunque tipo di traversa, eseguito secondo le prescrizioni del Capitolato, per ogni metro di binario o gruppo tranviario misurato per il suo sviluppo per ogni via di corsa. 
 Riferimento codice originario: B-02-21

| B-03 Materiali recuperati. | |
16.P01.B 03 005 | Deduzione per recupero rotaie. | ml | € 4,46

Deduzione per recupero rotaie di qualsiasi tipo, a gola o Vignole compreso tutto il materiale minuto d'armamento, recuperate e trattenute dall'Impresa secondo le disposizioni di Capitolato. 
 Riferimento codice originario: B-03-01

| B-04 Recupero di binari fuori servizio. | |
16.P01.B 04 005 | Recupero binari con reimpiego. | ml | € 18,12

Recupero binari in retta od in curva, scambi, incroci ecc., armati con rotaie di qualunque tipo, traverse a qualunque distanza, caviglie od arpioni, piastre, tiranti di ogni tipo eseguito secondo le prescrizioni del Capitolato per il suo reimpiego, compre so il dissodamento della pavimentazione bituminosa, porfido o autobloccanti sino ad uno spessore di cm. 8. Per spessori superiori il disfacimento sarà pagato a parte. Per ogni metro di binario o sviluppo del gruppo tranviario. 
 Riferimento codice originario: B-04-01

16.P01.B 04 010 | Recupero binari senza reimpiego. | ml | € 9,61

Recupero binari in retta od in curva, scambi, incroci ecc., destinati allo smantellamento, armati con rotaie di qualunque tipo, traverse a qualunque distanza, caviglie od arpioni, piastre, tiranti di ogni tipo, compreso il dissodamento della pavimentazione bituminosa, porfido o autobloccanti sino ad uno spessore di cm. 8. Per spessori superiori il disfacimento sarà pagato a parte. Per ogni metro di binario o sviluppo del gruppo tranviario. 
 Riferimento codice originario: B-04-02

16.P01.B 04 015 | Aumento per recupero binari con traverse in c.a. o pilastrini in cls. | ml | € 3,47
| Riferimento codice originario: B-04-03 | |
| B-05 Lavori vari. | |
16.P01.B 05 005 | Posa o recupero tiranti. | cad | € 2,67

Posa o recupero tiranti normali (escluso i fori) nei casi non previsti negli articoli per posa, rinnovo, livellamento e recupero di binari, scambi o incroci. 
 Riferimento codice originario: B-05-01

16.P01.B 05 010 | Forature rotaie binari non in servizio. | cad | € 6,57

Foratura rotaie di qualunque tipo e durezza per retta o per curva, con fori fino al diametro di mm. 30 su binari non in servizio. 
 Riferimento codice originario: B-05-02

16.P01.B 05 015 | Forature rotaie binari in servizio. | cad | € 8,48

Foratura rotaie di qualunque tipo e durezza, per retta  o curva, con fori fino al diametro di mm. 30 su binari in servizio percorsi da una o più linee. 
 Riferimento codice originario: B-05-03

16.P01.B 05 020 | Taglio con cannello di rotaie di qualsiasi tipo in binari non in servizio. | cad | € 6,64
| Riferimento codice originario: B-05-04 | |
16.P01.B 05 025 | Saldatura rotaie ad arco elettrico. | cad | € 111,35

Saldatura elettrica ad arco normale, realizzata come da disegno ATM comprensiva di tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessarie per dare l'opera completa e compresa l'operazione finale di molatura. 
 Riferimento codice originario: B-05-05

16.P01.B 05 030 | Saldatura ad arco elettrico eseguita di testa. | cad | € 141,81

Saldatura ad arco elettrico eseguita di testa come prescritto nel Capitolato. Per rotaie con profilo Vignole 36 - 50 - Ir - Ic - Ii - Ri60 - NP4. 
 Riferimento codice originario: B-05-06

16.P01.B 05 035 | Saldatura ad arco elettrico eseguita di testa. | cad | € 183,83

Saldatura ad arco elettrico eseguita di testa come prescritto nel Capitolato. Per rotaie con profilo D 180/105. 
 Riferimento codice originario: B-05-07

16.P01.B 05 040 | Saldatura alluminotermica. | cad | € 126,06

Saldatura alluminotermica su rotaie con profilo di qualunque tipo e peso con esclusione del tipo D 180/105, comprensiva di tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessarie per dare l'opera completa e compresa l'operazione finale di molatura. 
 Riferimento codice originario: B-05-08

16.P01.B 05 045 | Saldatura alluminotermica su rotaia a gola tipo D 180-105. | cad | € 173,33

Saldatura alluminotermica su rotaie a gola con profilo D 180-105, comprensiva di tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessarie per dare l'opera completa e compresa l'operazione finale di molatura. 
 Riferimento codice originario: B-05-09

16.P01.B 05 050 | Costruzione cameretta per posa comando scambio elettromeccanico. | cad | € 638,17

Costruzione cameretta per posa cassetta comando scambio elettromeccanico nei casi non previsti negli articoli per posa o rinnovo scambio, comprendente lo scavo eseguito a macchina o a mano, il sottofondo in cls, la muratura, la costruzione del pozzetto di raccolta acque, la posa e la saldatura della cassetta, del blocco comando scambio e delle cassette per l'alloggiamento resistenze elettriche, come da disegno ATM n. 23208. 
 Riferimento codice originario: B-05-10

16.P01.B 05 055 | Costruzione cameretta per posa comando scambio meccanico. | cad | € 345,61

Costruzione cameretta per posa cassetta comando scambio meccanico nei casi non previsti negli articoli per posa o rinnovo scambi, comprendente lo scavo eseguito a macchina o a mano, il sottofondo in cls, la muratura, la costruzione del pozzetto di raccolta acque, la posa e la saldatura della cassetta, come da disegno ATM n. 23209. 
 Riferimento codice originario: B-05-11

16.P01.B 05 060 | Formazione masselli in resina poliuretanica. | dmc | € 15,23

Formazione di masselli in resina poliuretanica gettati in opera, per appoggio piastre armamento tranviario, compresa la posa e la successiva rimozione dei lamierini di contenimento, la miscelatura con idonee impastatrici meccaniche ed ogni altro onere, attrezzatura o manodopera per dare l'opera completa ed eseguita a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: B-05-12

16.P01.B 05 065 | Riporto su rotaia. | ml | € 90,60

Riporto su rotaia tramite saldatura elettrica con materiale antiusura su rotaia tranviaria eseguito con elettrodi basici duri o filo continuo ad arco sommerso. Il materiale d'apporto deve essere in acciaio di qualità' con R 500 - 600 N/mmq. e deve avere una durezza compresa tra i 240 - 250 Brinnel, compresa l'operazione finale di molatura. 
 Riferimento codice originario: B-05-13

16.P01.B 05 070 | Molatura e riprofilatura in opera di rotaie. | ml | € 0,71

Molatura e riprofilatura di rotaie in opera effettuata con macchina operatrice strada - rotaia, per successive passate fino al grado di molatura desiderato dalla Direzione Lavori. Il prezzo deve intendersi al metro di rotaia per l'asportazione di mm. 0.10 di acciaio sulla superficie di rotolamento. 
 Riferimento codice originario: B-05-14

16.P01.B 05 075 | Isolamento rotaia mediante primer. | ml | € 8,83

Isolamento della rotaia dalla pavimentazione stradale mediante stesa di primer, previa pulizia del fondo, fornitura e saldatura di uno strato di guaina spessore 4mm. in elastomeri bituminosi, armatura con poliestrere, rifilata in fasce dell'altezza di cm. 20, comprese le sigillature e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. 
 Riferimento codice originario: B-05-15

16.P01.B 05 080 | Rimozione masselli in resina. | ml | € 33,51

Rimozione masselli in resina su soletta in c.a. compresi gli oneri di : - completa pulizia del solettone; - sbloccaggio delle chiavarde per permettere lo spostamento delle piastre d'armamento; - demolizione dei cuscinetti deteriorati; - pulizia zona superiore e inferiore delle piastre da residui di resina; - soffiatura della soletta per permettere la posa di nuova resina; - trasporto e smaltimento in Pubblica Discarica dei residui resinosi. 
 Riferimento codice originario: B-05-16

16.P01.B 05 085 | Costruzione cassa negativa. | cad | € 373,97

Costruzione cassa negativa secondo specifiche Aziendali mediante l'esecuzione dello scavo a macchina o a mano fra i binari con qualsiasi tipo di pavimentazione, con demolizione della vecchia muratura, comprendente: - la saldatura dei due staffoni a L per il collegamento del cavo alla rotaia; - l'esecuzione della muratura con fondo drenante; - la posa della cassa fornita dall'ATM; - la saldatura di n. 4 staffe a L per bloccaggio della cassa. 
 Riferimento codice originario: B-05-17

16.P01.B 05 090 | Inghisaggio chiavarde su soletta in c.a. | cad | € 5,73

Inghisaggio chiavarde su soletta in c.a. compresi gli oneri di: - foratura del soletta in c.a. - pulizia del foro mediante soffiatura - fornitura e posa in opera di resine epossidiche; - posa in opera delle chiavarde d'ancoraggio; - fornitura di materiale di consumo ed impiego dei mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori. 
 Riferimento codice originario: B-05-18

16.P01.B 05 095 | Isolamento rotaia con supporto antivibrante. | ml | € 8,30

Isolamento rotaia con supporto antivibrante da mm. 10, in gomma vulcanizzata della densità' di 700 - 800 kg./mc. incollato con idonei collanti  alle mattonelle cementizie  salvalastrico,  tagliati in strisce ad altezza regolare e costante di cm. 16, compresa la formazione del giunto in mastice di bitume modificato con polimeri colato a caldo a pavimentazioni eseguite previa pulizia e asportazione di eventuali irregolarità superficiali, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: B-05-19

16.P01.B 05 100 | Fornitura e posa pannello separatore. | ml | € 5,44

Fornitura e posa di pannello separatore spessore da 4 a 6 cm., costituito da roccia vulcanica espansa, fibre di vetro, leganti asfaltici e cellulosici forniti nelle dimensioni di cm 50 x 20. 
 Riferimento codice originario: B-05-20

| B-06 Maggiorazioni ai prezzi. | |
16.P01.B 06 005 | Maggiorazione del 30% con una o più linee in servizio. | | 30%

Maggiorazione del 30% in presenza di una o più linee su tutte le lavorazioni del binario, gruppi e relativi accessori presenti sulla linea con esclusione delle forniture. 
 Riferimento codice originario: B-06-01

16.P01.B 06 010 | Maggiorazione del 100% difficoltà lavori Sassi Superga. | | 100%

Maggiorazione del 100% per difficoltà lavori sulla Sassi - Superga da applicarsi con le prescrizioni riportate in Capitolato con esclusione delle forniture. 
 Riferimento codice originario: B-06-02

16.P01.B 06 015 | Maggiorazione del 10% per manutenzione rete urbana su raccordi di servizio. | | 10%

Maggiorazione del 10% per la manutenzione della rete urbana eseguita su linee in esercizio su tutte le lavorazioni del binario, gruppi e relativi accessori presenti sulla linea con esclusione delle forniture: - per binario non transitato da alcuna linea i n esercizio, ma utilizzato come raccordo di servizio o di rimessaggio. 
 Riferimento codice originario: B-06-03

16.P01.B 06 020 | Maggiorazione del 30% per lavoro notturno. | | 30%

Maggiorazione del 30% per lavori eseguiti di notte sia feriale che festiva o eseguiti di giorno festivo su tutte le lavorazioni con esclusione delle forniture. 
 Riferimento codice originario: B-06-04

16.P01.B 06 025 | Maggiorazione del 10% per cantieri inferiori ai 50 metri. | | 10%

Maggiorazione del 10% su tutte le lavorazioni eseguite in cantieri con sviluppo di binari inferiori ai 50 metri, con esclusione delle forniture. 
 Riferimento codice originario: B-06-05

| B-07 Opere varie. | |
16.P01.B 07 005 | Basamento per antenna  o bobina. | cad | € 132,36

Costruzione basamento per alloggiamento antenna o bobina per comando scambi a radio frequenza durante i lavori di posa o di rinnovo binario, costituito da:  - fornitura e getto in opera di cls con resistenza caratteristica non inferiore a 150 kg./cmq. per una superficie non inferiore a m. 2,20 x 1,50 spessore cm. 10; - fornitura e posa di guaina spiralata destrorsa in PVC autoestinguente per protezione cavi elettrici norme CEI 23.14 diametro interno mm. 50 sino al pozzetto della dorsale principale; - cappa in cls a protezione della tubazione; - sigillatura con cemento fuso dell'antenna o bobina (posata da personale ATM). 
 Riferimento codice originario: B-07-05

16.P01.B 07 010 | Posa box circuito di binario. | cad | € 123,43

Posa in opera di box in ghisa per circuito binario comando scambi a radio frequenza, consistente nella saldatura delle due staffe al fusto della rotaia con cordone continuo sia interno che esterno alla staffa, previo preriscaldamento della zona di saldatura, il montaggio del box sulle staffe saldate, compresa la fornitura e posa della guaina spiralata destrorsa in PVC per il collegamento alla dorsale principale e la cappa di protezione in cls. 
 Riferimento codice originario: B-07-10

| B-08 Materiali per l'abbattimento delle vibrazioni e rumori. | |
16.P01.B 08 005 | Fornitura e posa supporto antivibrante tipo 2 spessore mm. 10. | mq | € 23,64

Fornitura e posa in opera di supporto antivibrante continuo formato da pannelli composti di gomma vulcanizzata ancorati con collanti idonei ad un supporto di cartonfeltro bitumato su ambo le facciate, compreso l'incollaggio dei vari pannelli mediante guaina bituminosa spessore mm.4, ed aventi le seguenti caratteristiche: - densità' 700-800 kg./mc.; - spessore mm. 10. 
 Riferimento codice originario: B-08-01

16.P01.B 08 010 | Fornitura e posa supporto antivibrante tipo 2 spessore mm. 20. | mq | € 30,46

Fornitura e posa in opera di supporto antivibrante continuo formato da pannelli composti di gomma vulcanizzata ancorati con collanti idonei ad un supporto di cartonfeltro bitumato su ambo le facciate, compreso l'incollaggio dei vari pannelli mediante guaina bituminosa spessore mm.4, ed aventi le seguenti caratteristiche: - densità' 700-800 kg./mc.; - spessore mm. 20. 
 Riferimento codice originario: B-08-02

16.P01.B 08 015 | Fornitura e posa di supporto antivibrante tipo 1 mm. 15. | mq | € 73,53

Fornitura e posa di supporto antivibrante in policloroprene espanso a microcellule chiuse, dello spessore di mm. 15 per isolamento verticale dato in opera compreso l'incollaggio alle pareti verticali preventivamente pulite,  mediante idonei collanti, la sigillatura dei giunti, la rifilatura delle parti eccedenti la pavimentazione. 
 Riferimento codice originario: B-08-03

16.P01.B 08 020 | Fornitura e posa di supporto antivibrante tipo 1 mm. 25. | mq | € 83,52

Fornitura e posa di supporto antivibrante in policloroprene espanso a microcellule chiuse, dello spessore di mm. 25 per isolamento orizzontale dato in opera compresa la sigillatura dei giunti. 
 Riferimento codice originario: B-08-04

| P     NOLI E PROVVISTE. | |
| P-02 Materiali di cava. | |
16.P01.C 01 005 | Pietrisco di cava - Ballast. | mc | € 37,81

Pietrisco di cava (Ballast) tipo  F.S.  ottenuto dalla frantumazione di pietra viva estratta da strati di roccia idonea, composto da elementi compatti, bene assortiti ed aventi dimensioni in ogni direzione comprese tra 30 e 60 mm., scevro di polvere, sostanze amiantifere, terra vegetale o altro materiale estraneo come da specifiche del Capitolato, fornito a pie' d'opera. 
 Riferimento codice originario: P-02-01

16.P01.C 01 010 | Pietrisco di cava - Ballast. | mc | € 35,93

Pietrisco di cava (Ballast) tipo  F.S.  ottenuto dalla frantumazione di pietra viva estratta da strati di roccia idonea, composto da elementi compatti, bene assortiti ed aventi dimensioni in ogni direzione comprese tra 15 e 30 mm., scevro di polvere, sostanze amiantifere, terra vegetale o altro materiale estraneo come da specifiche del Capitolato, fornito a pie' d'opera. 
 Riferimento codice originario: P-02-02

| P-03 Materiali in calcestruzzo. | |
16.P01.C 02 005 | Mattonelle salvalastrico 25 x 9 x 4 cm. | ml | € 2,89
| Riferimento codice originario: P-03-01 | |
16.P01.C 02 010 | Mattonelle salvalastrico 25 x 9 x 3 cm. | ml | € 2,52
| Riferimento codice originario: P-03-02 | |
| P-04 Materiali metallici. | |
16.P01.C 03 005 | Chiusino unificato UNI EN 124 con 2 coperchi triangolari. | cad | € 210,09

Fornitura di chiusino unificato UNI EN 124 classe D 400 a due coperchi triangolari mandorlati con luce utile mm. 600 x 600 altezza mm. 105 in ghisa sferoidale GS 500 -7 norma ISO 1083 con scritta ATM - cavi elettrici per trazione su ogni elemento triangolare. 
 Riferimento codice originario: P-04-01

16.P01.C 03 010 | Chiusino unificato UNI EN 124 con 4 coperchi triangolari. | cad | € 446,45

Fornitura di chiusino unificato UNI EN 124 classe D 400 a quattro coperchi triangolari mandorlati con luce utile mm. 600 x 1200 altezza mm. 105 in ghisa sferoidale GS 500 -7 norma ISO 1083 con scritta ATM - cavi elettrici per trazione su ogni elemento triangolare. 
 Riferimento codice originario: P-04-02

| P-05 Materiali in pietra. | |
16.P01.C 04 005 | Fornitura guide rette o curve in gneiss h. cm. 11 - 16. | ml | € 13,08

Fornitura guide rette o curve in gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm. 11 a cm. 16  spessore cm. 12  in pezzi di lunghezza almeno m. 0,90, fiammate o  lavorate a punta fine sulla faccia a vista superiore, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm. 3 sulle facce verticali. 
 Riferimento codice originario: P-05-01

16.P01.C 04 010 | Fornitura guide in granito bianco 12 x 25/30. | ml | € 43,28

Fornitura di guide rette o curve in granito bianco di Montorfano a sezione rettangolare dello spessore di cm. 12, ed altezza da cm. 25 a cm. 30 in pezzi di lunghezza almeno m. 0,90, lavorate a punta fine sulla faccia vista, per una altezza minima sulla faccia verticale di cm. 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore per cm. 3 sulla faccia opposta a quella vista di colore uniforme escluse quelle macchiate o comunque difettose. Il granito di provenienza dovrà avere i seguenti requisiti: - carico di rottura a compressione semplice kg./cmq. 2200; - coefficiente di imbizione (in peso) 2,90; - usura per attrito radente (coefficiente di abrasione) 0,92; - carico di rottura a trazione indiretta kg./cmq. 140. 
 Riferimento codice originario: P -05-02

16.P01.C 04 015 | Fornitura cordolo in granito bianco 50 x 25/30. | ml | € 138,24

Fornitura di cordoni retti o curvi in granito bianco di Montorfano a sezione rettangolare o trapezioidale della larghezza di cm. 50 ed altezza da cm. 25 a cm. 30 in pezzi di lunghezza almeno m. 0,90, lavorate a punta fine sulla faccia vista lato cm. 25 e piano inclinato, per una altezza minima sulla faccia verticale di cm. 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore, per cm. 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme escluse quelle macchiate o comunque difettose. Il granito di provenienza dovrà avere i seguenti requisiti: - carico di rottura a compressione semplice kg./cmq. 2200; - coefficiente di imbizione (in peso) 2,90; - usura per attrito radente (coefficiente di abrasione) 0,92; - carico di rottura a trazione indiretta kg./cmq. 140. 
 Riferimento codice originario: P-05-03

16.P01.C 04 020 | Fornitura fasce in granito bianco 50 x 10/14. | ml | € 86,56

Fornitura di fasce rette o curve (con raggio > m. 5,00) in granito bianco di Montorfano a sezione rettangolare della larghezza di cm. 50, ed altezza da cm. 10 a cm. 14 in pezzi di lunghezza almeno m. 0,90, lavorate a punta fine sulla faccia vista,  rifila te e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore, di colore uniforme escluse quelle macchiate o comunque difettose. Il granito di provenienza dovrà avere i seguenti requisiti: - carico di rottura a compressione semplice kg./cmq. 2200; - coefficiente di imbizione (in peso) 2,90; - usura per attrito radente (coefficiente di abrasione) 0,92; - carico di rottura a trazione indiretta kg./cmq. 140. 
 Riferimento codice originario: P-05-04

16.P01.C 04 025 | Fornitura guide rette o curve in gneiss h. cm. 40. | ml | € 37,51

Fornitura guide rette o curve in gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza  cm. 40  spessore cm. 12  in pezzi di lunghezza almeno m. 0,90, fiammate o  lavorate a punta fine sulla faccia a vista per un altezza di almeno cm. 28, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm. 6 sulla faccia opposta a quella a vista, di colore uniforme escluse quelle macchiate o difettose. 
 Riferimento codice originario: P-05-05

| P-06 Calcestruzzi preconfezionati. | |
16.P01.C 05 005 | Fornitura di misto cementato. | mc | € 45,74

Fornitura di misto cementato per strati di fondazione sede binari, dosato a 80 kg. di cemento e 100 kg. di filler pozzolanico per ogni mc. di inerte dato a pie' d'opera. 
 Riferimento codice originario: P-06-01

| P-07 Noli mezzi d'opera. | |
16.P01.C 06 005 | Nolo caricatore strada rotaia tipo F.S. | ora | € 44,91

Nolo di caricatore strada rotaia tipo F.S. munito di idonea attrezzatura per svolgere qualsiasi tipo di lavoro su binario, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego. 
 Riferimento codice originario: P-07-01

16.P01.C 06 010 | Nolo di macchina rincalzatrice fino a 100 HP. | ora | € 79,31

Nolo di macchina rincalzatrice autolivellante ed autoallineante funzionante a vibrocompressione, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco, eventuale personale per operazioni di livellamento ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego: - con potenza fino a 100 HP. 
 Riferimento codice originario: P-07-02

16.P01.C 06 015 | Nolo di macchina rincalzatrice  oltre 100 HP. | ora | € 135,52

Nolo di macchina rincalzatrice autolivellante ed autoallineante funzionante a vibrocompressione, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco, eventuale personale per operazioni di livellamento ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego: - con potenza oltre 100 HP. 
 Riferimento codice originario: P-07-03

16.P01.C 06 020 | Nolo di incavigliatrice con potenza fino a 12 HP. | ora | € 4,83
| Riferimento codice originario: P-07-04 | |
16.P02 | OPERE DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE FERMATE DELLE CORSIE RISERVATE ATM ED INTERNO COMPRENSORI AZIENDALI | |
| OPERE FINITE | |
| SEGNALETICA PER ESTERNO IN VERNICE SPARTITRAFFICO | |
16.P02.A 01 005 | Forn. / stesa  vernice spartitraffico rifrangente a rapida essiccazione , colore bianco - giallo - rosso e nero per esterno. | mq | € 5,73

Fornitura e stesa di vernice spartitraffico rifrangente a rapida essiccazione formulata con materie prime di elevata qualità ad elevato contenuto di resina alchidica e clorocauciu opportunamente combinati, colore bianco - giallo per esterno. 
 Riferimento codice originario: ART. 01

16.P02.A 01 010 | Linea continua o discontinua, giallo o bianca (larghezza 12 cm) per ogni metro lineare di striscia effettivamente verniciato. | ml | € 0,68
| Riferimento codice originario: ART. 02 | |
16.P02.A 01 015 | Linea continua o discontinua, giallo o bianca (larghezza 15 cm) per ogni metro lineare di striscia effettivamente verniciato. | ml | € 0,84
| Riferimento codice originario: ART. 03 | |
16.P02.A 01 020 | Linea continua o discontinua gialla o bianca (larghezza 30 cm) per ogni metro lineare di striscia effettivamente verniciato. | ml | € 1,73
| Riferimento codice originario: ART. 04 | |
16.P02.A 01 025 | Linea gialla (larghezza 30 cm) e linea bianca (larghezza 12 cm) parallele a 5 cm per ogni metro lineare di striscia effettivamente verniciato. | ml | € 2,42
| Riferimento codice originario: ART. 05 | |
16.P02.A 01 030 | Linea gialla (larghezza 30 cm) e linea bianca (larghezza 12 cm) parallele a 5 cm in presenza di calotte per ogni metro di striscia effettivamente verniciato. | ml | € 2,74
| Riferimento codice originario: ART. 06 | |
16.P02.A 01 035 | Lettere o numeri altezza cm. 60. | cad | € 1,63
| Riferimento codice originario: ART. 07 | |
16.P02.A 01 040 | Lettere per scritte ATM-TAXI-TRAM-BUS (altezza 160 cm) per ogni lettera verniciata | cad | € 4,99
| Riferimento codice originario: ART. 08 | |
16.P02.A 01 045 | Fermata tipo A lunghezza m. 21.00 (dis. ATM n. 1) | cad | € 38,08
| Riferimento codice originario: ART. 09 | |
16.P02.A 01 050 | Fermata tipo B lunghezza m. 39.00 (dis. ATM n. 2) | cad | € 60,77
| Riferimento codice originario: ART. 10 | |
16.P02.A 01 055 | Fermata tipo C lunghezza m. 35.00 (dis. ATM n. 3) | cad | € 42,75
| Riferimento codice originario: ART. 11 | |
16.P02.A 01 060 | Fermata tipo D lunghezza m. 43.00 (dis. ATM n. 4) | cad | € 63,19
| Riferimento codice originario: ART. 12 | |
16.P02.A 01 065 | Fermata tipo E lunghezza m. 27.00 (dis. ATM n. 5) | cad | € 44,86
| Riferimento codice originario: ART. 13 | |
16.P02.A 01 070 | Fermata tipo F lunghezza m. 35.00 (dis. ATM n. 6) | cad | € 56,10
| Riferimento codice originario: ART. 14 | |
16.P02.A 01 075 | Fermata tipo G lunghezza m. 31.00 (dis. ATM n. 7) | cad | € 51,42
| Riferimento codice originario: ART. 15 | |
16.P02.A 01 080 | Vernic. faccia a vista vert. cordoli banchine di fermata o spartitraffico a tratti alternati di lung. 1 m. di colore giallo e nero o bianco e nero secondo le prescrizioni della D.L | mq | € 8,61

Verniciatura faccia a vista verticale cordoli banchine di fermata o spartitraffico a tratti alternati di lunghezza 1 m. di colore giallo e nero o bianco e nero secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. 
 L'operazione si intende comprensiva di: 
 - pulizia delle superfici da trattare 
 - tracciamento 
 - fornitura vernice 
 - stesa vernice a spruzzo e/o a mano  
 ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte in ogni sua parte. 
 Riferimento codice originario: ART. 16

16.P02.A 01 085 | Verniciatura su sup. verticali senza distinzione del supporto, eseguito a mano. | mq | € 9,03

Verniciatura su superfici verticali , senza distinzione di supporto ( cemento armato, metallo, legno, ecc. ), eseguito a mano. 
 E' compreso nel prezzo l'onere per l'eventuale tracciamento, la profilatura delle strisce, la pulizia delle superfici e quant'altro occorra per dare il lavoro perfettamente ultimato a regola d'arte. 
 Misurato per la superficie verniciata senza tenere conto delle sovrapposizioni di colore. 
 Riferimento codice originario: ART. 17

| SEGNALETICA PER INTERNO FABBRICATI COMPRENSORI AZIENDALI IN VERNICE ESENTE PIOMBO | |
16.P02.A 02 005 | Forn. / stesa  vernice spartitraffico rifrangente a rapida essiccazione , colore  giallo per interno fabbricati comprensori aziendali in vernice esente piombo. | mq | € 7,45
| Riferimento codice originario: ART. 18 | |
16.P02.A 02 010 | Linea continua o discontinua, gialla (larghezza 12 cm) per ogni metro lineare di striscia effettivamente verniciato per interno fabbricati comprensori aziendali in vernice esente piombo. | ml | € 0,89
| Riferimento codice originario: ART. 19 | |
16.P02.A 02 015 | Linea continua o discontinua, gialla (larghezza 15 cm) per ogni metro lineare di striscia effettivamente verniciato per interno fabbricati comprensori aziendali in vernice esente piombo. | ml | € 1,12
| Riferimento codice originario: ART. 20 | |
16.P02.A 02 020 | Linea continua o discontinua gialla (larghezza 30 cm) per interno fabbricati comprensori aziendali in vernice esente piombo. | ml | € 2,26
| Riferimento codice originario: ART. 21 | |
16.P02.A 02 025 | Formaz. di zebrature giallo/nero ( elem. larg. cm. 30-50 ), su sup. orizzontali o verticali, eseguito a spruzzo; per interno in vernice esente piombo. | mq | € 7,35
| Riferimento codice originario: ART. 22 | |
16.P02.A 02 030 | Formaz. di zebrature giallo/nero ( elem. larg. cm. 30 ), su sup. verticali senza distinzione del supporto, eseguito a mano; per interno in vernice esente piombo. | mq | € 10,14

Formazione di zebrature giallo/nero ( elementi di larghezza cm. 30 ), su superfici verticali , senza distinzione di supporto ( cemento armato, metallo, legno, ecc. ), eseguito a mano. 
 E' compreso nel prezzo l'onere per l'eventuale tracciamento, la profilatura delle strisce, la pulizia delle superfici e quant'altro occorra per dare il lavoro perfettamente ultimato a regola d'arte. 
 Misurato per la superficie verniciata senza tenere conto delle sovrapposizioni di colore. 
 Riferimento codice originario: ART. 23

16.P02.A 02 035 | Lettere o numeri altezza cm. 60 per interno fabbricati  comprensori aziendali in vernice esente piombo. | cad | € 2,16
| Riferimento codice originario: ART. 24 | |
| SEGNALETICA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO | |
16.P02.A 03 005 | Forn. e posa  laminato elastoplastico rifrang., per segnaletica orizz., bianco o giallo su qualsiasi tipo di pavimentazione stradale | mq | € 26,26

Fornitura e posa di laminato elastoplastico rifrangente per segnaletica orizzontale di colore bianco o giallo su qualsiasi tipo di pavimentazione stradale compresa la manutenzione con garanzia di tre anni come meglio specificato dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, per ogni mq. di laminato effettivamente applicato. 
 Riferimento codice originario: ART. 25

| SEGNALETICA IN RESINA BICOMPONENTE | |
16.P02.A 04 005 | Fornitura e stesa di resina bicomponente colore bianco, giallo e rosso con perlinatura rifrangente. | mq | € 26,79

Fornitura e stesa di resina bicomponente colore bianco, giallo e rosso con perlinatura rifrangente per la superficie effettivamente trattata compresi gli oneri di pulizia del fondo da trattare. 
 Riferimento codice originario: ART. 26

16.P02.A 04 010 | Lettere per scritte ATM-TAXI-TRAM-BUS (altezza 160 cm) per ogni lettera verniciata in resina bicomponente. | cad | € 23,27
| Riferimento codice originario: ART. 27 | |
| LAVORAZIONI VARIE | |
16.P02.A 05 005 | Forn. e posa di bicomponente plastico per strisce di corsia a profilo variabile, larg. cm. 12, colore bianca o gialla, su qualsiasi tipo di pavimentazione stradale | ml | € 2,79

Fornitura e posa di bicomponente plastico per strisce di corsia della larghezza di cm. 12, spessore minimo mm. 1,2 a profilo variabile con barrette spessore mm. 6, colore bianca o gialla, su qualsiasi tipo di pavimentazione stradale compresa la manutenzione con garanzia di due anni come meglio specificato dall'art. 21del Capitolato Speciale d'Appalto ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte per metro di striscia effettivamente posato. 
 Riferimento codice originario: AR T. 28

16.P02.A 05 010 | Preparazione di pavimentazione esistente, o bordo fosse di lavorazione. | mq | € 1,68

Preparazione di pavimentazione esistente, o bordo fosse di lavorazione, mediante scopatura, sgrassatura e lavatura energica atta ad asportare quanto possa impedire un buon ancoraggio della vernice alla pavimentazione (terra, grassi, ecc.). 
 E' compreso ne l prezzo ogni prestazione manuale o meccanica, l'uso di macchinari (spazzatrice, idrolavatrice, ecc.) i prodotti sgrassanti, il carico e il trasporto a discarica dei materiali di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ART. 29

16.P02.A 05 015 | Cancellatura manuale su qualsiasi tipo di pavimentazione mediante verniciatura di colore analogo a quello della pavimentazione esistente. | mq | € 5,73
| Riferimento codice originario: ART. 30 | |
16.P02.A 05 020 | Cancellatura meccanica su qualsiasi tipo di pavimentazione. | mq | € 12,92
| Riferimento codice originario: ART. 31 | |
| MAGGIORAZIONI | |
| Maggiorazioni per lavoro straordinario sull'incidenza della mano d'opera delle lavorazioni eseguite all'interno dei fabbricati aziendali (Artt. nn.  18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 29 ) | |
16.P02.A 06 005 | Aumento del 40% per lavoro notturno supplementare o straordinario sulla mano d'opera da applicare agli artt. nn.  18-19-20-21-22-23-24-29 | | 40%
| Riferimento codice originario: ART. 32 | |
16.P02.A 06 010 | Aumento del 45% per lavoro festivo sulla mano d'opera da applicare agli artt. nn. 18-19-20-21-22-23-24-29 | | 45%
| Riferimento codice originario: ART. 33 | |
16.P02.A 06 015 | Aumento del 55% per lavoro festivo supplementare o straordinario diurno festivo sulla mano d'opera da applicare agli artt. nn.  18-19-20-21-22-23-24-29 | | 55%
| Riferimento codice originario: ART. 34 | |
16.P02.A 06 020 | Aumento del 70% per lavoro festivo notturno supplementare o straordinario sulla mano d'opera da applicare agli artt. nn.  18-19-20-21-22-23-24-29 | | 70%
| Riferimento codice originario: ART. 35 | |
16.P03 | OPERE DI MANUTENZIONE DELLE PROTEZIONI PER PISTE RISERVATE ATM | |
| ELENCO PREZZI | |
| OPERE FINITE | |
16.P03.A 01 005 | Installazione di locandine pubblicitarie. | cad | € 157,57

Installazione di locandine pubblicitarie rimosse (tipo CITTÀ DI TORINO), compresi gli oneri di: scavo, formazione dei plinti di basamento, messa in opera dei tubolari di ancoraggio, montaggio secondo le prescrizioni di progetto, carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: A-06-13

16.P03.A 01 010 | Fornitura e posa paletti e catena. | cad | € 51,16

Fornitura e posa di paletti tubolari in acciaio parcherizzato con piattabanda, del peso complessivo di kg. 8,600, chiusi nella parte superiore con calotta bombata completi di due anelli di diametro 70 mm. con saldatura elettrica per innesto catene e relativa catena in acciaio come da prescrizione della Direzione Lavori, diametro del paletto mm.76 altezza  mm. 1300, spessore lamiera mm. 3; compreso: il disfacimento della pavimentazione di qualsiasi tipo, lo scavo, il basamento in cls, posa del paletto, il ripristino della pavimentazione con materiale uguale all'esistente, pulizia del sito, carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche, la verniciatura del paletto e delle catene con una mano di antiruggine e successive due mani di vernice acrilica ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; per ogni paletto posato comprensivo di catena. 
 Riferimento codice originario: A-06-15

16.P03.A 01 015 | Fissaggio calotte inox | cad | € 0,36

Fissaggio calotte inox o in gomma vulcanizzata a delimitazione piste riservate ATM, con ripresa della vite di serraggio, compreso ogni onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte forfettario bimestrale 
 Riferimento codice originario: ~ ART. 01

16.P03.A 01 020 | Sostituzione vite serraggio senza ripasso filettatura | cad | € 1,73

Sostituzione vite di serraggio delle calotte inox o in gomma vulcanizzata a delimitazione piste riservate ATM, compresi gli oneri di carico e trasporto dei materiali da e per i magazzini ATM, rimozione e montaggio della vite di serraggio, fissaggio della calotta e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 02

16.P03.A 01 025 | Sostituzione vite serraggio con ripasso filettatura | cad | € 2,89

Sostituzione vite di serraggio delle calotte inox o in gomma vulcanizzata a delimitazione piste riservate ATM con ripasso della filettatura sul dado del tirafondo compresi gli oneri di rimozione della vite di serraggio, rimozione della calotta, pulizia de l sito, carico e trasporto dei materiali da e per i magazzini ATM, montaggio e fissaggio della calotta e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 03

16.P03.A 01 030 | Sostituzione calotte inox  con ripasso filettatura | cad | € 3,05

Sostituzione di calotte inox o in gomma vulcanizzata a delimitazione piste riservate ATM con ripasso della filettatura sul dado del tirafondo compresi gli oneri di: rimozione e sostituzione della vite di serraggio, rimozione della calotta esistente, pulizia della superficie di appoggio, montaggio e fissaggio della calotta, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario : ~ART. 04

16.P03.A 01 035 | Incollaggio perimetrale calotte inox o in gomma. | cad | € 4,00

Incollaggio perimetrale delle calotte inox o in gomma vulcanizzata a delimitazione piste riservate ATM con idonei collanti compresi gli oneri di pulizia della superficie di appoggio, fornitura e stesa collante, carico e trasporto dei materiali da e per i magazzini ATM, posa e fissaggio della calotta, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 05

16.P03.A 01 040 | Rimozione di calotte inox o in gomma vulcanizzata con estrazione  tirafondo. | cad | € 9,88

Rimozione di calotte inox o in gomma vulcanizzata a delimitazione piste riservate ATM su qualsiasi tipo di pavimentazione stradale con estrazione del  tirafondo,  compresi gli oneri di: rimozione della  vite di serraggio, rimozione della calotta , pulizia del sito, ripristino della pavimentazione con materiale analogo a quello esistente, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche  e quanto altro per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 06

16.P03.A 01 045 | Rimozione di calotte inox o in gomma vulcanizzata con immersione tirafondo. | cad | € 3,94

Rimozione di calotte inox o in gomma vulcanizzata a delimitazione piste riservate ATM su qualsiasi tipo di pavimentazione stradale, con immersione del tirafondo all'interno della pavimentazione stradale oppure con estrazione se immediata, compresi gli oneri di: rimozione della vite di serraggio, rimozione della calotta, pulizia del sito, ripristino della pavimentazione mediante rasatura con resina, fornitura della stessa, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 
 Riferimento codice originario: ~ART. 07

16.P03.A 01 050 | Sostituzione  di calotte inox o in gomma vulcanizzata con riutilizzo foro preesistente. | cad | € 9,40

Sostituzione di calotte inox o in gomma vulcanizzata a delimitazione piste riservate ATM su qualsiasi tipo di pavimentazione stradale, con utilizzo del foro preesistente compresi gli oneri di: rimozione della vite di serraggio, rimozione calotta e tirafondo esistenti, riempimento del foro con resina, fornitura della stessa, immersione del tirafondo, montaggio e serraggio della calotta, pulizia del sito, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, e quanto altro necessario per da re l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 08

16.P03.A 01 055 | Posa   di calotte inox  su pavimentazione bituminosa. | cad | € 10,19

Posa di calotte inox a delimitazione piste riservate ATM su pavimentazione bituminosa, compresi gli oneri di: realizzazione del foro, riempimento del medesimo con resina, fornitura della stessa, immersione del tirafondo, montaggio e serraggio della calotta, pulizia del sito, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 09

16.P03.A 01 060 | Posa   di calotte in gomma vulcanizzata  su pavimentazione bituminosa. | cad | € 7,35

Posa di calotte in gomma vulcanizzata a delimitazione piste riservate ATM su pavimentazione bituminosa compresi gli oneri di realizzazione del foro con trapano percussore, riempimento del medesimo con resina fornita dall'impresa, immersione del tassello, montaggio e serraggio della calotta, pulizia del sito, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e quanto altro necessario per l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 10

16.P03.A 01 065 | Posa   di calotte inox o in gomma vulcanizzata  su pavimentazione lapidea. | cad | € 12,30

Posa di calotte inox o in gomma vulcanizzata a delimitazione piste riservate ATM su pavimentazione lapidea, compresi gli oneri di: realizzazione del foro, riempimento del medesimo con resina, fornitura della stessa, immersione del tirafondo, montaggio e serraggio della calotta, pulizia del sito, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 11

16.P03.A 01 070 | Posa di bandierine | cad | € 2,62

Posa di bandierine in materiale plastico flessibile del tipo adottato dall'ATM per segnalamento corsie preferenziali ed ostacoli compresi gli oneri di pulizia del sito, il fissaggio con collante bicomponente ad indurimento rapido, la fornitura del medesimo, il carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 12

16.P03.A 01 075 | Rimozione di bandierine. | cad | € 1,58

Rimozione di bandierine in materiale plastico flessibile di segnalamento corsie riservate ed ostacoli compresi gli oneri di stacco dell'apparato e del collante di aggrappo, raschiatura e pulizia del sito, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta in ogni sua parte a perfetta regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 13

16.P03.A 01 080 | Sostituzione di colonnine in plastica senza rifacimento del basamento. | cad | € 8,40

Sostituzione di colonnine in plastica con rifrangenti per la segnalazione di pedane di fermata autotranviarie escluso il rifacimento del basamento compresi gli oneri di carico e trasporto dei materiali da e per i magazzini ATM, rimozione della colonnina d eteriorata, installazione nuova colonnina, pulizia del sito, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 14

16.P03.A 01 085 | Sostituzione di colonnine con rifacimento del basamento. | cad | € 17,33

Sostituzione di colonnine in plastica con rifrangenti per la segnalazione di pedane di fermata autotranviarie con rifacimento del basamento, compresi gli oneri di demolizione, scavo e rifacimento del basamento di ancoraggio, rimozione della colonnina deteriorata, installazione nuova colonnina, reinterro e/o ripristino della pavimentazione con materiali analoghi a quelli esistenti, carico e trasporto dei materiali da e per i magazzini ATM, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, pulizia del sito ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 15

16.P03.A 01 090 | Posa in opera dispositivo 'gemma ad alta rifrangenza' senza gambo. | cad | € 1,58

Posa in opera di dispositivo in materiale plastico denominato "gomma ad alta rifrangenza" a due superfici rifrangenti, senza gambo, da ancorarsi a qualunque tipo di pavimentazione, anche lapidea mediante apposito collante bicomponente, compresi gli oneri di accurata pulizia del fondo, fornitura del collante, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 16

16.P03.A 01 095 | Posa in opera dispositivo 'gemma ad alta rifrangenza' con gambo. | cad | € 3,15

Posa in opera di dispositivo in materiale plastico denominato "gemma ad alta rifrangenza" a due superfici rifrangenti, con gambo, da ancorarsi a qualunque tipo di pavimentazione, anche lapidea mediante apposito collante bicomponente, compresi gli oneri di accurata pulizia del fondo, perforazione della pavimentazione con trapano a percussione, fornitura del collante, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  
 Riferimento codice originario: ~ART. 17

16.P03.A 01 100 | Rimozione di  dispositivo 'gemma ad alta rifrangenza' | cad | € 0,78

Rimozione di dispositivi in materiale plastico denominato "gemma ad alta rifrangenza" con o senza gambo compreso gli oneri di recupero dell'apparato, asportazione del collante dalla pavimentazione, pulizia accurata della stessa ed eventuale ripristino se danneggiata, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 18

16.P03.A 01 105 | Sostituzione modulo di transennatura | cad | € 18,54

Sostituzione modulo di transennatura in fibra di vetro, p.v.c. o metallica a protezione sedi tranviarie, compresi gli oneri di carico e trasporto dei materiali da e per i magazzini ATM, smontaggio dei moduli danneggiati, installazione dei nuovi  e fissaggio con bulloni in acciaio a strappo o normali forniti dall'impresa assuntrice dei lavori, eventuale posa dei cappellotti in gomma o p.v.c., pulizia del sito, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dar e l'opera perfettamente compiuta in ogni sua parte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 19

16.P03.A 01 110 | Sostituzione completa di transennatura, per ogni plinto di fondazione realizzato. | cad | € 19,70

Sostituzione completa di transennatura a protezione delle sedi tranviarie di qualsiasi tipo, forma e lunghezza a due o più sostegni, compresi gli oneri di demolizione dei basamenti, smontaggio, recupero, carico e trasporto del manufatto ai magazzini A.T.M ., scavi, formazione dei nuovi plinti di fondazione in cls (Rck>=150 kg/cmq) delle dimensioni minime di cm 40x40x40, installazione della nuova transenna, puntellature, eventuale fissaggio dei pannelli con bulloni in acciaio inox a strappo o normali forniti dall'Impresa assuntrice dei lavori, eventuale posa di cappellotti in gomma o p.v.c., reinterri e ripristini della pavimentazione con materiali analoghi a quelli esistenti, pulizia dell'area di cantiere, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente compiuta in ogni sua parte. 
 - Per ogni plinto di fondazione realizzato. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 20

16.P03.A 01 115 | Rimozione di transennatura, per ogni plinto di fondazione demolito. | cad | € 8,93

Rimozione di transennatura a protezione delle sedi tranviarie di qualsiasi tipo, forma e lunghezza a due o più sostegni compresi gli oneri di demolizione dei basamenti, recupero, carico e trasporto del manufatto nei magazzini ATM,  reinterro e ripristino della pavimentazione con materiali analoghi a quelli esistenti, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente compiuta in ogni sua parte. 
 - Per ogni plinto di fondazione demolito.  
 Riferimento codice originario: ~ART. 21

16.P03.A 01 120 | Posa  di transenna, per ogni plinto di fondazione realizzato. | cad | € 15,23

Posa di transennatura a protezione delle sedi tranviarie di qualsiasi tipo, forma e lunghezza a due o più sostegni, compresi gli oneri di carico e trasporto dei materiali da e per i magazzini ATM, demolizione della pavimentazione, scavi, formazione dei plinti di fondazione in cls (Rck>=150 Kg/cmq) delle dimensioni minime di cm 40x40x40, installazione delle transenne, puntellature, eventuale fissaggio dei pannelli con bulloni in acciaio inox a strappo o normali forniti dall'Impresa esecutrice dei lavori, eventuale posa dei capellotti in gomma o PVC, reinterri e ripristini delle pavimentazioni con materiali analoghi a quelli esistenti, pulizia dell'area di cantiere, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente compiuta in ogni sua parte. 
 - Per ogni plinto di fondazione realizzato. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 22

16.P03.A 01 125 | Rifacimento di basamento per  transennatura | cad | € 19,85

Rifacimento di basamento per transennatura di qualsiasi tipo a protezione sedi tranviarie, compresi gli oneri di demolizione del basamento scavo, formazione di plinti di fondazione in cls (Rck>=150 Kg/cmq) delle dimensioni minime di cm 40x40x40, reinterri e ripristini delle pavimentazioni con materiali analoghi a quelli esistenti, pulizia dell'area di cantiere, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ogni altro onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 23

16.P03.A 01 130 | Posa in opera di paletto dissuasore. | cad | € 15,23

Posa in opera di paletto dissuasore in ferro tubolare compresi gli oneri di scavo, formazione del basamento di fondazione in cls Rck>=150 Kg/cmq delle dimensioni minime di cm 40x40x40, installazione del manufatto, eventuale aggancio di catena, carico e trasporto da e per i magazzini ATM, reinterro e ripristino della pavimentazione con materiali analoghi a quelli esistenti, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta in ogni sua parte.  
 Riferimento codice originario: ~ART. 24

16.P03.A 01 135 | Rimozione di paletto dissuasore. | cad | € 8,93

Rimozione di paletto dissuasore in ferro tubolare compresi gli oneri di demolizione del basamento esistente, recupero del manufatto, carico e trasporto da e per i magazzini ATM, eventuale ripristino della pavimentazione con materiali analoghi a quelli esistenti, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 25

16.P03.A 01 140 | Installazione di palina di sostegno per cartellonistica stradale | cad | € 18,91

Installazione di palina di sostegno per cartellonistica stradale su qualsiasi tipo di pavimentazione compresi gli oneri di: carico e trasporto dei materiali da e per i magazzini ATM e/o Comunali, disfacimento di pavimentazione, scavo, formazione di basamento in cls (Rck>=150 Kg/cmq) delle dimensioni minime di cm 30x30x30, posa della palina reinterro e ripristino della pavimentazione con materiale analogo all'esistente,  pulizia del sito, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 26

16.P03.A 01 145 | Rimozione di palina di sostegno per cartellonistica stradale | cad | € 10,51

Rimozione di palina di sostegno compresi gli oneri di: demolizione del basamento in cls esistente, eventuale ripristino della pavimentazione con materiale analogo all'esistente, pulizia del sito, carico e trasporto della palina da e per i magazzini ATM  e /o Comunali, nonché dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 27

16.P03.A 01 150 | Installazione di cartellonistica stradale. | cad | € 12,08

Installazione di cartellonistica stradale o segnali di indicazione vari, compresi gli oneri di montaggio del cartello sulla palina di sostegno o sulle transenne di protezione, fornitura della bulloneria in acciaio zincato e/o nastro BAND-IT, carico e trasporto dei materiali dai magazzini ATM e/o Comunali. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 28

16.P03.A 01 155 | Rimozione di cartellonistica stradale. | cad | € 2,62

Rimozione di cartellonistica stradale o segnaletica di indicazione varia, compresi gli oneri di smontaggio, recupero dei materiali, carico e trasporto nei magazzini ATM e/o Comunali. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 29

16.P03.A 01 160 | Fornitura e stesa di bicomponente plastico | ml | € 2,79

Fornitura e stesa di bicomponente plastico per strisce di corsia della larghezza di cm 12, spessore minimo mm 1,2 a profilo variabile con barrette spessore mm 6, colore bianca o gialla, su qualsiasi tipo di pavimentazione stradale compresa la manutenzione con garanzia di due anni come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte per metro di striscia effettivamente realizzata. 
 Riferimento codice originario: ~ART. 30

| FORNITURA MATERIALI | |
16.P03.A 02 005 | Segnale stradale a forma triangolare lato  mm 600. | cad | € 21,01

Segnale stradale a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tabella II - 1 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 12 art. 88, fig. II - 35 art. 103 e varie 
 Lato 600 mm 
 Riferimento codice originario: ~ART. 31

16.P03.A 02 010 | Segnale stradale a forma triangolare lato  mm 900. | cad | € 47,27

Segnale stradale a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tabella II - 1 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 12 art. 88, fig. II - 35 art. 103 e varie 
 Lato 900 mm 
 Riferimento codice originario: ~ART. 32

16.P03.A 02 015 | Segnale stradale a forma circolare diam mm 400. | cad | € 19,43

Segnale stradale a forma circolare conforme alle tabelle II -2, 3 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 54 art. 117, fig. II - 82/a, 82/b, 83 art. 122 e varie 
 Diametro 400 mm 
 Riferimento codice originario: ~ART. 33

16.P03.A 02 020 | Segnale stradale a forma circolare diam mm 600. | cad | € 43,07

Segnale stradale a forma circolare conforme alle tabelle II -2, 3 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 54 art. 117, fig. II - 82/a, 82/b, 83 art. 122 e varie 
 Diametro 600 mm 
 Riferimento codice originario: ~ART. 34

16.P03.A 02 025 | Segnale stradale a forma circolare diam mm 900. | cad | € 97,16

Segnale stradale a forma circolare conforme alle tabelle II -2, 3 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 54 art. 117, fig. II - 82/a, 82/b, 83 art. 122 e varie 
 Diametro 900 mm 
 Riferimento codice originario: ~ART. 35

16.P03.A 02 030 | Segnale stradale o pannello integrativo a forma quadrata lato mm 330. | cad | € 15,23

Segnale stradale o pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari a forma quadrata conforme alle tabelle II - 5/6/9 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 339 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 Lato 330 mm 
 Riferimento codice originario: ART. 36

16.P03.A 02 035 | Segnale stradale o pannello integrativo a forma quadrata lato mm 400. | cad | € 22,06

Segnale stradale o pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari a forma quadrata conforme alle tabelle II - 5/6/9 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 339 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 Lato 400 mm 
 Riferimento codice originario: ART. 37

16.P03.A 02 040 | Segnale stradale o pannello integrativo a forma quadrata lato mm 500. | cad | € 34,14

Segnale stradale o pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari a forma quadrata conforme alle tabelle II - 5/6/9 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 339 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 Lato 500 mm 
 Riferimento codice originario: ART. 38

16.P03.A 02 045 | Segnale stradale o pannello integrativo a forma quadrata lato mm 600. | cad | € 49,89

Segnale stradale o pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari a forma quadrata conforme alle tabelle II - 5/6/9 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 339 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 Lato 600 mm 
 Riferimento codice originario: ART. 39

16.P03.A 02 050 | Segnale stradale o pannello integrativo a forma quadrata lato mm 900. | cad | € 112,93

Segnale stradale o pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari a forma quadrata conforme alle tabelle II - 5/6/9 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 339 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 Lato 900 mm 
 Riferimento codice originario: ART. 40

16.P03.A 02 055 | Segnale stradale o pannello integrativo a forma quadrata lato mm 1350. | cad | € 253,69

Segnale stradale o pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari a forma quadrata conforme alle tabelle II - 5/6/9 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 339 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 Lato 1350 mm 
 Riferimento codice originario: ART. 41

16.P03.A 02 060 | Segnale stradale o pannello integrativo a forma rettangolare dimensioni mm 330 x 170. | cad | € 7,88

Segnale stradale o pannello integrativo rettangolare conforme alle tabelle II - 7, 10, 11 e 12 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 340 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 mm 330 x 170 
 Riferimento codice originario: ART. 42

16.P03.A 02 065 | Segnale stradale o pannello integrativo a forma rettangolare  dimensioni mm 400 x 600.. | cad | € 33,61

Segnale stradale o pannello integrativo rettangolare conforme alle tabelle II - 7, 10, 11 e 12 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 340 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 mm 400 x 600 
 Riferimento codice originario: ART. 43

16.P03.A 02 070 | Segnale stradale o pannello integrativo  a forma rettangolare dimensioni mm 500 x 250.. | cad | € 17,33

Segnale stradale o pannello integrativo rettangolare conforme alle tabelle II - 7, 10, 11 e 12 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 340 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 mm 500 x 250 
 Riferimento codice originario: ART. 44

16.P03.A 02 075 | Segnale stradale o pannello integrativo a forma rettangolare  dimensioni mm 530 x 180.. | cad | € 13,13

Segnale stradale o pannello integrativo rettangolare conforme alle tabelle II - 7, 10, 11 e 12 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 340 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 mm 530 x 180 
 Riferimento codice originario: ART. 45

16.P03.A 02 080 | Segnale stradale o pannello integrativo  a forma rettangolare dimensioni mm 600  x 900.. | cad | € 75,11

Segnale stradale o pannello integrativo rettangolare conforme alle tabelle II - 7, 10, 11 e 12 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 340 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 mm 600 x 900 
 Riferimento codice originario: ART. 46

16.P03.A 02 085 | Segnale stradale o pannello integrativo  a forma rettangolare dimensioni mm 800  x 270. | cad | € 29,94

Segnale stradale o pannello integrativo rettangolare conforme alle tabelle II - 7, 10, 11 e 12 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 340 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 mm 800 x 270 
 Riferimento codice originario: ART. 47

16.P03.A 02 090 | Segnale stradale o pannello integrativo  a forma rettangolare dimensioni mm 900  x 1350.. | cad | € 169,13

Segnale stradale o pannello integrativo rettangolare conforme alle tabelle II - 7, 10, 11 e 12 art. 80 DPR 495/92 in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 per fig. II - 340 art. 135 normale o ridotta raffigurazioni e/o diciture varie. 
 mm 900 x 1350 
 Riferimento codice originario: ART. 48

16.P03.A 02 095 | Cartellonistica stradale o pannelli integrativi di formato non unificato. | mq | € 144,44

Cartellonistica stradale o pannelli integrativi di formato non unificato, per impieghi particolari in lamiera di alluminio spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2 con scritte e sistemi di ancoraggio adeguato ai sistemi in uso. 
 Riferimento codice originario: ART. 49

16.P03.A 02 100 | Delineatore speciale di ostacolo. | cad | € 27,84

Delineatore speciale di ostacolo altezza cm 50, sviluppo cm 40 come da fig. II - 472 art. 177 DPR 495/92, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbligatoria, comprensivo di sistema di ancoraggio delle apposite staffe per il fissaggio a pali tubolari diametro 60 mm spessore 30/10 in pellicola catarifrangente ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) classe 2. 
 Riferimento codice originario: ART. 50

16.P03.A 02 105 | Palina semplice altezza fino a mt 2,80. | cad | € 18,39

Palina semplice o piantone in tubo di acciaio zincato a caldo avente diametro di 60 mm, spessore minimo mm 3,25. 
 Fino a m 2,80. 
 Riferimento codice originario: ART. 51

16.P03.A 02 110 | Palina semplice altezza da mt 2,81 a mt 3,80. | cad | € 22,06

Palina semplice o piantone in tubo di acciaio zincato a caldo avente diametro di 60 mm, spessore minimo mm 3,25. 
 Da m 2,81 a m 3,80 
 Riferimento codice originario: ART. 52

16.P03.A 02 115 | Palina con anello portadisco 'Tipo Torino' altezza sino a  mt 2,50. | cad | € 29,41

Palina ad anello portadisco 'tipo Torino' normale o con disco a bandiera in tubo di acciaio diametro di mm 60, spessore minimo 3,25 mm, zincata a caldo. 
 Le altezze si intendono riferite al netto del portadisco altezza sino a 2,50 m. 
 Riferimento codice originario: ART. 53

16.P03.A 02 120 | Palina con anello portadisco 'Tipo Torino' altezza da mt 2,51 a  mt 3,10. | cad | € 35,19

Palina ad anello portadisco 'tipo Torino' normale o con disco a bandiera in tubo di acciaio diametro di mm 60, spessore minimo 3,25 mm, zincata a caldo. 
 Le altezze si intendono riferite al netto del portadisco altezza da m 2,51 a m 3,10. 
 Riferimento codice originario: ART. 54

16.P03.A 02 125 | Palina con anello portadisco 'Tipo Torino' altezza superiore a mt 3,10. | cad | € 40,96

Palina ad anello portadisco 'tipo Torino' normale o con disco a bandiera in tubo di acciaio diametro di mm 60, spessore minimo 3,25 mm, zincata a caldo. 
 Le altezze si intendono riferite al netto del portadisco altezza superiore a m 3,10. 
 Riferimento codice originario: ART. 55

16.P03.A 02 130 | Staffa a collare per pali o piantane in ferro diam 48 mm. | cad | € 2,89

Staffa a collare per pali o piantane in ferro zincati a caldo diametro 48 mm composta da due elementi simmetrici con fori per bullone passante completa di bulloneria in acciaio inox per il fissaggio dei segnali. 
 Riferimento codice originario: ART. 56

16.P03.A 02 135 | Staffa a collare per pali o piantane in ferro diam 60 mm. | cad | € 3,05

Staffa a collare per pali o piantane in ferro zincati a caldo diametro 60 mm composta da due elementi simmetrici con fori per bullone passante completa di bulloneria in acciaio inox per il fissaggio dei segnali. 
 Riferimento codice originario: ART. 57

16.P03.A 02 140 | Staffa particolare per il montaggio dei segnali a bandiera. | cad | € 3,94

Staffa particolare in ferro zincato sagomata per il montaggio dei segnali a bandiera, completa di idonea bulloneria in acciaio inox.. 
 Riferimento codice originario: ART. 58

16.P03.A 02 145 | Cavalletto speciale a 'C' | cad | € 1,10

Cavalletto speciale a "C" con asole passanti per l'ancoraggio dei segnali con il sistema BAND-IT in lamiera di ferro sagomata zincata, spessore min. 4 mm con foro filettato centrale. 
 Riferimento codice originario: ART. 59

16.P03.A 02 150 | Staffe a collare in ferro zincato diam 48 mm. | cad | € 1,66

Staffa a collare in ferro zincato diametro 48 mm completa di idonea bulloneria in acciaio inox. 
 Riferimento codice originario: ART. 60

16.P03.A 02 155 | Staffe a collare in ferro zincato diam 60 mm. | cad | € 1,71

Staffa a collare in ferro zincato diametro 60 mm completa di idonea bulloneria in acciaio inox. 
 Riferimento codice originario: ART. 61

16.P03.A 02 160 | Staffe a collare in ferro zincato diam 90 mm. | cad | € 1,89

Staffa a collare in ferro zincato diametro 90 mm completa di idonea bulloneria in acciaio inox. 
 Riferimento codice originario: ART. 62

16.P03.A 02 165 | Colonnina spartitraffico 'Nuovo tipo Torino' | cad | € 44,65

Colonnina spartitraffico 'nuovo tipo Torino' in materiale plastico, con catadiottri rifrangenti, sezione triangolare del tipo in uso in Azienda. 
 Riferimento codice originario: ART. 63

16.P03.A 02 170 | Base speciale per colonnina 'Nuovo tipo Torino' | cad | € 15,75

Base speciale per colonnina 'Nuovo tipo Torino' in acciaio stampato e verniciato a fuoco con sistema di ancoraggio a tirante centrale. 
 Riferimento codice originario: ART. 64

16.P03.A 02 175 | Calotta in acciaio inox. | cad | € 13,50

Calotta in acciaio inox per delimitazioni piste riservate del tipo in uso in Azienda. 
 Riferimento codice originario: ART. 65

16.P03.A 02 180 | Tirante in acciaio con dado per fissaggio calotte inox. | cad | € 1,68

Tirante in acciaio con dado per fissaggio calotte inox delle piste riservate o base speciale per colonnine "Nuovo tipo Torino" in uso in Azienda. 
 Riferimento codice originario: ART. 66

16.P03.A 02 185 | Vite di serraggio in acciaio per fissaggio calotta inox. | cad | € 0,95

Vite di serraggio in acciaio per fissaggio calotte inox delle piste riservate o base speciale per colonnine 'Nuovo tipo Torino' in uso in Azienda. 
 Riferimento codice originario: ART. 67

16.P03.A 02 190 | Calotta spartitraffico in gomma vulcanizzata. | cad | € 19,43

Calotte spartitraffico in gomma vulcanizzata tipo "Marker" con inserti  rifrangenti in laminato elastoplastico di colore giallo o bianco compreso sistema di fissaggio con tassello e vite TE passante diametro minimo mm 20, lunghezza minima mm 140 
 Riferimento codice originario: ART. 68

16.P03.A 02 195 | Tassello ad espansione per fissaggio calotte. | cad | € 2,02

Tassello ad espansione per fissaggio calotte in gomma tipo M12 diametro 20 mm, lunghezza minima mm 140, comprensivo di idonea rondella. 
 Riferimento codice originario: ART. 69

16.P03.A 02 200 | Delimitatore flessibile in plastica. | cad | € 12,60

Delineatore flessibile in plastica colore rosso larghezza circa cm 15 altezza circa cm 20 tipo "bandierina" completo di 5 catadiottri rifrangenti anteriori ad un posteriore da incollarsi alla pavimentazione per segnalazione presenza ostacoli. 
 Riferimento codice originario: ART. 70

16.P03.A 02 205 | Dispositivo denominato 'Gemma ad alta rifrangenza' senza gambo | cad | € 5,25

Dispositivo in materiale plastico denominato "gemma ad alta rifrangenza" colore bianco o giallo dimensioni cm 13 x 8 con due superfici rifrangenti, senza gambo. 
 Riferimento codice originario: ART. 71

16.P03.A 02 210 | Dispositivo denominato 'Gemma ad alta rifrangenza' con gambo | cad | € 6,31

Dispositivo in materiale plastico denominato "gemma ad alta rifrangenza" colore bianco o giallo dimensioni cm 13 x 8 con due superfici rifrangenti, con gambo. 
 Riferimento codice originario: ART. 72

16.P03.A 02 215 | Fornitura transenna modulare lunghezza mm 1140 | cad | € 89,29

Fornitura di transenna modulare in ferro a due o più piantoni, altezza mm 1250, assemblata secondo le prescrizioni del disegno ATM n. 40397 e particolari specifiche descritte nel Capitolato Speciale, con trattamento di zincatura a caldo secondo le norme U NI 5744-66, successiva passivazione ed applicazione di polveri in poliestere termoindurente colore verde Torino RAL 6009, polimerizzazione in forno di cottura a 200°C, compresi gli oneri di carico, trasporto e scarico nei magazzini ATM. 
 Riferimento codice originario: ~1.1

16.P03.A 02 220 | Fornitura transenna modulare lunghezza mm 2250 | cad | € 159,15

Fornitura di transenna modulare in ferro a due o più piantoni, altezza mm 1250, assemblata secondo le prescrizioni del disegno ATM n. 40397 e particolari specifiche descritte nel Capitolato Speciale, con trattamento di zincatura a caldo secondo le norme U NI 5744-66, successiva passivazione ed applicazione di polveri in poliestere termoindurente colore verde Torino RAL 6009, polimerizzazione in forno di cottura a 200àC, compresi gli oneri di carico, trasporto e scarico nei magazzini ATM. 
 Riferimento codice originario: ~1.2

16.P03.A 02 225 | Fornitura transenna modulare lunghezza mm 3360 | cad | € 231,10

Fornitura di transenna modulare in ferro a due o più piantoni, altezza mm 1250, assemblata secondo le prescrizioni del disegno ATM n. 40397 e particolari specifiche descritte nel Capitolato Speciale, con trattamento di zincatura a caldo secondo le norme U NI 5744-66, successiva passivazione ed applicazione di polveri in poliestere termoindurente colore verde Torino RAL 6009, polimerizzazione in forno di cottura a 200°C, compresi gli oneri di carico, trasporto e scarico nei magazzini ATM. 
 Riferimento codice originario: ~1.3

16.P03.A 02 230 | Fornitura transenna tubolare lunghezza mm 600 | cad | € 36,76

Fornitura di transenna tubolare in ferro, diametro esterno mm 48,3 a norma UNI n. 8863, a due o più piantoni, altezza mm 1350, assemblata secondo le prescrizioni del disegno ATM n. 41322 e particolari specifiche descritte nel Capitolato Speciale, con trattamento di zincatura a caldo secondo le norme UNI 5744-66, successiva passivazione  applicazione di una mano di Wash - primer e due mani di vernice colore verde Torino RAL 6009 o a richiesta in bianco e nero, compresi gli oneri di carico, trasporto e scarico nei magazzini ATM. 
 Riferimento codice originario: ~2.1

16.P03.A 02 235 | Fornitura transenna tubolare lunghezza mm 1200 | cad | € 49,38

Fornitura di transenna tubolare in ferro, diametro esterno mm 48,3 a norma UNI n. 8863, a due o più piantoni, altezza mm 1350, assemblata secondo le prescrizioni del disegno ATM n. 41322 e particolari specifiche descritte nel Capitolato Speciale, con trattamento di zincatura a caldo secondo le norme UNI 5744-66, successiva passivazione  applicazione di una mano di Wash - primer e due mani di vernice colore verde Torino RAL 6009 o a richiesta in bianco e nero, compresi gli oneri di carico, trasporto e scarico nei magazzini ATM. 
 Riferimento codice originario: ~2.2

16.P03.A 02 240 | Fornitura transenna tubolare lunghezza mm 2500 | cad | € 76,16

Fornitura di transenna tubolare in ferro, diametro esterno mm 48,3 a norma UNI n. 8863, a due o più piantoni, altezza mm 1350, assemblata secondo le prescrizioni del disegno ATM n. 41322 e particolari specifiche descritte nel Capitolato Speciale, con trattamento di zincatura a caldo secondo le norme UNI 5744-66, successiva passivazione  applicazione di una mano di Wash - primer e due mani di vernice colore verde Torino RAL 6009 o a richiesta in bianco e nero, compresi gli oneri di carico, trasporto e scarico nei magazzini ATM. 
 Riferimento codice originario: ~2.3

| COMPENSI FORFETTARI PER PRONTO INTERVENTO | |
| (riferimento al Capitolato speciale d'appalto) | |
16.P03.A 03 005 | Compenso forfettario per pronto intervento. | cad | € 26,26

Compenso forfettario per interventi aventi carattere d'urgenza per fornitura e mantenimento in opera di barriere e cartelli di avviso, lumi per segnali notturni e quant'altro occorra a scopo di sicurezza ed osservanza delle norme vigenti sulla circolazione stradale o che venisse particolarmente indicato dalla Direzione Lavori e/o immediato ripristino degli apparati di segnaletica o protezione secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. 
 Riferimento codice originario: ART. 73

16.P04 | MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI FERMATA DELLA RETE AUTOTRANVIARIA A.T.M. | |
| FERMATE | |
| PREZZI | |
16.P04.A 01 005 | MANUTENZIONE M1/A | cad | € 32,25

Controllo del perfetto funzionamento dell'impianto elettrico di fermata come specificato nell'art. 2 e art. 40.2 del C. di A.,   con  l'eventuale  sostituzione  dei  componenti  non funzionanti, comprendente: 
   - prova di accensione manuale delle lampade ; 
   - sincronizzazione dell'ora riportata sull'orologio (eventuale); 
   - prova di accensione delle lampade mediante oscuramento della fotocellula; 
   - controllo del funzionamento dei differenziali e verifica dei collegamenti equipotenziali    di messa a terra e protezione dei contatti diretti.  
 Il prezzo e applicato da solo se l'intervento si risolve con la riaccensione dell'impianto o sommato ad altri articoli se vengono sostituite apparecchiature elettriche. 
 Riferimento codice originario: 001

16.P04.A 01 010 | MANUTENZIONE M1/B | cad | € 41,49

Pulizia delle parti interne dei cassonetti pubblicitari e  degli  indicatori  di  fermata  delle paline e/o pensiline,   degli  armadi  stradali,   dei  quadri  elettrici,   sia  in  fermata  sia nell'eventuale   cantina   e   dei   corpi   illuminanti  compresi  i  tubi  fluorescenti  come specificato nell'art. 2 e art. 40.2 del Capitolato di Appalto. 
 Per   la  pulizia  non  dovranno  essere  utilizzati  getti  d'acqua,   liquidi  infiammabili  o corrosivi, bensi panni lievemente inumiditi con liquidi detergenti neutri;  dovranno  altresì essere spolverati i componenti ed essere effettuato il serraggio delle viti,   il  tutto  dovrà essere segnalato su apposita etichetta collocata all'interno del vetro del cassonetto e/o armadio da pulire, mediante data e firma leggibile del tecnico. 
 Riferimento codice originario: 002

16.P04.A 01 015 | MANUTENZIONE M1/C | cad | € 55,36

Esecuzione prove secondo quanto indicato dalla norma CEI 64-8/6 (art. 612 e seguenti)per gli impianti di terra e delle apparecchiature elettriche, verifiche della tenuta  IP  degli armadi stradali e dei quadri elettrici come specificato nel Capitolato di Appalto. 
 L'impresa dovrà  consegnare  alla  D.L.  documentazione  scritta  delle  prove  effettuate completa di valori riscontrati nel controllo della misura della resistenza di terra. 
 La documentazione dovrà essere trasmessa in originale e firmata  dal tecnico  abilitato della ditta assuntrice. 
 Riferimento codice originario: 003

16.P04.A 01 020 | INTERVENTI URGENTI | cad | € 78,79

Esecuzione di tutti gli interventi a carattere urgente per ragioni di sicurezza o di servizio come descritto nel comma M5 nel Capitolato di Appalto. 
 Riferimento codice originario: 004

16.P04.A 01 025 | POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATIVO | cad | € 12,45

Posa in opera materiale informativo come tabelle di linea, report, informazioni commerciali, cartelli informativi, adesivi vari, ecc.  su  attrezzature  di  fermata, compresa la rimozione del materiale informativo esistente. 
 Il prezzo verrà applicato per un minimo di 5 interventi consecutivi sulla stessa linea o nella stessa zona ATM. 
 Il prezzo e applicabile anche nel caso in cui il materiale informativo e da rimuovere dalle attrezzature. 
 Riferimento codice originario: 005

16.P04.A 01 030 | PICCOLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE | cad | € 65,55

Sono  compresi  in questo tipo di manutenzione tutti gli interventi finalizzati a dare perfettamente funzionanti le fermate in  tutte  le loro  attrezzature  come meglio descritti nel comma M4 nel Capitolato di Appalto. 
 Riferimento codice originario: 0 06

16.P04.A 01 035 | MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE | kg | € 2,11

Sono compresi in questo articolo tipi i materiali per l'esecuzione dei ripristini delle attrezzature comprese nelle manutenzioni dell'art. @006 (precedente) e comprendono: 
 profili di qualsiasi tipo e dimensioni, scatolati, lamiere, minuterie, ecc. in lega leggera di alluminio o in acciaio zincato. 
 Riferimento codice originario: 007

16.P04.A 01 040 | RIMOZIONE PALINA DI FERMATA | cad | € 78,69

Rimozione completa  di  palina  di fermata di qualsiasi tipo (standard, vecchia con cassonetto o con telaietto), comprensiva dell'eventuale  recupero  per il successivo riutilizzo  della  palina completa , lo scalpellamento della pavimentazione alla base della  palina per  una  profondità minima di cm. 3, il  taglio del palo  di  ancoraggio,  il  recupero della palina, il  trasporto ed  il deposito della stessa a magazzino A.T.M., il carico ed il trasporto alle P.P.D.D. dei materiali di risulta e il ripristino della pavimentazione esistente.  Se la pavimentazione e  bituminosa, e compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino. 
 Nel caso la palina sia allacciata elettricamente e compreso il disallacciamento della stessa, dell'apparato VIA (se esistente), lo sfilaggio dei cavi dalla palina al punto di allacciamento, e il recupero degli stessi. 
 Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non e compreso il ripristino definitivo. 
 Riferimento codice originario: 008

16.P04.A 01 045 | RIUTILIZZO CASSONETTI VECCHIA PALINA | cad | € 36,76

Riutilizzo cassonetti della palina di tipo "vecchio" comprensivo del  trasporto  in  officina, della pulizia della sostituzione delle parti deteriorate con altre di recupero ed il trasporto al luogo di posa. 
 Riferimento codice originario: 009

16.P04.A 01 050 | POSA VECCHIA PALINA DI FERMATA ( schede n. 2-3 ) | cad | € 73,48

Comprensiva di: 
  - carico e trasporto della palina dal magazzino A.T.M. al luogo di posa; 
  - scavo del plinto di fondazione di dimensioni minime di cm. 30x30x40; 
  - fornitura e posa del palo di sostegno in acciaio zincato da 2", verniciato con una mano  di    primer e due di smalto nel colore indicato dalla Direzione Lavori. 
  - getto del plinto in cls R'bK 150; 
  - ripristino della pavimentazione esistente. Se la pavimentazione è bituminosa è compresa    anche la perfetta rifilatura del tappetino; 
  - il montaggio del cassonetto o del telaietto;  
 - la pulizia della palina; 
  - il carico e trasporto alle P.P.D.D. dei materiali di risulta. 
 I cassonetti o i telaietti saranno a disposizione dell'Impresa appaltatrice presso  il  magazzino A.T.M. di Torino - corso Trapani 180. 
 L'Impresa prima di procedere alla posa della palina, dovrà prepararla mediante l'assemblaggio delle parti eventualmente mancanti , la pulizia e l'eventuale verniciatura. 
  L'assemblaggio e la preparazione dei cassonetti verrà compensato con l'art. @009 del presente Elenco Prezzi. 
 Riferimento codice originario: 010

16.P04.A 01 055 | POSA PALINA STANDARD ( scheda n. 1 ) | cad | € 299,07

Posa in opera di palina standard con  cassonetto  o  a  stele compreso: 
  - il carico ed il trasporto dal magazzino A.T.M. al luogo di posa; 
  - lo scavo, la casseratura, la fornitura ed il getto del  cls  R'bK  200 per la realizzazione   del plinto di fondazione di dimensioni minime cm. 90x60x60; 
  - il fissaggio del palo di ancoraggio; 
  - il ripristino della pavimentazione esistente; 
  - il montaggio della palina completa di ganci porta buste porta informazioni; 
  - la pulizia della palina posata; 
  - la posa di tutti gli adesivi per numerazione e nome fermata; 
  - la posa di tutti gli adesivi o tabelle di linea, report, ed informazioni commerciali; 
  - il carico ed il trasporto alla Pubblica Discarica dei materiali di risulta; 
 Se la pavimentazione e bituminosa, e compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino. 
 Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non e compreso il ripristino definitivo. 
 Riferimento codice originario: 011

16.P04.A 01 060 | POSA PALINA STANDARD CON PREDISPOSIZIONE IMP. ELETTRICO | cad | € 487,68

Posa in opera di palina standard con predisposizione impianto elettrico compreso: 
  - il carico ed il trasporto dal magazzino A.T.M. al luogo di posa; 
  - lo scavo, la casseratura, la fornitura ed il getto del  cls  R'bK  200 per la realizzazione   del plinto di fondazione di dimensioni minime cm. 90x60x60; 
  - il fissaggio del palo di ancoraggio; 
  - la realizzazione di n. 2 pozzetti alla base della palina (n.1 per il collegamento elettrico   più n.1 per l'impianto di messa a terra) di dimensioni interne cm. 30x30x30, completi    chiusino in ghisa sferoidale; 
  - la posa delle tubazioni di  collegamento  pozzetto-palina  ( n. 2 diam. mm. 25 +  n. 2    diam. mm. 20)  vedi scheda n. 
  -  l'impianto di messa a terra compatibile con l'installazione di un differenziale ID 30 mA,    la relativa documentazione di misura della resistenza di terra (mod.B), comprensiva    del disegno planimetrico dell'impianto; 
   - il ripristino della pavimentazione esistente; 
  - il montaggio della palina completa di ganci porta buste porta informazioni; 
  - la pulizia della palina posata; 
  - la posa di tutti gli adesivi per numerazione e nome fermata; 
  - la posa di tutti gli adesivi o tabelle di linea, report, ed informazioni commerciali; 
  - il carico ed il trasporto alla Pubblica Discarica dei materiali di risulta; 
 Se la pavimentazione è bituminosa, è compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino. 
 Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non è compreso il ripristino definitivo. 
 Riferimento codice originario: 012

16.P04.A 01 065 | SOSTITUZIONE PALINA STANDARD | cad | € 78,79

Comprensiva del carico e trasporto dal magazzino A.T.M.   al luogo di posa,  la  rimozione della  palina  esistente  (tipo standard),  la posa della palina, la posa di tutti gli adesivi e  il carico ed il trasporto della palina al magazzino A.T.M. di Tori no - corso Trapani 180. 
 Nel caso la palina fosse collegata elettricamente sono compresi l'eventuale scollegamento sfilamento dei cavi, il ripristino dei tubi in PVC o PE, l'infilaggio dei cavi  e  il  collegamento delle apparecchiature elettriche della palina posata. 
 Il prezzo sarà utilizzato nel caso in cui si utilizzi un plinto di fondazione  esistente  e  verrà utilizzato anche per la sola sostituzione del cassonetto o del palo. 
 Riferimento codice originario: 013

16.P04.A 01 070 | RIMOZIONE PENSILINE TIPO ""A"" (scheda n. 4)" | cad | € 131,30

Rimozione di pensilina tipo "A" comprensiva  dello  scalpellamento  della  pavimentazione  alla base dei montanti della pensilina per una profondità minima  di  cm. 5,  il taglio  dei  montanti, il recupero della pensilina completa e il trasporto e lo scarico presso il magazzino   A.T.M.  di Torino - corso  Trapani  180,  il  carico  ed  il  trasporto  dei  materiali  di  risulta  alla  Pubblica Discarica, e il ripristino della pavimentazione esistente. 
 Se la pavimentazione e bituminosa, e compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino. 
 Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non e compreso il ripristino definitivo. 
 Nel  caso  la  pensilina  sia  allacciata  elettricamente  e  compreso  il disallacciamento della stessa  e delle  apparecchiature  esistenti,   lo  sfilaggio  dei  cavi  dalla pensilina al punto di  allacciamento, e il recupero degli stessi. 
 Riferimento codice originario: 014

16.P04.A 01 075 | DEMOLIZIONE PENSILINA DELLA LINEA 10 TIPO ""B"" ( scheda n. 5 )" | cad | € 2.293,71

Demolizione delle pensiline delle fermate della linea 10 nel tratto compreso tra c.so Tazzoli e c.so Matteotti  comprensiva della rimozione  dei  vetri  di  copertura  e  di  tamponamento posteriore, lo  scollegamento  dell'impianto  elettrico  esistente, la  rimozione  e  recupero del contenitore dell'apparato   VIA   che  dovrà   essere  accuratamente  depositato  presso il magazzino ATM -  C.so Trapani 180 - Torino, la rimozione completa dell'impianto elettrico esistente, la rimozione delle sedute, l a demolizione dei manufatti in  cls  di  tamponamento posteriore, il taglio e la rimozione della struttura metallica completa, il carico,   il  trasporto alle PP.DD. dei materiali di risulta, e l'eventuale ripristino della pavimentazione. 
 Tutte le  bacheche  porta  mappa,   e/o   porta  informazioni   e/o  pubblicitarie  esistenti  in pensilina e le sedute dovranno essere recuperate, trasportate e  depositate  nel  magazzino ATM di Torino - C.so Trapani 180. 
 Riferimento codice originario: 015

16.P04.A 01 080 | RIMOZIONE PENSILINE TIPO ""F"" O TIPO ""G""" | cad | € 209,89

Rimozione completa di pensiline di tipo  "F" o   tipo  "G"  comprensiva  dello  scalpellamento della pavimentazione alla base dei montanti di ancoraggio della pensilina  per  una  profondità minima di cm. 5, il taglio dei montanti, il recupero della pensilina  completa  per  un'eventuale riutilizzo, il carico, il trasporto e lo scarico presso magazzino  A.T.M. di Torino, il carico ed  il trasporto alla Pubblica Discarica dei materiali di  risulta  e  il  ripristino  della  pavimentazione esistente. 
 Se la pavimentazione è bituminosa, è compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino. Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non è compreso il ripristino definitivo. Nel  caso  la  pensilina  sia  allacciata  elettricamente  è  compreso il disallacciamento della stessa  e delle  apparecchiature  esistenti,   lo  sfilaggio  dei  cavi  dalla pensilina al punto di  allacciamento, e il recupero degli stessi. 
 N.B. Le pensiline di tipo "G" saranno considerate come segue: 
                fino a  4 moduli --------->  1 pensilina 
                fino a  7 moduli --------->  2 pensilina 
                fino a 10 moduli --------->  3 pensilina 
                ecc. 
 Riferimento codice originario: 016

16.P04.A 01 085 | FORNITURA PENSILINE TIPO ""F"" ( scheda n. 8 )" | cad | € 3.571,61

Fornitura di  pensilina  con  copertura  ellittica  monolitica  in  vetroresina  con  5 pali  di sostegno tamponamento posteriore in lastre di vetro. 
 Dimensioni : 
 passo modulare longitudinale tra i pali di sostegno mm. 1600x1600;passo  modulare trasversale tra i pali di sostegno mrn. 1600 o mm. 1300altezza sottogronda mm. 2450 altezza al colmo mm. 2850. 
 Copertura: 
 ellittica, monolitica, in  fibra  di  vetro  stampato  spessore  mm.  5-6 con opportune nervature di rinforzo a centina spessore mm. 15 nell'intradosso della copertura nella posizione centrale e terminale  nonché degli  innesti negli estrusi di gronda. Colore RAL 6011. 
 Struttura: 
 in estrusi di Lega di Alluminio  6060 T 5, verniciata in tutte le parti struse e in fusione a norma UNICHIM 427, con polveri di Poliesteri per esterno, colore RAL 7010, costituita da: 
 - n. 5 pali di sostegno di diametro mm.105 design "GIUGIARO",  ancorati al suolo  mediante pali tubolari in acciaio zincato, e con basamenti conici in fusione di Al  per il collegamento alla pavimentazione; un palo di fissaggio (prigioniero) dovrà  essere opportunamente forato per il passaggio del cavo di alimentazione della lampada; 
 - n.2 travi longitudinali di gronda con sezione a "V", per il fissaggio laterale della copertura  e raccolta dell'acqua di scolo, con appendice inferiore incastrata nei pali di sostegno  atta all'applicazione di fasce (ganasce) in estruso, per il fissaggio delle lastre di vetro; 
   la trave posteriore dovrà essere predisposta per la posa dell'impianto di illuminazione  della pensilina; dovrà avere nella parte interna: 
 - n. 1 asola di mm. 35x70 posta a circa 20 cm. dal palo di sostegno per il passaggio  del cavo di alimentazione della lampada, completa di coperchio opportunamente  sagomato e viti di fissaggio; 
 - n.  1  foro  in   corrispondenza dell'incastro con un palo di sostegno, di dimensioni  tali da consentire il passaggio del cavo di collegamento dal pozzetto  situato alla base del palo, all'asola posta in  prossimità  della lampada 
 - n. 2 travette tubolari inferiori di dimensioni mm. 1490x150x25 atte all'appoggio e   fissaggio delle lastre di vetro; 
 - n. 2 travette tubolari superiori di testata di dimensioni mm.1490x150x25 di  collegamento pali di  sostegno  ed  atte  all'eventuale  fissaggio  delle lastre di  vetro o dei cassonetti pubblicitari. Vetri: n. 2  lastre di vetro temperato di dimensioni mm. 2100x1460x8 completo di guarnizioni per il montaggio sulle travette inferiori e adesivi triangolari gialli di sicurezza. 
 Riferimento codice originario: 017

16.P04.A 01 090 | FORNITURA PENSILINE TIPO ""G"" ( scheda n. 9 )" | cad | € 1.995,90

Fornitura di  pensilina con copertura trapezoidale su due livelli con n. 6 pali di sostegno e tamponamento posteriore in lastre di vetro. 
 Dimensioni : 
 passo modulare longitudinale tra i pali di sostegno mm. 1760x1760;passo  modulare trasversale tra i pali di sostegno mrn. 1760 altezza sottogronda mm. 2450 altezza al colmo mm. 2850.lunghezza totale mm. 5740 
 Copertura: 
 tamburata in lamiera di alluminio,   verniciata a polveri poliesteri per  esterni di spessore mm. 20/10, con sezione trapezoidale su due livelli:  alta nella zona centrale e bassa sulle due zone terminali, con struttura interna di rinforzo costituita da profilati in Alluminio; Colore RAL 6011. 
 Struttura: 
 in estrusi di Lega di Alluminio  6060 T 5, verniciata in tutte le parti struse e in fusione a norma UNICHIM 427, con polveri di Poliesteri per esterno, colore RAL 7010, costituita da: 
 - n. 6   pali di sostegno di diametro mm. 120  design  "GIUGIARO", ancorati al suolo  mediante pali tubolari  in acciaio zincato,  e con  basamenti  conici in fusione di Alluminio  per il collegamento alla pavimentazione;  un  palo di  fissaggio  (prigioniero)  dovrà  essere  opportunamente   forato  per il passaggio del cavo di alimentazione della lampada; 
  - n.2  travi longitudinali di gronda con sezione a "V",  per il fissaggio  laterale della copertura  e raccolta dell'acqua di scolo, con appendice inferiore incastrata  nei pali di sostegno   atta  all'applicazione  di   fasce  (ganasce) in estruso, per il fissaggio delle lastre di vetro;  la trave posteriore dovrà essere predisposta per la posa dell'impianto di illuminazione  della pensilina; dovrà avere nella parte interna: 
                       - n. 1 asola di mm. 35x70   posta a  circa  20 cm. dal palo di sostegno  per 
                          il  passaggio   del   cavo  di  alimentazione  della   lampada,  completa  di 
                          coperchio opportunamente sagomato e viti di fissaggio; 
                       - n.  1  foro  in   corrispondenza  dell'incastro  con un palo  di  sostegno,  di 
                          dimensioni tali da consentire il passaggio  del cavo  di  collegamento  dal 
                         pozzetto situato  alla base  del palo,   all'asola  posta in  prossimità  della                         lampada. 
  - n. 2   travette   tubolari   inferiori   di   dimensioni  mm.  1650x150x25  atte all'appoggio  e fissaggio delle lastre di vetro; 
 - n. 2  travette tubolari superiori di testata di dimensioni  mm.  1650x150x25  di  collegamento  pali  di  sostegno  ed   atte  all'eventuale  fissaggio  delle lastre di  vetro o dei cassonetti pubblicitari. 
 Vetri: 
 n. 3  lastre di vetro temperato  di dimensioni  mm.  2100x1620x8  completo di guarnizioni per il montaggio sulle travette inferiori. 
 Riferimento codice originario: 018

16.P04.A 01 095 | POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO | cad | € 605,91

Posa in opera di pensilina di qualsiasi tipo comprensiva di: 
 - carico e trasporto dal magazzino A.T.M. di Torino al luogo di posa; 
 - realizzazione di idonei plinti di fondazione di dimensioni minime  cm.  40x40x40  in  cls   R'bK 200, per il fissaggio dei montanti (prigionieri); 
 - realizzazione di n. 1 pozzetto di dimensioni minime interne di cm. 30x30x30,  completo  di chiusino in ghisa sferoidale, per collegamento elettrico; 
 - fornitura e posa di tronchetto di tubo Mannesman zincato da 1"  ( lungh. circa m. 1.00 )    opportunamente sagomato con curva tubi per il collegamento elettrico  dal  pozzetto  al    cassonetto pubblicitario, completo di filettatura e tappo di  chiusura,  il  tutto  verniciato    con due mani di smalto colore RAL 7010 su una mano di antiruggine; 
 - fornitura e posa del tubo in PVC  di  diametro  mm. 50  dal  pozzetto al palo  di  fissaggio    (prigioniero) già opportunamente forato, per il collegamento del cavo  di  alimentazione   della lampada;- realizzazione dell'impianto di messa a terra o collegamento a quello esistente, completo  di documentazione di misurazione; 
 - ripristino della pavimentazione esistente;  se la pavimentazione è bituminosa, è compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino;  solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non è compreso il ripristino definitivo; 
 - montaggio della pensilina completa di vetri;- carico e trasporto dei materiali di risulta alla Pubblica Discarica; 
 N.B. - Le pensiline di tipo "G" saranno considerate come segue: 
             fino a 4 moduli --------- 1 pensilina 
             fino a 7 moduli --------- 2 pensiline 
             fino a 10 moduli -------- 3 pensiline 
             ecc. 
 Riferimento codice originario: 019

16.P04.A 01 100 | POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA | cad | € 498,45

Posa in opera di pensilina di qualsiasi tipo comprensiva di: 
 - carico e trasporto dal magazzino A.T.M. di Torino al luogo di posa; 
 - realizzazione di idonei plinti di fondazione di dimensioni minime  cm.  40x40x40  in  cls   R'bK 200, per il fissaggio dei montanti (prigionieri); 
 - ripristino della pavimentazione esistente; 
   se la pavimentazione e bituminosa, e compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino; 
   solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non e compreso il ripristino definitivo; 
 - montaggio della pensilina completa di vetri; 
 - carico e trasporto dei materiali di risulta alla Pubblica Discarica; 
 N.B. - Le pensiline di tipo "G" saranno considerate come segue: 
             fino a 4 moduli --------- 1 pensilina 
  fino a 7 moduli --------- 2 pensiline 
             fino a 10 moduli -------- 3 pensiline 
             ecc. 
 Riferimento codice originario: 020

16.P04.A 01 105 | FORNITURA COPERTURA PER PENSILINA TIPO ""F""" | cad | € 787,86

Fornitura di copertura ellittica, monolitica, in fibra di vetro stampato  spessore  mm. 5-6 con opportune  nervature  di  rinforzo a  centina  spessore  mm 15  nell'intradosso della copertura  nella  posizione  centrale  e  terminale  nonché  rinforzi  laterali  in  alluminio longitudinali in corrispondenza degli innesti negli estrusi di gronda. Colore RAL 6011. 
 Dimensioni: lunghezza mm 4200 
                   larghezza all'innesto gronda =mm 1600 o mm 1300 
 Riferimento codice originario: 021

16.P04.A 01 110 | POSA IN OPERA COPERTURA PENSILINA TIPO ""F""" | cad | € 131,15

Posa in opera di qualsiasi copertura pensilina di tipo "F", in vetroresina, a  due  moduli di mm. 1600, compreso il carico ed il trasporto al luogo di posa, l'eventuale rimozione della copertura  esistente  da sostituire,   la  posa  della  nuova  copertura  e  il  trasporto  alla Pubblica Discarica dei materiali di risulta e al magazzino A.T.M. degli eventuali materiali di risulta. 
 Riferimento codice originario: 022

16.P04.A 01 115 | FORNITURA COPERTURA PER PENSILINA TIPO ""G""" | cad | € 656,54

Fornitura di copertura tamburata in lamiera  di  alluminio  verniciata  a  polveri  poliesteri garantite  per esterni, di spessore mm 20/10,  con sezione  trapezoidale  su  due  livelli: alta nella zona centrale e bassa sulle due zone terminali, con struttura interna. 
 Colore RAL 6011 - Dimensioni: 
 lunghezza mm 5740 
 larghezza all'innesto gronda mm 1760 
 In caso di coperture speciali per dimensioni o sagoma si applicherà un aumento del 50%. 
 Riferimento codice originario: 023

16.P04.A 01 120 | POSA IN OPERA COPERTURA PENSILINA TIPO ""G""" | cad | € 61,19

Posa  in  opera  di qualsiasi copertura pensilina  di  tipo  "G"  in  lamiera,  a tre moduli   di mm. 1760,   compreso  il carico e il trasporto al luogo di posa, l'eventuale rimozione della copertura esistente da sostituire, la posa della nuova copertura e il trasporto dei materiali di risulta alla Pubblica Discarica. 
 Riferimento codice originario: 024

16.P04.A 01 125 | IMMAGAZZINAMENTO PENSILINE TIPO ""F"" O TIPO ""G""" | ME/PE | € 26,26

Il prezzo e riferito alla fornitura delle pensiline (art. @17 e art. @18) e comprende lo scarico, l'immagazzinamento e la custodia delle pensiline nel magazzino della Ditta appaltatrice, dal momento di arrivo delle pensiline alla loro posa in opera. 
 sarà applicato al momento della posa dell'attrezzatura con  il  conteggio  dei  mesi  di effettiva giacenza in magazzino. 
 La contabilizzazione avverrà in base alla data di consegna delle pensiline al magazzino della Ditta appaltatrice documentate con copia d ella bolla di consegna, considerando l'ultimo giorno del mese sia per l'immagazzinamento che per la posa indipendentemente dall'effettiva data di svolgimento dell'attività. 
 Riferimento codice originario: 025

16.P04.A 01 130 | FORNITURA GRONDA PER PENSILINE STANDARD (TIPO F) | cad | € 525,24

in estruso di lega leggera in alluminio (6060) verniciata a  polvere  poliestere, di colore RAL 7010 , con sezione a V per il fissaggio laterale della copertura della pensilina e la raccolta dell'acqua piovana, con appendice inferiore per  il  fissaggio sui pali di sostegno, ed atta all'applicazione  delle  ganasce  per  il fissaggio dei vetri; completa di asola e coperchio per collegamento lampada; lunghezza mm. 4200 
 Riferimento codice originario: 026

16.P04.A 01 135 | FORNITURA GRONDA PER PENSILINE TIPO ""G""" | cad | € 709,07

in estruso di lega leggera in alluminio (6060) verniciata a  polvere  poliestere, di colore RAL 7010 , con sezione a V per il fissaggio laterale della copertura della pensilina e la raccolta dell'acqua piovana, con appendice inferiore per  il  fissaggio sui pali di sostegno, ed atta all'applicazione  delle  ganasce  per  il fissaggio dei vetri; completa di asola e coperchio per collegamento lampada; lunghezza mm. 5740 
 Riferimento codice originario: 027

16.P04.A 01 140 | FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE ""F"" O ""G""" | cad | € 840,38

Realizzato in profili e lamiera in lega di alluminio colore RAL 7010 di  dimensioni  esterne mm. 2100 x 1450 per le pensiline standard (tipo F) e mm. 2100x1630  per  quelle  tipo G, con doppia antina ( una di protezione esterna e una interna per il fissaggio del messaggio pubblicitario )   entrambe  apribili  mediante  cerniere,  e  realizzate  con  profili  idonei  al fissaggio di pannelli di metacrilato spess.  mm. 5  ( esclusi dalla fornitura );   i  cassonetti saranno muniti di serrature di sicurezza a cilindro con stessa cifratura  di  quelli  esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina. 
 Riferimento codice originario: 028

16.P04.A 01 145 | FORNITURA E POSA DI TRAVERSA PER PENSILINE | cad | € 131,30

Fornitura e posa di traverse laterali e/o posteriori per  pensiline  di  tipo  "F"  o  "G" di dimensioni mm 1450x150x25 o mm 1650x150x25 atte all'appoggio e il fissaggio delle lastre di vetro e delle relative ganasce superiori per il fissaggio dei vetri. 
 Riferimento codice originario: 029

16.P04.A 01 150 | SOSTITUZIONE O NUOVA POSA DI CASSONETTI PUBBLICITARI | cad | € 91,81

Comprensivo del trasporto del nuovo cassonetto da magazzino A.T.M. al luogo di posa,   lo scollegamento elettrico ( se collegato ),   la rimozione,   il recupero e il trasporto a magazzino A.T.M. del  vecchio  cassonetto,   il  montaggio  e  il collegamento elettrico ( se esiste impianto elettrico )  del  nuovo cassonetto e il riposizionamento dei pannelli pubblicitari di tamponamento. 
 Riferimento codice originario: 030

16.P04.A 01 155 | FORNITURA E POSA SERRATURA PER CASSONETTI PUBBLICITARI | cad | € 86,56

comprendente la fornitura della serratura tipo Welka a cilindro con stessa cifratura di quelli  esistenti posata in opera con modifica del cassonetto ,   inserimento  del nottolino e fissaggio con viti autofilettanti del telaietto di tenuta. 
 Riferimento codice originario: 031

16.P04.A 01 160 | NOTTOLINO PER SERRATURE CASSONETTI PUBBLICITARI PENSILINE | cad | € 68,43

Fornitura e posa in opera nottolino per serrature cassonetti pubblicitari per pensiline standard tipo F o di  tipo G, con stessa cifratura di quelli esistenti. 
 Riferimento codice originario: 032

16.P04.A 01 165 | POSA IN OPERA DI BACHECA PORTA CARTINA O PORTA INFORMAZIONI | cad | € 39,34

Posa in  opera  di  bacheca  porta  cartina  ( di  fornitura A.T.M. )  comprensiva del ritiro presso il magazzino A.T.M. di c.so Trapani 180 della  nuova   bacheca, dell'eventuale smontaggio e rimontaggio del vetro, della rimozione dell'esistente vandalizzata, della pulizia del vetro prima del fissaggio, dell'assemblaggio  della bacheca completa, la posa della cartina di rete (fornitura A.T.M.). 
 Riferimento codice originario: 033

16.P04.A 01 170 | FORNITURA E POSA PANNELLO INFORMATIVO PER PENSILINE TIPO ""C""" | cad | € 186,41

Costituito  da profili in alluminio naturale che opportunamente assemblati  realizzino  il cassonetto per l'inserimento delle tabelle di linea (luce netta mm. 700 x 1000) e  porta informazioni alla clientela ( luce netta mm. 700 x 400) ;completo di regoli fermavetri e di lamiera in alluminio posteriore ; la chiusura dei regoli fermavetri sarà assicurata con il fissaggio mediante viti autofilettanti in acciaio inox. 
 Il telaio sarà completato su entrambi i lati da due pannelli laterali di  tamponamento  in metaceilato di colore giallo (pantone 109) con scritte nere (dim. mm. 135 x 1440)Il pannello potrà subire leggere modifiche secondo le indicazioni della D.L. 
 Riferimento codice originario: 034

16.P04.A 01 175 | FORNITURA PANNELLO IN PLEXIGLAS SPESSORE MM. 5 | mq | € 72,48

Fornitura pannello in plexiglas spess. mm. 5 per cassonetti pubblicitari paline e pensiline, trasparenti o opalini (bianco), compreso taglio su misura. 
 Riferimento codice originario: 035

16.P04.A 01 180 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER PANCHE IN LEGNO | cad | € 141,71

Dello stesso tipo e dimensioni esistenti nelle pensiline di fermata tipo "C" della Linea 3complete di staffe di fissaggio e di due mani di impregnante incolore antitarma per esterni e viteria. 
 Vengono considerati singolarmente lo schienale e la seduta. 
 Riferimento codice originario: 036

16.P04.A 01 185 | RIMOZIONE SEDUTA DI FERMATA | cad | € 39,39

comprensivo della rimozione della seduta, il recupero della viteria, il carico ed il trasporto presso magazzino A.T.M. del materiale  recuperato  per  un successivo riutilizzo, e l'eventuale ripristino della pavimentazione. 
 Riferimento codice originari o: 037

16.P04.A 01 190 | FORNITURA DI SEDUTA DI FERMATA | cad | € 404,43

Fornitura di seduta con le caratteristiche tecniche  e  dimensionali  identiche  a  quelle delle sedute preesistenti sulle fermate dotate di pensilina di tipo "F" e "G", comprensiva di tutte le parti necessarie al fissaggio della stessa alle pensiline  ed al  terreno,  quali piastre, bulloni, rondelle, ecc. 
 Riferimento codice originario: 038

16.P04.A 01 195 | POSA SEDUTA DI FERMATA | cad | € 65,55

Posa in opera di seduta di fermata compreso il carico ed il trasporto al luogo di posa, le opere per il fissaggio mediante tasselli o con zanche sigillate con malta cementizia 
 N.B. La posa verrà contabilizzata allo stesso modo sia che la seduta venga posata 
        sotto una pensilina, sia che si posizioni mediante la staffa di sostegno. 
 Riferimento codice originario: 039

16.P04.A 01 200 | FORNITURA E POSA VETRI TEMPERATI PER PENSILINE | mq | € 73,33

Comprensiva della rimozione frammenti residui e pulitura  delle  sedi  di  alloggiamento vetri, la posa ed il fissaggio dei vetri, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta, la siliconatura ove necessaria, e la pulizia della zona interessata de gli eventuali residui vetrosi e il carico ed il trasporto alle P.P.D.D. dei materiali di risulta. 
 N.B. I vetri sostituiti dovranno essere puliti dopo la posa. 
 Riferimento codice originario: 040

16.P04.A 01 205 | FORNITURA E POSA VETRI RETINATI PER PENSILINE spess. 6 mm. | mq | € 40,02

Comprensiva della rimozione frammenti residui e pulitura  delle  sedi  di  alloggiamento vetri, la posa ed il fissaggio dei vetri, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenutala siliconatura ove necessaria, e la pulizia della zona interessata degli eventuali residui vetrosi e il carico ed il trasporto alle P.P.D.D. dei materiali di risulta. 
 N.B. I vetri sostituiti dovranno essere puliti dopo la posa. 
 Riferimento codice originario: 041

16.P04.A 01 210 | FORNITURA E POSA VETRI UGLASS PER PENSILINE spess. 6 mm. | mq | € 52,58

Comprensiva della rimozione frammenti residui e pulitura  delle  sedi  di  alloggiamento vetri, la posa ed il fissaggio dei vetri, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenutala siliconatura ove necessaria, e la pulizia della zona interessata degli eventuali residui vetrosi e il carico ed il trasporto alle P.P.D.D. dei materiali di risulta. 
 N.B. I vetri sostituiti dovranno essere puliti dopo la posa. Il prezzo e calcolato al mq. sulla proiezione orizzontale. 
 Riferimento codice originario: 042

16.P04.A 01 215 | DEMOLIZIONE BANCHINA DI FERMATA | mq | € 25,00

Demolizione di qualsiasi banchina di fermata ad isola, penisola o parti di marciapiedi comprendente: 
  - la rimozione dei cordoli perimetrali e l'eventuale recupero degli stessi; 
   - la demolizione della pavimentazione, compreso il recupero dei materiali 
      nel caso di lastricato o cubetti di porfido; 
  - la demolizione di tutte le altre parti  ( sottofondi o fondazioni ) 
      eccedenti dalla quota normale di calpestio ; 
  - lo scavo di incassamento per circa 10 cm. al di sotto della quota 
      di stradale; 
  - la perfetta rifilatura del perimetro della banchina di fermata per il 
     l'eventuale ripristino; 
  - il riempimento con materiali idonei ( naturale o ghiaietto o stabilizzato) 
     per dare la zona perfettamente livellata; 
  - il ripristino provvisorio ( se necessario ) 
  - il carico ed il trasporto alle P.D. dei materiali di risulta; 
 Il prezzo e' al mq. di superficie reale di banchina di fermata e per una altezza massima di cm. 20 dal piano normale stradale, di transito o del ferro. 
 Riferimento codice originario: 043

16.P04.A 01 220 | RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA FINO AD 1 MQ. | cad | € 110,30

Ripristino comprensivo  dello  scavo  e  rimozione  delle  parti  della  pavimentazione ammalorate, la preparazione del fondo mediante la stesa di materiale misto-naturale il costipamento dello stesso, il getto del cls di fondazione,  la perfetta rifilatura  della pavimentazione esistente,  la realizzazione  del  ripristino  con  lo  stesso  materiale esistente ( in materiale bituminoso, autobloccanti, porfido), la pulizia della banchina di fermata, il carico ed il trasporto alle P.P. D.D. dei materiali d i risulta. 
 Prezzo da applicare per interventi aventi superficie <= ad 1 mq.   
 Per interventi con superfici superiori a 1 mq. fino a 5  mq.  il  prezzo  verrà  applicato fino a 1 mq. e la differenza verrà contabilizzata a seconda dei casi con gli artt. @ 45 o @46 
 Esempio: intervento su banchina in autobloccanti di superficie mq. 4,75 
                art. 44 - mq. 1 
               art. 45 - mq. 3,75 
 Riferimento codice originario: 044

16.P04.A 01 225 | RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA: MATERIALI BITUMINOSI O AUTOBLOCCANTI IN CLS | mq | € 32,20

Ripristino  di  banchine  di  fermata  con   pavimentazioni   in   materiali   bituminosi   o autobloccanti, comprensivo dello scavo e  rimozione  delle  parti  della  pavimentazione ammalorate, la preparazione del fondo mediante la stesa di  materiale  misto  naturale, il costipamento dello stesso,  il getto del cls di fondazione,   la  perfetta  rifilatura  della pavimentazione esistente (se in materiale bituminoso),  la  posa  della  pavimentazione per la realizzazione del piano di calpestio, la pulizia della banchina di fermata, il carico ed il trasporto alle P.P. D.D. dei materiali di risulta. 
 Prezzo da applicare per superfici maggiori di 5 mq.  o in aggiunta all'art. @44 
 Riferimento codice originario: 045

16.P04.A 01 230 | RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA: CUBETTI DI PORFIDO | mq | € 70,12

Comprensivo  dello  scavo  e  rimozione delle  parti  della  pavimentazione ammalorate, la preparazione del  fondo  mediante  la  stesa  di  materiale misto-naturale, il costipamento dello stesso, il getto del cls di fondazione, la stesa della sabbia per la realizzazione del fondo di posa, la posa  dei cubetti   di   porfido,    dello   stesso   tipo   e   dimensioni   dell'esistente, l'assestamento mediante piastra vibrante,  la  stesa  della  sabbia  per  la  sigillatura degli stessi, la pulizia della b anchina di fermata, il carico  ed  il trasporto alle P.P. D.D. dei materiali di risulta. 
 Prezzo da applicare per superfici maggiori di 5 mq.  o in aggiunta all'art. @44 
 Riferimento codice originario: 046

16.P04.A 01 235 | RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA: STABILIZZATO | mq | € 16,50

Fornitura e posa di stabilizzato per ripristino zone marginali delle banchine di  fermata o per risanamento banchine  provvisorie,    compreso  l'eventuale  pulizia  e  lo  scavo preliminare delle superfici interessate; spessore medio cm. 20. 
 Prezzo da applicare per superfici maggiori di 5 mq.  o in aggiunta all'art.@44 
 Riferimento codice originario: 047

16.P04.A 01 240 | REALIZZAZIONE BANCHINA DI FERMATA: MATERIALI BITUMINOSI O AUTOBLOCCANTI IN CLS | mq | € 92,60

Comprendente: 
 - lo scavo del cassonetto incassamento della banchina; 
 - la fornitura e posa cordoli di delimitazione banchina in cls di qualsiasi dimensione o in pietra  di sezione massima 12 x 40 ( incluse tutte le sezioni <= a cm. 30 x 25), di lunghezza media  di 1 mt. comprensiva di rincalzamento con cls , la sigillatura giunti e pulizia finale. 
 - la realizzazione di cavidotti portacavi costituiti da due tubi in P.V.C. diam. 50 posati su  letto in cls e protetti da cappa cementizia spessore min. cm. 15, con 3 pozzetti  d'ispezione per tubazione, in genere due ubicati alle estremità e uno in mezzeria 
 - il rialzamento di tutti i pozzetti esistenti nell'area della banchina di fermata; 
 - la realizzazione di impianto di messa a terra mediante posa di treccia in rame sezione  mmq. 50 o tondino in acciaio zincato diam. mm. 10  ispezionabile in uno dei tre pozzetti  secondo quanto previsto  dalle norme CEI 64-8. 
 - il riempimento con materiali di risulta o comunque idonei fino alla quota di posa del  battuto di sottofondo della pavimentazione; 
 - la realizzazione di battuto di sottofondo in cls R'bK 150, di spessore min cm. 10; 
 - la realizzazione di pavimentazione in autobloccanti o bituminosa, comprensiva di tutti  gli oneri per dare l'opera finita a regola d'arte; 
 - la pulizia della banchina di fermata, il carico ed il trasporto alle P.P.D.D dei materiali di risulta. 
 Non è compresa la rimozione di masselli o lastre in pietra della pavimentazione esistente. 
 Tali rimozioni saranno contabilizzate a parte. 
 Per banchine di fermata con larghezza < di m. 2,00 si applicherà una maggiorazione del 50% 
 Riferimento codice originario: 048

16.P04.A 01 245 | SOVRAPPREZZO BANCHINE DI FERMATA CON PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO | mq | € 36,88

Da applicare come maggiorazione al prezzo dell'art. @48 nel caso  si  debba  realizzare  la banchina di fermata con pavimentazione in cubetti di porfido di dimensioni da 4-6 a 10-12. 
 Riferimento codice originario: 049

16.P04.A 01 250 | SOVRAPPREZZO PER CORDOLI IN PIETRA LARGHEZZA CM. 30 | ml | € 54,99

Da applicare come maggiorazione al prezzo dell'art. @48 nel caso si debba realizzare la banchina di fermata con l'utilizzo di  cordoli  perimetrali  di  larghezza  cm. 30  con  un facciavista di cm. 28. 
 Riferimento codice originario: 050

16.P04.A 01 255 | SOVRAPPREZZO PER PAVIMENTAZIONE IN QUADROTTI IN GHIAIA LAVATA | mq | € 18,44

Sovrapprezzo da applicare per le pavimentazioni delle banchine di fermata realizzate con marmette quadrate di dimensioni cm. 40x40 con finitura in  ghiaia  lavate,  simili a quelle esistenti  sulle  fermate  della  linea 10  attrezzate  con  pensiline tip o B,  in aggiunta ai prezzi degli art. @45 o @48. 
 Riferimento codice originario: 051

16.P04.A 01 260 | FORNITURA E POSA POZZETTO DI ISPEZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI | cad | € 54,94

Realizzazione di pozzetto di ispezione per impianto elettrico di fermata per collegamento impianto illuminazione,   apparato  VIA,   emettitrici  di  biglietti,   o altra apparecchiatura elettrica presente in fermata,  completo  di  chiusino  in  ghisa  sferoidale,  di  dimensioni interne minime di cm. 30x30xh 30-50, realizzato in mattoni pieni o  prefabbricato  in  cls, in ogni caso con il fondo bucato per la dispersione delle acque piovane. 
 Non e compreso il ripristino definitivo solo nel  caso  di  pavimentazione  in  lastricato  di  pietra. 
 Riferimento codice originario: 052

16.P04.A 01 265 | REALIZZAZIONE BASAMENTO PER EMETTITRICE DI BIGLIETTI | cad | € 93,33

Realizzazione di basamento per emettitrice di biglietti compresa la fornitura e la posa telaio metallico di fissaggio, la realizzazione di  un  basamento  in  cls  di  dimensioni cm. 65x55x40 atto al sostegno ed al fissaggio  della  stessa,  la  realizzazione  di  un vano per  il  passaggio  dei  cavi per  il  collegamento  elettrico,    e  il  ripristino  della pavimentazione. 
 Riferimento codice originario: 053

16.P04.A 01 270 | FORNITURA E POSA DISSUASORI METALLICI | cad | € 48,11

Fornitura e posa di paletto dissuasore "Città di Torino" costituito da  paletto  in  ferro zincato a caldo diametro mm. 76  di lunghezza mm. 1050 di cui 750 mm. fuori terra, come da disegno n. 70/A Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino chiuso superiormente da una calotta massiccia in ghisa artistica, verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 o nero,   dotato  di  due bande catarifrangenti adesive HI e di  una  serigrafia  riproducente  lo  stemma della Città di Torino (secondo le richieste della D.L.),  comprensivo  dello  scavo,   il  getto del   cls   per  la  realizzazione  plinto  di  fondazione,    il  fissaggio  del  dissuasore curandone la perfetta verticalità, il ripristino della pavimentazione esistente, la pulizia della banchina di fermata, il carico ed il trasporto alle P.P. D.D. dei materiali di risulta. 
 Non e compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra. 
 Riferimento codice originario: 054

16.P04.A 01 275 | FORNITURA E POSA DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO | cad | € 108,30

Fornitura e posa in opera di delineatore speciale  di  ostacolo  ( Figura  II  472  art. 177del Nuovo Codice della Strada) costituito da pannelli catarifrangente doppio h= cm. 50 in alluminio 25/10 e segnale "passaggi consentiti" (figura II 82/a o 82/b  o 83  art. 122)con freccia bianca su sfondo blu diametro cm. 60 classe 2, completo di  palo  e  staffe di fissaggio , comprensivo dello scavo e il getto del plinto,  il  fissaggio  del  delineatore curandone la perfetta verticalità, il ripristino della p avimentazione esistente,   la  pulizia della banchina di fermata, il carico ed il trasporto alle P.P. D.D. dei materiali di risulta. 
 Non e compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra. 
 Riferimento codice originario: 055

16.P04.A 01 280 | FORNITURA TRANSENNA STORICA A DUE PIANTONI | cad | € 96,65

Fornitura transenna  "Storica"  a  DUE  piantoni  delle  dimensioni   complessive  di mm. 1500x1315, come da disegno n. 94/A  Maggio  1993   fornito   dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino,   realizzata  in  scatolato  di  ferro  zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009costituita da elementi verticali ( sez. scatolato 40 x 40  x 3mm. )   saldati  a  tre elementi orizzontali (sez. scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in corrispondenza delle sommità di pomelli  in  ghisa  artistica  lavorata,    fornita  in  fermata  o  in magazzino A.T.M. in Torino. 
 Per elementi speciali curvi o angolari o di misura inferiore, confezionati su misura come da indicazioni della D.L. si aumenterà in prezzo del 50%. 
 Riferimento codice originario: 057

16.P04.A 01 285 | FORNITURA TRANSENNA STORICA A TRE PIANTONI | cad | € 168,60

Fornitura transenna  "Storica"  a  TRE  piantoni  delle  dimensioni   complessive  di mm. 3000x1315, come da disegno n. 94/B  Maggio  1993   fornito   dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino,   realizzata  in  scatolato  di  ferro  zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009costituita da elementi verticali ( sez. scatolato 40 x 40  x 3mm. )   saldati  a  tre elementi orizzontali (sez. scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in corrispondenza delle sommità di pomelli  in  ghisa  artistica  lavorata,    fornita  in  fermata  o  in magazzino A.T.M. in Torino. 
 Per elementi speciali curvi o angolari o di misura inferiore, confezionati su misura come da indicazioni della D.L. si aumenterà in prezzo del 50%. 
 Riferimento codice originario: 058

16.P04.A 01 290 | FORNITURA TRANSENNA A CROCE DI S. ANDREA A DUE PIANTONI | cad | € 98,74

Fornitura  transenna  a   "Croce di Sant'Andrea"   a   DUE  piantoni  delle  dimensioni complessive  di   mm.  900x1290,    come   da  disegno   n. 94/E  Aprile  1996 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due  riprese  con  smalto  epossidico  colore  verde   RAL 6009costituita da elementi verticali  ( sezione scatolato  40x40x3mm. )  saldati a  elementi orizzontali o trasversali  ( sezione scatolato 40x25x3 mm. ),    dotata  di  mancorrente scatolato sagomato sulla sommità (sezione scatolato 62x27x1,5 mm) e di due  dischi in ghisa riproducenti lo stemma della Città  di  Torino  in  rilievo,   fornita  in  fermata  o in magazzino A.T.M. in Torino. 
 Per elementi speciali curvi o angolari o  di  misura  inferiore,   confezionati  su  misura come da indicazioni della D.L. si aumenterà in prezzo del 50%. 
 Riferimento codice originario: 059

16.P04.A 01 295 | FORNITURA TRANSENNA A CROCE DI S. ANDREA A TRE PIANTONI | cad | € 175,95

Fornitura   transenna  a   "Croce di Sant'Andrea"   a   TRE  piantoni  delle   dimensioni complessive di  mm.  1640x1290,   come  da  disegno  n.  94/C  Maggio  1993  fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro  zincato a caldo e verniciato in  due  riprese  con  smalto  epossidico  colore  verde  RAL  6009costituita da elementi verticali (sezione scatolato 40 x 40 x 3mm.)  saldati  a  elementi orizzontali o trasversali (sezione scatolato 40 x 25 x 3 mm. ), dotata  di  mancorrente scatolato sagomato sulla sommità (sezione scatolato 62x27x1,5 mm) e   di due dischi in ghisa riproducenti lo stemma della Città di  Torino  in  rilievo,    fornita  in  fermata  o in magazzino A.T.M. in Torino. 
 Per elementi speciali curvi o angolari  o  di  misura  inferiore,   confezionati  su  misura come da indicazioni della D.L. si aumenterà in prezzo del 50%. 
 Riferimento codice originario: 060

16.P04.A 01 300 | FORNITURA E POSA PALETTO CON CATENELLE | cad | € 53,36

Fornitura e posa di paletto dissuasore "Città di Torino" costituito da  paletto  in  ferro zincato a caldo diametro mm. 76  di lunghezza mm. 1050 di cui 750 mm. fuori terra, come da disegno n. 70/A Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino chiuso superiormente da una calotta massiccia in ghisa artistica, verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 o nero,   dotato  di  due anelli per l'attacco catene e di catena  in acciaio zincato  ( verniciata  o  plastificata )interasse tra paletti  circa  m. 1,50 ,   comprensivo  dello  scavo  del plinto,   il  getto del cls per la realizzazione plinto di fondazione,  il  fissaggio  del  paletto  curandone la  perfetta  verticalità,    il  ripristino   della  pavimentazione   esistente,    la  pulizia della banchina di fermata, il carico ed il trasporto alle P.P. D.D. dei materiali di risulta. 
 Non e compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra. 
 Riferimento codice originario: 063

16.P04.A 01 305 | CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA | ml | € 102,42

Fornitura e posa di canaletta per la  raccolta  acqua  piovana  in  calcestruzzo  di poliestere, a pendenza variabile completo di griglia in ghisa e barrette di fissaggio, compreso lo scavo, la posa della canaletta, il getto  del  cls  di  contenimento, la sigillatura dei giunti, la posa della griglia. 
 E' escluso il ripristino della pavimentazione. 
 Riferimento codice originario: 068

16.P04.A 01 310 | REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI | ml | € 57,25

Realizzazione di canalizzazione interrata per collegamento impianto elettrico di fermata al punto di allacciamento, comprensiva dello scavo,     la  posa  del  tubo  in  P.V.C.  di diam. interno mm. 100, la realizzazione del manufatto  in  cls  per  la  protezione   della tubazione (cm. 40x25), il riempimento con il materiale di risulta se idoneo  o  con  nuovi materiali, il ripristino della pavimentazione esistente, il carico ed il trasporto alle PP.DD. dei materiali di risulta. 
 Non e compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra. 
 Per cavidotti costituiti da più tubi si aumenterà il prezzo 30% per ogni tubo. 
 Riferimento codice originario: 069

16.P04.A 01 315 | DISPERSORE DI TERRA | ml | € 3,94

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in tondino o in fune di acciaio zincato diametro minimo mm. 10  posato  entro  scavo  predisposto,  compresi  morsetti  didi giunzione e collegamenti vari. 
 Riferimento codice originario: 070

16.P04.A 01 320 | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE | cad | € 81,68

Fornitura, posa in opera, allacciamento e regolazione di interruttore crepuscolare di tipo modulare per attacco  su  barra  DIN,   completo  di  fotocellula  separata, grado di protezione IP54, regolazione luminosa da 2 a 200 lux. 
 Riferimento codice originario: 071

16.P04.A 01 325 | INTERRUTTORE ORARIO (OROLOGIO) | cad | € 51,37

Fornitura, posa in opera, allacciamento e regolazione di interruttore orario  (orologio)giornaliero, con movimento al quarzo, con riserva di carica, ad un contatto, tensione di alimentazione 220 V, portata  del  contatto  16A  (eventualmente  con  contattore comandato separatamente). 
 Riferimento codice originario: 072

16.P04.A 01 330 | CONTATTORE BIPOLARE | cad | € 32,83

Fornitura, posa in opera e allacciamento di contattore bipolare  o  tripolare Vn=220/380V in AC3 a norme CEI 17-3, comprensivo di eventuali contatti ausiliari. 
 Riferimento codice originario: 073

16.P04.A 01 335 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE | cad | € 75,95

Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttori automatici magnetotermici differenziali modulari, Icn 10000 A, curva "C" secondo norme CEI 23-3 IV  di  tipo bipolare, portata da 6 a 32A sensibilità 0,03A. 
 Riferimento codice originario: 074

16.P04.A 01 340 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SELETTIVO | cad | € 130,55

Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttori automatici magnetotermici differenziali modulari, Icn 10000 A, curva "B" secondo norme CEI 23-3 IV di tipo bipolare, portata da 6 a 32A sensibilità 1A selettivo. 
 Riferimento codice originario: 07 5

16.P04.A 01 345 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO | cad | € 38,03

Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttori automatici magnetotermici modulari, Icn 10000 A, curva "C" secondo norme  CEI  23-3  IV  di  tipo  bipolare, portata da 6 a 32A. 
 Riferimento codice originario: 076

16.P04.A 01 350 | TUBO ACCIAIO ZINCATO | ml | € 8,93

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato senza  saldature  (  UNI  3827/74  ), diametro 1", comprensivo di staffe, curve, manicotti di giunzione, cassette di passaggio ogni due curve, ed ogni altro accessorio di  montaggio   per   impianti   e sterni   o   per collegamento dal pozzetto pensilina al cassonetto pubblicitario. 
 Riferimento codice originario: 077

16.P04.A 01 355 | FORNITURA E POSA ARMADIO STRADALE 517x873x260 | cad | € 472,71

Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina  a  marchio  IMQ,   grado di protezione IP44, con piedistallo per l'installazione su basamento in cls,   completa di finestratura e barre DIN per apparecchi modulari, di telaio di  ancoraggio  i n acciaio zincato e con chiusura a chiave, di dimensioni utili mm. 510x550x260 o 517x873x260 comprensivo di ogni accessorio di cablaggio delle apparecchiature elettriche, dei cavie delle morsetterie. Cablato, montato in opera e funzionante. 
 Riferimento codice originario: 078

16.P04.A 01 360 | FORNITURA E POSA ARMADIO STRADALE 340x375x215 | cad | € 367,67

Fornitura  e  posa  in  opera  di  armadio  stradale  in  vetroresina   a marchio  IMQ, grado di protezione IP43, con palo di sostegno per  il  fissaggio  a  terra,   completo di chiusura a chiave, avente dimensioni utili mm. 340x375x215, e  piastra  di fondo in materiale isolante avente dimensioni utili mm. 335x300 cablato, montato in opera e funzionante. 
 Riferimento codice originario: 079

16.P04.A 01 365 | BASAMENTO PER ANCORAGGIO ARMADIO STRADALE | cad | € 47,27

Costruzione di basi in cls non armato per ancoraggi di armadi stradali di dimensioni ml. 0,30x0,40x0,50 circa, compreso: lo scavo, la casseratura, il getto, la formazione dei fori nel getto per il passaggio dei tubi PVC diametro mm. 100,   l'innesto  dei tubi e la loro sigillatura, il reinterro, il ripristino della pavimentazione ed  ogni  altra  opera per rendere il manufatto a perfetta regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: 080

16.P04.A 01 370 | LAMIERA DI CHIUSURA PER ARMADIO STRADALE | cad | € 22,32

Fornitura e posa in opera di lamiera di  chiusura  piastra  di  ancoraggio  per  armadio stradale di dimensioni mm. 710 x 195, con quattro fori  diam.  mm. 10  corrispondenti ai prigionieri o ai fori filettati della piastra completa di dadi o di bulloni d i fissaggio M10 in acciaio inox e una mano di antiruggine. 
 Riferimento codice originario: 081

16.P04.A 01 375 | CERTIFICAZIONE RESISTENZA DI TERRA | cad | € 120,18

Misura della resistenza di terra per impianti  elettrici  su  attrezzature  già  esistenti, compresa la compilazione dei moduli di terra, dell'autocertificazione, della relazione sulla   tipologia  dei  materiali,    del  disegno  planimetrico  dell'impianto  realizzato (comprensivo di planimetria,   schema  e  calcoli  relativi)  effettuato  da  progettista abilitato, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali del tecnico dell'Impresa secondo le prescrizioni  della  Legge  46/90  e  successivo Regolamento D.P.R. 447/91. 
 Riferimento codice originario: 082

16.P04.A 01 380 | CAVO ELETTRICO FG5 O FG7 3 X 2,5 MMQ | ml | € 2,14

Isolato in gomma etilenpropilenica con  guaina  esterna  in  PVC  del  tipo  non  propagante l'incendio a Norme CEI 20-22 II e a ridotta emissione di gas corrosivi a Norme CEI 20-37 I, con posa  entro  tubi  o  canalizzazioni  predisposte,  compresi  morsetti  ed  esecuzione delle giunzioni. 
 Riferimento codice originario: 083

16.P04.A 01 385 | CAVO ELETTRICO FG5 O FG7 3 X 4 MMQ | ml | € 2,56

Isolato in gomma etilenpropilenica con  guaina  esterna  in  PVC  del  tipo  non  propagante l'incendio a Norme CEI 20-22 II e a ridotta emissione di gas corrosivi a Norme CEI 20-37 I, con posa  entro  tubi  o  canalizzazioni  predisposte,  compresi  morsetti  ed  esecuzione delle giunzioni. 
 Riferimento codice originario: 084

16.P04.A 01 390 | CAVO ELETTRICO FG5 O FG7 3 X 6 MMQ | ml | € 3,28

Isolato in gomma etilenpropilenica con  guaina  esterna  in  PVC  del  tipo  non  propagante l'incendio a Norme CEI 20-22 II e a ridotta emissione di gas corrosivi a Norme CEI 20-37 I, con posa  entro  tubi  o  canalizzazioni  predisposte,  compresi  morsetti  ed  esecuzione delle giunzioni. 
 Riferimento codice originario: 085

16.P04.A 01 395 | QUADRO DI COMANDO A 24 MODULI | cad | € 53,75

In policarbonato autoestinguente per 24 unita modulari, grado di protezione  >= IP 40,  dotato di porta cieca o trasparente e di chiusura a  chiave,   completo  di  barra   DIN per gli apparecchi modulari e di pannello  interno   per  coprire  i  cablaggi ,  a  marchio riconosciuto a livello europeo, comprensivo di ogni accessorio e completo di cablaggio delle apparecchiature elettriche e dei cavi, montato in opera e funzionante. 
 Riferimento codice originario: 086

16.P04.A 01 400 | QUADRO DI COMANDO A 12 MODULI | cad | € 48,40

In policarbonato autoestinguente per 12 unita modulari, grado di protezione >= IP 40, completo di barra DIN per gli apparecchi modulari e di pannello  interno   per  coprire i  cablaggi, a marchio riconosciuto a livello europeo, corredato  da  una cassetta   didi derivazione con  coperchio  trasparente  avente  misure  utili  di  mm. 150x110x70o mm. 150x110x140 per alloggiamento morsettiera di  collegamento  su  barra  DIN, completa  di  pressa cavi   e   elementi   di   raccordo   il  tutto  comprensivo di  ogni accessorio e completo  di  cablaggio  delle  apparecchiature  elettriche  e  dei   cavi, montato in opera e funzionante. 
 Riferimento codice originario: 087

16.P04.A 01 405 | REATTORE ELETTRONICO PER LAMPADE 1 X 50 W | cad | € 67,23

a risparmio energetico con frequenza > 25 kHz, per funzionamento con lampade a Krypton, alimentazione a 220/240 V, esclusione automatica delle lampade  a  fine  vita,  accensione istantanea senza pre-riscaldo dei catodi, avente marchio riconosciuto a livello europeo. 
 Fornitura e posa. 
 Riferimento codice originario: 088

16.P04.A 01 410 | REATTORE ELETTRONICO PER LAMPADE 2 X 50 W | cad | € 78,26

a risparmio energetico con frequenza > 25 kHz, per funzionamento con lampade a Krypton, alimentazione a 220/240 V, esclusione automatica delle lampade  a  fine  vita,  accensione istantanea senza pre-riscaldo dei catodi, avente marchio riconosciuto a livello europeo. 
 Fornitura e posa. 
 Riferimento codice originario: 089

16.P04.A 01 415 | POSA LAMPADA PER PENSILINA STANDARD ( TIPO F ) | cad | € 100,74

Posa in opera su pensilina standard (tipo F) di lampada in alluminio, di fornitura  A.T.M. compreso il carico a magazzino  A.T.M.  di  Torino - corso Trapani 180,  il trasporto  al luogo di posa, il fissaggio delle DUE staffe di sostegno, l'assemblaggio e il  montaggio della lampada, la foratura del coperchio dell'asola della gronda,  la  fornitura  e  la  posa dei pressacavi e del flessibile di collegamento lampada-gronda, il collegamento del cavo di alimentazione (esistente) e il collaudo della lampada . 
 Riferimento codice originario: 090

16.P04.A 01 420 | POSA LAMPADA PER PENSILINA  TIPO G | cad | € 124,33

Posa  in  opera  su  pensilina  tipo  G  di  lampada  in  alluminio,  di  fornitura  A.T.M. compreso il carico a magazzino A.T.M. di Torino - corso Trapani 180,  il trasporto  al luogo di posa, il fissaggio delle TRE staffe di sostegno, l'assemblaggio e i l montaggio della lampada, la foratura del coperchio dell'asola della gronda, la fornitura  e  la posa dei pressa cavi e del flessibile di collegamento lampada-gronda,  il  collegamento  del cavo di alimentazione (esistente) e il collaudo della lampada. 
 Riferimento codice originario: 091

16.P04.A 01 425 | PREDISPOSIZIONE PER LAMPADE PENSILINE STANDARD (TIPO ""F"")" | cad | € 311,05

Predisposizione edile per alimentazione elettrica lampade pensiline standard tipo F esistenti, comprendente: 
  - lo smontaggio della copertura esistente, dei vetri , della gronda posteriore e di un palo   posteriore e del suo relativo canotto di ancoraggio; 
  - la modifica della gronda rimossa comprendente la realizzazione di un foro per il collegamento 
     al palo di sostegno, e la realizzazione di un'asola sulla parte interna per il passaggio dei cavi   elettrici ; 
  - la modifica del canotto di ancoraggio per il passaggio dei cavi ; 
  - lo scavo per il collegamento del flessibile corrugato di protezione cavi dal pozzetto ( nuovo o   esistente) al canotto di ancoraggio; 
  - il getto del canotto di ancoraggio ; 
  - l'infilaggio del flessibile corrugato diam. mm. 25 dal pozzetto  alla gronda ; 
  - la fornitura e la posa di uno sportellino di chiusura asola gronda realizzato in lamiera di alluminio   stesso colore della gronda RAL 7010 ; lo sportellino verrà fissato alla gronda con due viti   autofilettanti in acciaio inox ; 
  - il rimontaggio del palo di sostegno, della gronda, della copertura della traversa e del relativo vetro ; 
  - il ripristino della pavimentazione, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD. 
 Sono esclusi dal presente intervento la realizzazione del pozzetto alla base del palo(se necessario) che verrà contabilizzato  con l'art. @43 
 Riferimento codice originario: 092

16.P04.A 01 430 | PREDISPOSIZIONE PER LAMPADE PENSILINE TIPO ""G"" ESISTENTI" | cad | € 468,46

Predisposizione edile per alimentazione elettrica lampade pensiline tipo G esistenti, comprendente: 
  - lo smontaggio della copertura esistente, dei vetri , della gronda posteriore e di un palo   posteriore e del suo relativo canotto di ancoraggio; 
  - la modifica della gronda rimossa comprendente la realizzazione di un foro per il collegamento 
     al palo di sostegno, e la realizzazione di un'asola sulla parte interna per il passaggio dei cavi   elettrici ; 
  - la modifica del canotto di ancoraggio per il passaggio dei cavi ; 
  - lo scavo per il collegamento del flessibile corrugato di protezione cavi dal pozzetto ( nuovo o   esistente) al canotto di ancoraggio; 
  - il getto del canotto di ancoraggio ; 
  - l'infilaggio del flessibile corrugato diam. mm. 25 dal pozzetto  alla gronda ; 
  - la fornitura e la posa di uno sportellino di chiusura asola gronda realizzato in lamiera di alluminio   stesso colore della gronda RAL 7010 ; lo sportellino verrà fissato alla gronda con due viti   autofilettanti in acciaio inox ; 
  - il rimontaggio del palo di sostegno, della gronda, della copertura della traversa e del relativo vetro ; 
  - il ripristino della pavimentazione, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD. 
 Sono esclusi dal presente intervento la realizzazione del pozzetto alla base del palo(se necessario) che verrà contabilizzato  con l'art. @43 
 Riferimento codice originario: 093

16.P04.A 01 435 | CABLAGGIO CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE | cad | € 382,69

Realizzato con due bilampade con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, grado  di protezione IP 55 , equipaggiate 2 x 50 W con reattore elettronico HF >= 25 kHz,  di   cablaggio con fusibili di protezione, di condensatore di rifasamento anti scoppio e di  filtri  anti disturbi   radio, di tubi fluorescenti con Ra >= 85; un centralino per quattro moduli da parete, stagno IP 55 ,  con portella trasparente, completo di interruttore di manovra bipolare In 5A Un 400V; tubi in PVC rigido tipo pesante auto estinguente di sezione  adeguata  comprensivi  di  curve,  giunti ,  graffette  per impianti con protezione >=IP55, cavi N07VK di sezione adeguata min  1,5  mmq.  ed  accessori vari per rendere il manufatto eseguito a regola d'arte. 
 Intervento e valutato sia eseguito in officina che in fermata. 
 Riferimento codice originario: 094

16.P04.A 01 440 | LAMPADA PER PENSILINE TIPO ""C"" LINEA 3 - POSTERIORE" | cad | € 128,68

Fornitura e posa di plafoniera stagna in poliestere rinforzato con fibre di vetro, equipaggiata1 x 50W, grado di protezione IP65,   a marchio  riconosciuto  a  livello  europeo,  completa di tubo protettivo in policarbonato  auto estinguente  e  di  ghiere  di  sicurezza,  di  reattore elettronico HF >= 25  kHz,  di  cablaggio  con  fusibili  di  protezione,  di  condensatore  di rifasamento antiscoppio e di filtri antidisturbo radio,   di  tubo  fluorescente  con  Ra >= 85 e di tutti gli accessori atti a rendere l'opera funzionante  ed eseguita a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: 095

16.P04.A 01 445 | LAMPADA PER PENSILINE TIPO ""C"" LINEA 3 - LATO BINARIO" | cad | € 447,98

Fornitura e posa di monolampada  a  sezione  tonda  diam.  mm. 85  realizzata  in  alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche di colore grigio RAL 7030, equipaggiato 1 x 50 W, grado  di   protezione   IP 55  a  marchio  riconosciuto  a  livello europeo,   con  schermo  in policarbonato autoestinguente,   di  reattore  elettronico   HF >= 25 kHz,   di  cablaggio  con fusibili di protezione,   di condensatore  di  rifasamento  antiscoppio  e  di  filtri   antidisturbo radio, di tubo  fluorescente con  Ra >= 85 ,   di  pezzo  strutturale  di  lunghezza  idonea   a terminare la campata, di giunto a scomparsa, di giunto  doppio  e  di  giunto  terminale  della stessa serie della lampada e di tutti gli accessori per dare l'opera eseguita  e  funzionante  a regola d'arte 
 Riferimento codice originario: 096

16.P05 | LAVORI DI MANUTENZIONE PALI E CAVI | |
| ELENCO PREZZI | |
| MAGGIORAZIONI | |

Tenuto conto del frazionamento degli interventi di scavo per pali e sondaggio per cavi, caratteristico dei lavori in oggetto vengono riconosciute all'Impresa le seguenti maggiorazioni: 
 a) 40% per scavi o pavimentazioni per un'entità pari o inferiore a mc 5 o mq 5; 
 b) 25% per scavi o pavimentazioni per un'entità superiore a mc 5 o mq 5 fino ad un'entità pari a mc 10 o mq 10. 
 Tali maggiorazioni verranno applicate solo sulle voci di cui al seguente art. 2 . 
 Gli interventi di cui sopra si intendono applicati all'esecuzione di ogni tipo di scavo a mano e/o macchina, con qualsiasi tipo di pavimentazione, in presenza di qualsiasi tipo di servizi nel sottosuolo, inclusa la loro protezione eseguita a regola d'arte con i materiali necessari (tubazioni, canalette, ecc.) compresa l'eventuale lavorazione richiesta per il passaggio di utenza di altri Enti nei basamenti dei pali A.T.M. incluse eventuali demolizioni di blocchi in conglomerato cementizio, le necessarie segnaletiche di sicurezza, la fornitura delle casseforme per basamento pali nei vari diametri richiesti.

16.P05.A 01 005 | Maggiorazione per scavi di entità inferiori a 5 mc. | | 40%
| Riferimento codice originario: 1a | |
16.P05.A 01 010 | Maggiorazione per scavi di entità inferiori da 5 mc. a 10 mc. | | 25%
| Riferimento codice originario: 1b | |
| SCAVI, FORNITURA E RIPRISTINI | |
16.P05.A 02 005 | Scavo | mc | € 23,64

Scavo (a macchina e a mano), trasporto alle pubbliche discariche, in presenza di qualsiasi tipo di pavimentazione e sotto-servizi, demolizione di qualsiasi tipo di muratura, conglomerati cementizi, ecc. con qualsiasi mezzo, protezione a regola d'arte di qualsiasi  tipo di sottoservizi, inclusi i materiali necessari, segnalazioni regolamentari; il prezzo e da intendersi 'tutto compreso' e non verranno riconosciute altre maggiorazioni ad alcun titolo. 
 Riferimento codice originario: 2a

16.P05.A 02 010 | Disfacimento pavimentazione in lastricato, prismi, cordoli, ecc. | mc | € 19,43

Per disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza  massima di m 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. 
 Il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo, pertanto nella misura del lo scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. 
 @b4) In lastricati, prismi, cordoli, ecc. anche con giunti bitumati, compresa l'eventuale numerazione prima della rimozione. 
 Riferimento codice originario: 2b4

16.P05.A 02 015 | Reinterro con misto di cava o di fine ghiaia naturale di cava | mc | € 18,01

Per reinterro conforme alle prescrizioni dell'Elenco Prezzi dei materiali e delle opere edili della Città di Torino, con misto granulare di cava o di fine ghiaia naturale di cava scevro di materie terrose e sabbiose (compresa costipazione e vibrazione). 
 Riferimento codice originario: 2c

16.P05.A 02 020 | Reinterro con sabbia fine | mc | € 33,04

Per reinterro conforme alle prescrizioni dell'Elenco Prezzi dei materiali e delle opere edili della Città di Torino, con sabbia fine di cava scevra di materie terrose e sabbiose (compresa costipazione e vibrazione). 
 Riferimento codice originario: 2c1

16.P05.A 02 025 | Fornitura e getto in opera di calcestruzzo cementizio | mc | € 63,24

Per fornitura e getto in opera di calcestruzzo cementizio, confezionato con due quintali di cemento tipo 325. 
 Riferimento codice originario: 2e

16.P05.A 02 030 | Calcestruzzo per volumi inferiori a 5 mc. | mc | € 6,31

Per fornitura e getto in opera di calcestruzzo cementizio, confezionato con due quintali di cemento tipo 325.  
 Per volumi inferiori a mc 5 
 (mc 5 - quantità ordinata) 
 Riferimento codice originario: 2e1

16.P05.A 02 035 | Ripristino provvisorio con asfalto, o ricollocamento lastre in pietra o masselli | mc | € 9,71

Per ripristino provvisorio con asfalto, o ricollocamento lastre in pietra o masselli. 
 Riferimento codice originario: 2f

16.P05.A 02 040 | Formazione anima per posa palo | cad | € 36,76

Formazione anima per posa palo con inclinazione ordinata e protezione di eventuali sottoservizi. 
 Riferimento codice originario: 2g

| CAVI | |
16.P05.A 03 005 | Posa in opera o recupero canalette | ml | € 2,11

Posa in opera o ricupero di canalette (parte superiore e inferiore) nello scavo compreso il  trasporto,  carico e  scarico dai magazzini in Provincia di Torino ai cantieri e viceversa. 
 Riferimento codice originario: 3a

16.P05.A 03 010 | Provvista a pie d'opera di mattonelle per copertura cavi | ml | € 1,73

Provvista a pie d'opera di mattonelle per copertura cavi, in conglomerato cementizio dosato a Kg 200 di cemento per metri cubi di impasto, dimensioni m 0,30x0,15x0,05 con stampigliatura A.T.M. 
 Riferimento codice originario: 3b

16.P05.A 03 015 | Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC, diametro esterno mm. 125 | ml | € 6,82

Fornitura e posa in opera di tubazioni o in pvc con bicchiere ad incastro di tipo pluviale, diametro esterno mm 125, spessore mm 2,5, complete di sellette in pvc ogni m 1,5 al minimo, per un preciso distanziamento nello scavo per più tubi, o in cemento a pari diametro interno compresa la sigillatura dei giunti, il filo in acciaio zincato nonché tutte  le altre forniture e prestazioni per dare le tubazioni posate a regola d'arte secondo le indicazioni e disegni forniti dalla Direzione Lavori; esclusi gli scavi, reinterri e calcestruzzo di protezione conteggiati a parte. 
 Riferimento codice originario: 3c

16.P05.A 03 020 | Fornitura e posa in opera di tubo mannesman AQ 45 | ml | € 28,10

Provvista e posa di tubo Mannesmann AQ45, con manicotto diametro mm 140 spessore minimo mm 6,5,  compresa la sigillatura dei giunti nonché  tutte le altre  forniture e prestazioni  per dare le tubazioni posate a regola d'arte secondo le indicazioni ed i disegni  forniti dalla Direzione Lavori; esclusi gli scavi, reinterri e calcestruzzo di protezione conteggiati a parte. 
 Riferimento codice originario: 3d

16.P05.A 03 025 | Posa o rimozione cavo sezione cu mmq. 500 | ml | € 3,15

Posa o rimozione per reimpiego di cavo in pezzatura da m 250 o spezzoni inferiori a tale lunghezza compreso, trasporto secondo  Capitolato, pulizie e controlli. 
  e1) Cavo sezione Cu mmq 500 
 Riferimento codice originario: 3e1

16.P05.A 03 030 | Posa o rimozione cavo sezione cu mmq. 1000 | ml | € 4,68

Posa o rimozione per reimpiego di cavo in pezzatura da m 250 o spezzoni inferiori a tale lunghezza compreso, trasporto secondo  Capitolato, pulizie e controlli. 
  @e2) Cavo sezione Cu mmq 1000 
 Riferimento codice originario: 3e2

16.P05.A 03 035 | Posa o rimozione cavo sezione cu inferiore a mmq. 500 | ml | € 1,68

Posa o rimozione per reimpiego di cavo in pezzatura da m 250 o spezzoni inferiori a tale lunghezza compreso, trasporto secondo Capitolato, pulizie e controlli. 
  @e3) Altri tipi di sezione Cu inferiore a mmq 500 
 Riferimento codice originario: 3e3

16.P05.A 03 040 | Scavo a mano per pulizia coppelle e recupero delle stesse, rimozione per recupero cavo. | ml | € 5,88

Scavo a mano per pulizia coppelle e ricupero delle stesse, rimozione per ricupero del cavo di qualsiasi sezione in pezzature di m 3 compreso taglio e scatramatura, pulizia e riallineamento delle coppelle (la posa del cavo e conteggiata a parte). Posa can alette nello scavo  per copertura nuovo cavo, o carico e trasporto di tutto ai magazzini A.T.M. o discariche. Inoltre e compresa l'eventuale riquadratura dello scavo e la pulizia causa franamento terreno. 
 Riferimento codice originario: 3f

16.P05.A 03 045 | Provvista e posa in opera tubi in PVC entro cunicolo esistente - per il primo tubo | ml | € 11,24

Provvista e posa tubi pvc entro cunicolo esistente lungo linee tranviarie quando si rendesse necessaria la rimozione del coperchio in cls del cunicolo, fissaggio dello stesso con o senza rimozione cancellate, la posa di tubi e loro sigillatura con collante, il fissaggio della tubazione mediante ancoraggio in getto di cls alla struttura del cavidotto, la ricollocazione in sito delle lastre rimosse e la loro sigillatura, con le necessarie segnalazioni di sicurezza per i mezzi in  transito;  con l'obbligo di presidio per le necessarie segnalazioni dirette a mezzi in transito e al personale operante. 
  @g1) per il primo tubo 
 Riferimento codice originario: 3g1

16.P05.A 03 050 | Provvista e posa in opera tubi in PVC entro cunicolo esistente - per i successivi tubi | ml | € 6,82

Provvista e posa tubi pvc entro cunicolo esistente lungo linee tranviarie quando si rendesse necessaria la rimozione del coperchio in cls del cunicolo, fissaggio dello stesso con o senza rimozione cancellate, la posa di tubi e loro sigillatura con collante, il fissaggio della tubazione mediante ancoraggio in getto di cls alla struttura del cavidotto, la ricollocazione in sito delle lastre rimosse e la loro sigillatura, con le necessarie segnalazioni di sicurezza per i mezzi in  transito;  con l'obbligo di presidio per le necessarie segnalazioni dirette a mezzi in transito e al personale operante. 
  g2) per i successivi (come art. 3 c) 
 Riferimento codice originario: 3g2

| POSA E RIMOZIONE PALI | |
16.P05.A 04 005 | Prelievo e posa o rimozione palo da fondazione prefabbricata, per il primo palo ordinato. | cad | € 134,46

Prelievo di palo presso i magazzini A.T.M. in Provincia di Torino e trasporto a pie d'opera, o viceversa posa in foro predisposto nel basamento in calcestruzzo cementizio, controllo della verticalita e bloccaggio con sabbia asciutta e collare superiore in calcestruzzo di cm 20 di spessore, o demolizione per rimozione. 
  a1) per il primo palo ordinato 
 Riferimento codice originario: 4a1

16.P05.A 04 010 | Prelievo e posa o rimozione palo da fondazione prefabbricata, per i successivi  pali ordinati. | cad | € 71,95

Prelievo di palo presso i magazzini A.T.M. in Provincia di Torino e trasporto a pie d'opera, o viceversa posa in foro predisposto nel basamento in calcestruzzo cementizio, controllo della verticalita e bloccaggio con sabbia asciutta e collare superiore in calcestruzzo di cm 20 di spessore, o demolizione per rimozione. 
  @a2) per i successivi 
 Riferimento codice originario: 4a2

16.P05.A 04 015 | Rimozione di pali di cemento o acciaio con demolizione del basamento e trasporto del palo a discarica | cad | € 144,96

Rimozione di pali di cemento o acciaio nel blocco di fondazione, compreso eventuale scavo laterale di dimensioni necessarie alla demolizione totale del basamento di qualsiasi dimensione, con costipamenti del materiale in dimensioni minute sul fondo dello scavo, il trasporto del materiale di risulta e del palo alle pubbliche discariche, la ricolmatura secondo prescrizioni del Comune, ed eventuali interventi per ripristini di servizi interessati a carico dell'Impresa. 
 Riferimento codice originario: 4b

16.P05.A 04 020 | Rimozione di pali di cemento o acciaio con demolizione del basamento e trasporto del palo a magazzino ATM | cad | € 156,52

Come punto @b), ma con recupero pali e loro trasporto ai magazzini A.T.M. 
 Riferimento codice originario: 4c

16.P05.A 04 025 | Rimozione di pali con taglio e trasporto del pali a discarica. | cad | € 100,32

Rimozione di pali con taglio e demolizione cls per uno spessore di cm 30, compreso riempimento foro e ripristino provvisorio del suolo pubblico a regola d'arte con qualsiasi tipo di pavimentazione esistente, trasporto materiale di risulta e del palo alle pubbliche discariche. 
 Riferimento codice originario: 4d

16.P05.A 04 030 | Rimozione di pali con taglio e trasporto del pali a magazzino ATM | cad | € 159,15

Come punto @d), ma con recupero pali e loro trasporto ai magazzini A.T.M. 
 Riferimento codice originario: 4e

16.P05.A 04 035 | Formazione zoccolo al palo, dimensioni inferiori uguali al diametro cm. 43 fino a cm. 57; altezza cm. 30 | cad | € 16,81
| Riferimento codice originario: 4f1 | |
16.P05.A 04 040 | Formazione zoccolo al palo, dimensioni inferiori superiori al diametro cm. 43 fino a cm. 57; altezza cm. 40 | cad | € 22,59
| Riferimento codice originario: 4f2 | |
16.P05.A 04 045 | Demolizione zoccolo in cls al palo, dimensioni inferiori uguali al diametro cm. 43; altezza cm. 30 | cad | € 14,18

Demolizione zoccoli di cls di pali, trasporto materiali alle pubbliche discariche, pulizia del palo da residui di cemento. 
 @g1) Dimensioni  inferiori uguali al diametro cm 43; altezza cm 30 
 Riferimento codice originario: 4g1

16.P05.A 04 050 | Demolizione zoccolo in cls al palo, dimensioni superiori al diametro cm. 43 fino a cm. 57; altezza cm. 40 | cad | € 19,43

Demolizione zoccoli di cls di pali, trasporto materiali alle pubbliche discariche, pulizia del palo da residui di cemento. 
 @g2) Dimensioni superiori al diametro cm 43 fino a cm 57; altezza cm 40 
 Riferimento codice originario: 4g2

| POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN GHISA | |
16.P05.A 05 005 | Posa della cassetta scambio e cassa riscaldatori, mediante lo scavo e getto di sottofondo in cls | cad | € 784,71

Scavo di dimensioni circa m 2,00x0,70x1,10 per la rimozione di cassa scambio esistente (rimozione del blocco elettromagnetico contenuto a carico dell'A.T.M.). 
 Getto di sottofondo di cm 15 con sabbia e cemento dosato a Kg 300  tipo 425 per intelaiatura supporto cassa scambio con collegamento al canale di scarico. 
 Formazione di muratura per il bloccaggio della cassa scambio e supporto casse trasversali, riscaldatori e complessivo meccanico. 
 Costruzione due pozzetti con posa chiusini per passacavi ed ispezione canale scarico. 
 Predisposizione per la tubazione conteggiata a parte. 
 Posa della cassetta scambio e cassa riscaldatori con relativa sigillatura con assistenza personale A.T.M. e chiusura scavo. 
 Trasporto dei detriti alle pubbliche discariche e pulizia generale. 
 Segnaletica per tutta  la durata dei lavori comprese le interruzioni. 
 Fornitura di circa 200 mattoni pieni, 150 Kg di cemento, mc 0,300 di sabbia; segnaletica di sicurezza compreso ogni altro onere e magistero per ogni cassetta. 
 Riferimento codice originario: 5a

16.P05.A 05 010 | Posa della cassetta scambio e cassa riscaldatori, (come art. 5a) con scavo già eseguito in precedenza. | cad | € 673,87

Scavo di dimensioni circa m 2,00x0,70x1,10 per la rimozione di cassa scambio esistente (rimozione del blocco elettromagnetico contenuto a carico dell'A.T.M.). 
 Getto di sottofondo di cm 15 con sabbia e cemento dosato a Kg 300  tipo 425 per intelaiatura supporto cassa scambio con collegamento al canale di scarico. 
 Formazione di muratura per il bloccaggio della cassa scambio e supporto casse trasversali, riscaldatori e complessivo meccanico. 
 Costruzione due pozzetti con posa chiusini per passacavi ed ispezione canale scarico. 
 Predisposizione per la tubazione conteggiata a parte. 
 Posa della cassetta scambio e cassa riscaldatori con relativa sigillatura con assistenza personale A.T.M. e chiusura scavo. 
 Trasporto dei detriti alle pubbliche discariche e pulizia generale. 
 Segnaletica per tutta  la durata dei lavori comprese le interruzioni. 
 Fornitura di circa 200 mattoni pieni, 150 Kg di cemento, mc 0,300 di sabbia; segnaletica di sicurezza compreso ogni altro onere e magistero per ogni cassetta.  
 @a1) posa della cassetta scambio come all’articolo @5a con scavo già eseguito in precedenza. 
 Riferimento codice originario: 5a1

16.P05.A 05 015 | Costruzione pozzetto in più compreso la posa del chiusino | cad | € 54,89

Scavo di dimensioni circa m 2,00x0,70x1,10 per la rimozione di cassa scambio esistente (rimozione del blocco elettromagnetico contenuto a carico dell'A.T.M.). 
 Getto di sottofondo di cm 15 con sabbia e cemento dosato a Kg 300  tipo 425 per intelaiatura supporto cassa scambio con collegamento al canale di scarico. 
 Formazione di muratura per il bloccaggio della cassa scambio e supporto casse trasversali, riscaldatori e complessivo meccanico. 
 Costruzione due pozzetti con posa chiusini per passacavi ed ispezione canale scarico. 
 Predisposizione per la tubazione conteggiata a parte. 
 Posa della cassetta scambio e cassa riscaldatori con relativa sigillatura con assistenza personale A.T.M. e chiusura scavo. 
 Trasporto dei detriti alle pubbliche discariche e pulizia generale. 
 Segnaletica per tutta  la durata dei lavori comprese le interruzioni. 
 Fornitura di circa 200 mattoni pieni, 150 Kg di cemento, mc 0,300 di sabbia; segnaletica di sicurezza compreso ogni altro onere e magistero per ogni cassetta.  
 @a2) Per ogni pozzetto in più compreso la posa del chiusino. 
 Riferimento codice originario: 5a2

16.P05.A 05 020 | Lavori eseguiti con una linea in servizio | | 10%

Scavo di dimensioni circa m 2,00x0,70x1,10 per la rimozione di cassa scambio esistente (rimozione del blocco elettromagnetico contenuto a carico dell'A.T.M.). 
 Getto di sottofondo di cm 15 con sabbia e cemento dosato a Kg 300  tipo 425 per intelaiatura supporto cassa scambio con collegamento al canale di scarico. 
 Formazione di muratura per il bloccaggio della cassa scambio e supporto casse trasversali, riscaldatori e complessivo meccanico. 
 Costruzione due pozzetti con posa chiusini per passacavi ed ispezione canale scarico. 
 Predisposizione per la tubazione conteggiata a parte. 
 Posa della cassetta scambio e cassa riscaldatori con relativa sigillatura con assistenza personale A.T.M. e chiusura scavo. 
 Trasporto dei detriti alle pubbliche discariche e pulizia generale. 
 Segnaletica per tutta  la durata dei lavori comprese le interruzioni. 
 Fornitura di circa 200 mattoni pieni, 150 Kg di cemento, mc 0,300 di sabbia; segnaletica di sicurezza compreso ogni altro onere e magistero per ogni cassetta. @a3) Qualora i lavori si debbano eseguire con i binari in servizio: 
  /1 - aumento per una linea 
 Riferimento codice originario: 5a3/1

16.P05.A 05 025 | Lavori eseguiti con più linee in servizio | | 4%

Scavo di dimensioni circa m 2,00x0,70x1,10 per la rimozione di cassa scambio esistente (rimozione del blocco elettromagnetico contenuto a carico dell'A.T.M.). 
 Getto di sottofondo di cm 15 con sabbia e cemento dosato a Kg 300  tipo 425 per intelaiatura supporto cassa scambio con collegamento al canale di scarico. 
 Formazione di muratura per il bloccaggio della cassa scambio e supporto casse trasversali, riscaldatori e complessivo meccanico. 
 Costruzione due pozzetti con posa chiusini per passacavi ed ispezione canale scarico. 
 Predisposizione per la tubazione conteggiata a parte. 
 Posa della cassetta scambio e cassa riscaldatori con relativa sigillatura con assistenza personale A.T.M. e chiusura scavo. 
 Trasporto dei detriti alle pubbliche discariche e pulizia generale. 
 Segnaletica per tutta  la durata dei lavori comprese le interruzioni. 
 Fornitura di circa 200 mattoni pieni, 150 Kg di cemento, mc 0,300 di sabbia; segnaletica di sicurezza compreso ogni altro onere e magistero per ogni cassetta. @a3) Qualora i lavori si debbano eseguire con i binari in servizio: 
  /2 - per ogni linea in più 
 Riferimento codice originario: 5a3/2

16.P05.A 05 030 | Provvista e posa di tubazione in conglomerato cementizio o PVC, compreso lo scavo e cls | ml | € 36,88

Provvista e posa in opera di tubazioni in conglomerato cementizio o pvc, compreso lo scavo in trincea  eseguito a mano od a macchina, con eventuale dissodamento della massicciata di superficie bituminosa o non, anche in presenza di sottoservizi di sottosuolo, il carico, il trasporto, lo scarico del  materiale eccedente il letto di posa per uno spessore di cm 15 in calcestruzzo cementizio, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo eseguito e costipato a strati regolari e la realizzazione di cappa di protezione in calcestruzzo cementizio avente spessore minimo di cm 15, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per ogni metro lineare di tubo effettivamente posato e misurato in opera lungo l'asse dei tubi senza tener conto delle sovrapposizioni per giunti. Inoltre si deve considerare l'eventuale raccordo dal piano stradale al palo o fabbricato per l'alimentazione: 
  - del diametro interno fino a cm 25 
 Riferimento codice originario: 5a4

16.P05.A 05 035 | Costruzione pozzetto per cassetta sotterranea di alimentazione e sezionamento | cad | € 608,23

Lavori di costruzione pozzetto per cassetta sotterranea di alimentazione e sezionamento mediante la costruzione su sottofondo in cls cm 10 di "capitello" dimensioni mq 0,60x,060, altezza da m 0,30 a 0,50 o più in  mattoni pieni e cemento, senza foro centrale, strato cementizio superficiale per formazione di un supporto in piano per posa cassetta elettrica di alimentazione e sezionamento (posa a cura personale ATM), costruzione pozzetto esterno in mattoni pieni e cemento, con dimensioni interne mq 0,63x0,63 o 0,63x1,20, altezza da m 0,30 a 0,50 o più, dimensioni esterne 1,13x1,13x0,30-0,50 oppure 1,13x1,70x0,30-0,50 o più metri cubi, costruzione con due file di mattoni per ottenere uno spessore di m 0,25 in ogni lato, prosecuzione della costruzione del pozzetto dopo che il personale A.T.M. (non necessariamente in tempi brevi) avrà provveduto al posizionamento della cassetta ed alla esecuzione dei giunti fino all'altezza di m 0,80-1,10 (come da disegno aziendale), includendo i cavi nella muratura dopo aver protetto a regola d'arte i cavi esistenti con carta e con la posa di coppelle o sabbia  e sigillatura con cemento. 
 Inoltre è prevista la posa del chiusino in ghisa o altro A.T.M. con trasporto dai nostri magazzini mediante autocarro  con gru, compresa la sigillatura ed il bloccaggio dello stesso con cemento comprese segnalazioni diurne e notturne per tutta la durata dei lavori, esclusi scavo e reinterro che saranno conteggiati a parte (verrà  riconosciuta la maggiorazione e la protezione dei cavi con tubazioni o coppelle per le lunghezze necessarie  e fino all'alimentazione ed alla base del palo, compresa l'opera necessaria sul basamento verrà conteggiata come da art. @5 a4). 
 Riferimento codice originario: 5b

16.P05.A 05 040 | Costruzione della muratura per cassa negativa | cad | € 348,23

Costruzione della cassa negativa secondo specifiche aziendali mediante l'esecuzione dello scavo eseguito a macchina o a mano fra i binari, con qualsiasi tipo di pavimentazione, o demolizione della vecchia muratura; l'esecuzione della nuova muratura, con linee in servizio, incluse segnalazioni di sicurezza; la protezione dei cavi con tubazioni o coppelle per le lunghezze necessarie e fino all'alimentazione ed alla base del palo, compresa l'opera necessaria sul basamento verrà conteggiata come da art. @5 a4). 
 Riferimento codice originario: 5c

16.P05.A 05 045 | Sostituzione o spostamento antenna o bobina di rilevamento magnetico comando scambio | cad | € 621,88

Sostituzione o spostamento antenna o bobina di rilevamento magnetico circuito binario comando scambio a radiofrequenza mediante lo scavo eseguito a mano o a macchina nella sede binari, sigillatura con cemento fuso della antenna o bobina posata dal personale A.T.M., ripristino definitivo con asfalto e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta. 
 Riferimento codice originario: 5d

| RIPARAZIONE PALI | |
16.P05.A 06 005 | Riparazione palo mediante la demolizione del collarino in cls e saldatura fasce | cad | € 291,50

Riparazione palo A.T.M. sul posto mediante la demolizione del collarino in cls, lo scavo nel basamento sino ad una profondita di cm 20-30; saldatura delle fasce fornite dall'A.T.M. da prendersi nei magazzini, bloccaggio e adattamento delle stesse al palo con asportazione ed aggiunta materiale a carico dell'Impresa, con molatura della faccia in vista. 
 Inoltre e prevista la verniciatura dei lavori di saldatura eseguiti, e il ripristino del suolo  pubblico nei tratti interessati dalla demolizione. 
 Le operazioni di riparazione dovranno essere effettuate in diverse riprese per consentire al personale A.T.M. di controllare l'esecuzione del lavoro. 
 Le fasce debbono essere saldate a m +0,60 o +0,80 e m -0,30 rispetto al piano del basamento. 
 Riferimento codice originario: 6a

16.P05.A 06 010 | Riparazione palo mediante la demolizione del collarino in cls e saldatura fasce (come art. @6a), ma con fasce fornite dall'Impresa | cad | € 326,17
| Riferimento codice originario: 6b | |
16.P05.A 06 015 | Saldatura fasce in acciaio per palo, lavori eseguiti nei magazzini ATM o dell'Impresa | cad | € 143,92

Saldatura fasce di acciaio per pali A.T.M., compreso il trasporto del palo dai magazzini A.T.M. o dal luogo del ricupero, molatura della parte interessata del palo circa m 1,00, saldatura della fascia fornita dall'A.T.M e adattamento della stessa al palo, infine la verniciatura a due mani di tutto il palo, sigla A.T.M. e numero matricola. Le operazioni potranno essere eseguite sia nei magazzini A.T.M. che in quelli dell'Impresa, e saranno effettuate in diverse riprese per consentire al personale A.T .M. di controllare che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte. 
 Riferimento codice originario: 6c

16.P05.A 06 020 | Saldatura fasce in acciaio per palo, lavori eseguiti nei magazzini ATM o dell'Impresa (come art. @6c), ma con fasce fornite dall'Impresa | cad | € 178,59
| Riferimento codice originario: 6d | |
| PULIZIA MANUTENTIVA | |
16.P05.A 07 005 | Pulizia cassa riscaldatori | cad | € 57,25

Pulizia casse riscaldatori, scollegati in precedenza dagli operai  A.T.M., mediante l'apertura della cassa porta scaldiglie, la pulizia della stessa, la sostituzione delle scaldiglie e la richiusura delle cassa ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta. 
 Riferimento codice originario: 7a

16.P05.A 07 010 | Pulizia della cassa  cavi negativi | cad | € 38,34

Pulizia della cassa cavi negativi con apertura coperchio cassa, pulizia del vano con trasporto del materiale alle pubbliche discariche, controllo muratura. 
 Riferimento codice originario: 7b

| TRASPORTI, NOLI E MANO D'OPERA | |

I prezzi della manodopera da applicare sono quelli del Contratto Provinciale del Lavoro (paga + oneri) in vigore il giorno dell'appalto, maggiorati del 24,30% per spese generali, utili ecc. La variazione offerta sarà applicata soltanto alla maggiorazione del 24,30% sopra indicata, pertanto: 
 - paga + oneri non soggetti a variazione, con arrotondamento alla lira superiore; 
 - 24,30% per spese generali, utili, ecc., soggetti a variazione con arrotondamento alla lira superiore.

16.P05.A 08 005 | Trasporto di materiali | ql | € 1,47

Trasporto di materiali di qualunque genere dai luoghi di magazzinaggio in provincia di Torino ai cantieri e viceversa con qualunque mezzo compreso il carico, lo scarico con un minimo di q 40. 
 Riferimento codice originario: 8a

Sommario
I PROMOTORI DELL’ INIZIATIVA	1
Prefazione	2
Premessa	7
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ARMAMENTO TRANVIARIO	8
OPERE DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE FERMATE DELLE CORSIE RISERVATE ATM ED INTERNO COMPRENSORI AZIENDALI	22
OPERE DI MANUTENZIONE DELLE PROTEZIONI PER PISTE RISERVATE ATM	26
MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI FERMATA DELLA RETE AUTOTRANVIARIA A.T.M.	39
LAVORI DI MANUTENZIONE PALI E CAVI	62
Sommario	73