ALLEGATO C

DIRETTIVA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 21/08/2000.

	La presente direttiva tecnica riguarda gli interventi  che devono essere eseguiti per la riparazione degli edifici danneggiati. Tali interventi devono garantire un maggior grado di sicurezza della costruzione alle azioni sismiche, rispetto alla situazione preesistente il terremoto, mediante l’esecuzione di opere riguardanti i singoli elementi strutturali, senza peraltro modificare in maniera sostanziale il comportamento globale dell’edificio. 

Edifici in muratura

	Il progettista deve dimostrare la necessità e l’efficacia degli interventi proposti attraverso un’analisi delle caratteristiche strutturali dell’edificio, dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l’esecuzione dell’intervento.

Il progettista deve fornire la descrizione dell’edificio, evidenziando in particolare le caratteristiche strutturali rilevanti ai fini della resistenza sismica e del loro stato di conservazione e di efficienza:
•	 fondazioni (tipologia, estensione, profondità, caratteristiche, collegamenti, ecc..);
•	 pareti murarie (tipologia, disposizione planimetrica, continuità, ammorsamenti, architravi, ecc..);
•	 solai (tipologia, collegamenti con le murature, ecc...);
•	 scale (tipologia, ammorsamenti, ecc...);
•	 archi e volte (tipologia, presenza di spinte contrastate o non, ecc....);
•	 coperture(tipologia, collegamenti alla muratura, presenza di elementi spingenti, ecc....).

	Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnerabilità, deve identificarle e chiarire l’effetto su di esse degli interventi previsti.
Una possibile lista, non esaustiva, delle carenze da considerare è la seguente:
a)	carenza di collegamenti tra le murature e tra murature e solai e copertura;
b)	presenza di spinte non contrastate (archi, volte, coperture, ecc...);
c)	deformabilità degli orizzontamenti i cui effetti sono aggravati dalla disposizione a piani sfalsati;
d)	assenza di architravi sulle aperture;
e)	cattiva distribuzione degli elementi resistenti (murature portanti in falso, pareti snelle, irregolarità in pianta ed in elevazione, ecc...);
f)	f) carenza di resistenza nei maschi murari (caratteristiche fisiche, meccaniche e geometriche della muratura nonché qualità ed efficienza della malta);
g)	carenza di collegamenti degli elementi non strutturali con la struttura.

	I danni devono essere descritti per tipo ed entità, distinguendo, ove possibile, quelli dovuti al sisma da quelli preesistenti. Riguardo al tipo,  è opportuno distinguere e classificare i danni:
a) alle strutture murarie verticali;
b) agli orizzontamenti;
c) alle connessioni tra le murature e tra murature e orizzontamenti e correlarli ai meccanismi di funzionamento che li hanno prodotti (sollecitazioni nel piano e fuori del piano delle murature, in presenza o in assenza di collegamenti, incremento delle spinte degli orizzontamenti, effetti di martellamento, cedimenti delle fondazioni, etc.), così da individuare gli interventi più idonei a ridurre gli specifici elementi di vulnerabilità della costruzione.

	Gli interventi di miglioramento per gli edifici ordinari potranno seguire i criteri illustrati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 10/04/1997, n. 65/AA.GG. “ Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16/01/1996”, in particolare facendo riferimento al paragrafo C.9.1.2. e all’Allegato 3.
	In ogni caso, per ogni progetto deve essere valutata, in forma anche semplificata, la sicurezza strutturale finale e l’incremento di sicurezza conseguito.

Le opere devono rispettare il seguente ordine di priorità:
1. interventi di somma urgenza;
2. riparazione dei danni;
3. collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, attuati mediante interventi poco invasivi con catene e profili metallici, da privilegiarsi rispetto ad altri più invasivi come cordoli in breccia;
4. riduzione delle spinte generate dalle coperture e, se necessario, dalle strutture voltate (tiranti);
5. irrigidimento ed irrobustimento, ove necessari, degli orizzontamenti;
6. riduzione dei vuoti nei maschi murari, effettuata mediante la tecnica del cuci e scuci o mediante iniezioni di malta.
Gli interventi di cui sopra sono da considerarsi obbligatori nel rispetto dell’ordine di priorità detto, a meno che il progettista non dimostri che l’edificio, prima dell’intervento, soddisfaceva già i requisiti richiesti.

Edifici in cemento armato

	Visto il limitato impatto che il sisma ha avuto su questo tipo di costruzioni, i danni dovrebbero essere limitati agli elementi non strutturali, quindi non dovrebbero esserci casi di inagibilità, se non temporanea e ripristinabile con provvedimenti di pronto intervento. Eventuali casi particolarissimi di sgombero per inagibilità per danni ad elementi strutturali saranno valutati dall’ufficio tecnico regionale preposto alla gestione delle competenze di cui alla legge regionale 12/03/1985 n. 19.

Edifici in struttura mista (muratura-c.a.)

	Di norma agli effetti sismici questi edifici sono da considerarsi in muratura o in cemento armato, in relazione a quale delle due tipologie strutturali è prevalentemente affidato il compito di resistere alle forze orizzontali.
Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti tra le due tipologie strutturali ed alla compatibilità delle deformazioni conseguenti alla diversa deformabilità dei due sistemi.

DEFINIZIONE DI EDIFICIO
	
	Per edificio s’intende un fabbricato con continuità strutturale, delimitato da cielo a terra da pareti verticali portanti cieche, tranne che per aperture su strade e spazi liberi. Possono comportare eccezioni pareti con modeste aperture, quando le porzioni del fabbricato ad esso adiacenti abbiano caratteristiche strutturali diverse ( non configurandosi l’edificio come unico organismo statico che realizza una completa solidarietà strutturale), ad esempio:
a) 	fabbricati costruiti in epoche diverse;
b) 	fabbricati costruiti con materiali diversi;
c) 	fabbricati con solai posti a quota diversa;
d) 	fabbricati aderenti solo in minima parte;