SCHEDA D.4

STATO DI FATTO (prima dell’intervento): DANNO

NESSO DI CASUALITA’ FRA DANNO E SISMA DEL 21/08/2000
TOTALE ...................		PARZIALE .................		NESSUNO .......................
TOTALE = interamente dovuto al sisma; PARZIALE = danno preesistente aggravato
In questa scheda i danni sono descritti con riferimento agli elementi minimi descritti nelle direttive tecniche. L’obiettivo è quello di evidenziare gravità ed estensione del danno distinta per elementi strutturali o di sollecitare il progettista ad interpretare il danno per riconoscere i meccanismi attivati dal sisma.
La descrizione analitica del danno riportata nella relazione dovrà essere sintetizzata in questa scheda utilizzando la tabella seguente, tratta dalla “Scheda di primo livello per il rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica” (SSN - GNDT).

Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI E TAMPONATURE – TRAMEZZI

	               					DANNO  	(1)					
	               Livello -		D4-D5			D2 – D3			D1			
	             estensione	        	Gravissimo			Medio grave			Leggero			
     	Com-
ponente 
strutturale –
Danno preesi-
stente	> 2/3	1/3 – 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 – 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 – 2/3	> 2/3	      Nullo	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
1	Strutture verticali											
2	Solai											
3	Scale											
4	Copertura											
5	Tamponature - tramezzi											
6	Danno preesistente											
(1) – Di  ogni livello di danno indicare l’estensione solo se esso è presente. Se l’oggetto indicato nella riga non è danneggiato campire Nullo.        

I danni da riportare sono quelli “apparenti”, cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l’organismo strutturale mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell’edificio.
La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale:
D1 danno leggero è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di possibili cadute di elementi non strutturali; il danno è leggero anche se queste ultime possono rapidamente essere scongiurate.
Murature: lesioni di ampiezza < o = ad 1 mm, comunque distribuite nelle murature e negli orizzontamenti senza espulsione di materiale, distacchi limitati o lievi dislocazioni (< o = 1 mm) fra porzioni di strutture, ad esempio fra muri e solai o fra muri e scale o fra muri ortogonali. Fuori piombo limitati e non associati a fenomeni di distacco in elevazione o a cedimenti fondali dovuti al sisma, che quindi possono essere ritenuti preesistenti e non influenti sulla capacità delle strutture. Dissesti limitati alle coperture più deformabili (legno,acciaio), con conseguente caduta di qualche tegola ai bordi. Cadute di piccoli pezzi di intonaco o di stucco non legati alla muratura e degradati.
Cemento armato: lesioni lievi nelle travi (fino ad 1 mm), lesioni capillari (< 0,5 mm) non verticali nelle colonne o nei setti. Lesioni fino a 2 mm di distacco delle tamponature dalle strutture, lievi lesioni diagonali delle tamponature (< 1mm).

D2-D3 danno medio – grave: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura,  senza che però  venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali. Possibili cadute di oggetti non strutturali.
Murature: lesioni di maggiore gravità rispetto al D1, anche con espulsioni di materiali e con ampiezza di qualche mm ( fino a circa 1 cm) o più ampie in prossimità delle aperture, sintomi di lesioni da schiacciamento, distacchi significativi fra solai e/o scale e pareti e fra pareti ortogonali, qualche crollo parziale nell’orditura secondaria di solai. Lesioni nelle volte di qualche mm e/o con sintomi di schiacciamento. Nelle coperture in legno o in acciaio con manto di tegole, sconnessioni nell’orditura secondaria e spostamenti apprezzabili (fino a circa 1 cm) degli appoggi delle travi principali, sconnessioni nell’orditura secondaria e caduta di una porzione rilevante del manto di tegole. Fuori piombo visibili riconducibili al sisma ma comunque inferiori all’1% circa.
Cemento armato: lesioni da flessione nelle travi fino a 4-5 mm, lesioni nei pilastri e nei setti in c.a. fino a 2-3 mm, inizio di sbandamento delle barre compresse nelle colonne con espulsione del copriferro, fuori piombo residui appena percettibili. Nelle tamponature lesioni evidenti (> 2 mm) dovute a distacco dalla struttura, lesioni diagonali fino a qualche mm, evidenti schiacciamenti agli angoli a contatto con le strutture portanti, a volte con espulsioni localizzate di materiale.

D4-D5 danno gravissimo: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI

		PRESENZA	       ESTENSIONE DANNO			
		DANNO	Rilevante	Media	Puntuale	
	Tipo di danno	A	B	C	D	
1	Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti....					
2	Caduta tegole, comignoli..............					
3	Caduta cornicioni, parapetti............					
4	Caduta altri oggetti interni o esterni					
5	Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica					
6	Danno alla rete elettrica o del gas